문서번호	시설관리과-36325
결재일자	2022. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김민호	정수용	유명은	11/25
			代김종은
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수운영팀장		이연창
	급수관리팀장		김영환
	기전팀장		양창진
	주무관		강병국
	주무관		노병권

2022년 겨울철대비

상수도시설물 안전점검 결과보고

2022. 11.

강서수도사업소

2022년 겨울철대비

상수도시설물 안전점검 결과 보고

겨울철 재난(한파, 폭설) 등으로 인한 안전사고 예방과 안정적인 아리수 공급을 위한 시설물 안전점검 결과를 보고 드림.

※ 관련근거: '22년 겨울철 대비 상수도시설물 안전점검계획【본부 시설관리과-26052('22.10.19.)호】

Ⅰ				점검개요		‘

□ 점검대상

구 분	배수지			아리수올림터			노출 상수도관(㎞)
	계	지역	1차	계	무인	증압	현수관로	공동구	공사장
계	8	4	4	15	5	10	0.04	12.0	0.03
양천구	3	3	-	5	1	4	-	9.5	-
구로구	3	-	3	7	2	5	0.04	-	-
강서구	2	1	1	3	2	1	-	2.5	0.03

□ 점검기간

❍ 시설물 점검: '22.10.31.(월) ~ 11.18.(금), (3주간)

❍ 본부․사업소 합동점검(강서) : '22.10.26 / 11.1. (2일)

Ⅱ				점검결과		‘

□ 본부 합동점검 현황

❍ 대  상 : 목동공동구, 마곡공동구, 공사장

❍ 점검일 : '22.10.26. / 11.1.(2일)

❍ 점검자

- 본  부 : 시설관리과 권혁주 등 4인

- 사업소 : 급수운영과 노병권, 강병국, 시설관리과 김민호

❍ 지적사항 : 2건

- 지적내용 : 목동공동구 배수관 및 받침틀 도색 필요(2건)

배수관 도색 필요	받침틀 도색 필요

□ 사업소 자체점검 현황

❍ 대  상 : 배수지 8개소, 아리수올림터 15개소, 현수관로 1개소

❍ 점검일정 : '22.10.31.~11.18.

❍ 점검자 : 시설물 담당 및 순찰반(토목분야), 기전팀(기전분야)

▸ 양천, 구로구 ┬ 토목분야 : 4명(강병국, 노병권, 주길석, 조호준)

(급수운영과)  └ 기전분야 : 5명(시설관리과 기전팀)

▸ 강   서   구 ┬ 토목분야 : 3명(김민호, 최은호, 안정현)

(시설관리과)  └ 기전분야 : 5명(시설관리과 기전팀)

❍ 점검방법

- 시설물점검표에 따라 구조물, 기전설비 등 담당자와 합동점검

❍ 조치사항

- 시설물 상태 양호하며 이상없음

Ⅲ				조치결과		‘

□ 본부 합동점검 [2건]

❍ 목동공동구 도색필요(2건) : '22.12.30.까지 완료예정

□ 사업소 자체점검 [건]

❍ 이상없음

Ⅳ				행정사항		‘

□ 겨울철대비 시설물 본부 합동 점검 및 사업소 자체 점검결과 본부 보고

□ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임  1. 시설물 점검표 1부.

2. 시설물 점검 결과 1부.  끝.