문서번호	시설관리과-36588
결재일자	2022. 11. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
안현철		김형식	11/30
			유명은
협 조
	급수운영팀장			代손현정
	주무관			안성태

「2022년 하반기 대형저수조」

위생관리 중점점검 계획

2022. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2022년 하반기 대형 저수조」

위생관리 중점점검 계획

사업소 관내 대형저수조 위생점검 대상 중 공동주택(아파트)에 대한 위생 저해물질 유입 예방에 대해 중점 점검을 아래와 같이 실시하여 깨끗하고 안전한 저수조 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

❍ 2022년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 알림

[급수설비과-26588(2022.11.09.)]

❍ 2022년 하반기 대․소형 저수조 위생관리 실태점검 계획

[시설관리과-33382(2022.10.14.)]

□ 점검 계획

❍ 점검기간: 2022. 12. 1. ~ 2022. 12. 31.

❍ 점검대상: 사업소별 '00년 이전 준공된 300세대 이상의 공동주택* 5개소  ※하반기 점검대상(182개소) 중 5개소 중점점검으로 대체

연번	건물명	주소	구분	준공년도	세대수
1	*******	*************	****	**********	****
2	*******	**************	****	**********	****
3	******	***********	****	**********	****
4	*******	************	****	**********	****
5	******	**********	****	**********	***

*300세대(또는 150세대) 이상의 공동주택은 「공동주택관리법」에 따른 의무관리대상 공동주택

❍ 점검자

- 과별 담당자 및 점검자 자체 편성하여 실시

❍ 점검방법

- 점검대상 건축물 방문(코로나 방역 수칙 준수)하여 위생조치 실태점검          ※ 방문 전 건축물 관리소장(소유자)에게 방문사항 유선 연락 조치

- 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정조치

- 실태점검 사진 촬영(월류관·통기관 세목스크린(방충망) 상태, 저수조전경, 교육이수증, 위생점검표)

❍ 점검내용

- 기존 점검사항 중 저하저수조 및 고가수조 위생 저해 물질 유입 예방사항 중점 점검(월류관·통기관 세목스크린(방충망) 설치 여부 및 상태) 및 세목 스크린 설치에 대한 안내

□ 행정사항

❍  하반기 중점점검 안내문 발송 및 유선연락 후 방문

❍  점검직원은 저수조 위생관리 중점점검을 실시하고 저수조 위생관리 중점점검 결과 양식(건별 사진) 및 점검자와 건축물 관리자의 개선의견 작성(붙임)

붙임  1. 위생관리 중점점검 결과 양식 1부. 끝.