문서번호	도로계획과-16713
결재일자	2021. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로계획팀장	도로계획과장
김현상		代백종임	전결 12/29 권완택
협조

- *********************** -

전문가 자문 결과보고

2021. 12.

안전총괄실

(도로계획과)

- ********************** -

전문가 자문 결과보고

**********************************을 위해 추진하고 있는 ***********************의 전문가 자문을 서면으로 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 자문개요

❍ 일    시 : 2021.12.10.~17.(8일간)

❍ 방    법 : 서면자문

❍ 참석위원

구 분	성 명	소속 및 직위	비 고
****	*****	**************
****	*****	************
****	*****	**********
****	*****	**************
****	*****	**********

□ 자문안건

❍ 구간별 교량계획

- ***********************************************

- *********************************************

❍ 하부구조 및 기초공법계획

- **********************

- *******************************

❍ 소음저감 대책

- ****************************************

- *****************************************

- ******************************************

□ 주요 자문의견

【 ******(도로분야) 】

❍ 교량가설계획 수립 시 기존 하부도로 및 고수부지 이용자를 고려해 교통처리 및 시공계획 수립 필요

❍ 소음저감대책 3안 시행시 방음터널연장이 길어 환기시설 설치검토 필요

❍ 교량형식 및 소음저감대책 1안의 적용이 적합한 것으로 판단됨

【 ******(구조분야) 】

❍ 1주형 SteelBox Girder교에 브라켓공법이 적합하나 브라켓을 슬래브와 합성(밀착)시키는 방안도 검토

❍ 강변북로 접속구간에 합성형라멘교가 적합하나 접속부분에 차량하중을 재하하여 추가 안정성 검토

【 ******(시공분야) 】

❍ 시공성이 우수한 공법을 검토하여 단일 현장타설 말뚝기초로 기초공법의 통일검토

【 ******(토질분야) 】

❍ 육상구간(A1~P2) 강관말뚝, 수상구간(P3~P12,P15~P16) 단일 현장타설 말뚝, 서강대교하부(P13~P14) 강재우물통기초는 적절함

❍ 수상구간에서의 기초의 높이를 평균수위 +1.0m로 검토필요

【 ******(소음분야) 】

❍ 현재(사업전)의 소음이 도로소음한도[68dB(A)]를 초과하므로 환경기준이하 저감대책 수립방안 검토

□ 조치계획 및 행정사항

❍ 자문의견을 검토 및 반영하여 기본설계진행

❍ 자문위원 수당지급(용역 자문비 활용)

□ 향후일정

❍ `22.01. : 경관심의, 설계VE, 건설기술심의 실시

❍ `22.02. : 최종보고 및 기본설계 용역준공

붙임 : 자문의견서 및 조치계획 1부.  끝.