문서번호	급수운영과-35472
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최성현	송종학	12/05
		이규희
협 조

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검 결과보고(광암4중블록 11월)

강동수도사업소

(급수운영과)

< 2022년 11월 중블록 관리 카드 >

광암4중블록	작성자: 최성현

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량 (㎥)
						건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
‘21년10월	642,403	67	0.268	0.081	0	1	33	0	0	0
‘22년10월	720,644	73	0.311	0.081	0	0	0	0	0	0
증·감	증 78,241	증 6	증 0.029	0	0	0	0	0	0	0

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년대비 78천㎥ 증가(위례신도시 A1-5블록외 5개소 입주 영향) 전월대비 37천㎥ 감소
추진 내용	수계전환 완료, KDM-4+위례배수지 유출 합으로 정확한 유량계측 광암4중블록 신개전수전 정확성 확인 완료
향후 대책	- 지속적인 누수여부 순찰

○ 중블록 월별 유수율 (‘22년 중블록 유수율 목표: 97.24%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	99.52	83.2	118.7	100.69	106.28	98.93	111.50	95.85	91.15	102.95
2021년	116.92	110.35	132.9	115.33	119.1	115.65	115.38	102.36	100.55	97.94	96.78	93.14	94.30
증 ․감		감27.15	감14.20	감14.64	감12.82	감16.72	감3.88	감6.51	감9.40	증5.01

○ 광암4중블록 경계밸브

연번	위치	설치연도	구경	밸브실 종류
1	송파구 가락동 479번지 앞	2012-11-30	700mm	구형
2	송파구 문정동 69-5번지 앞	2008-10-01	500mm	구형

○ 점검사항

- 점검기간 : 2022. 11. 28.

- 점 검 자 : 최성현외 2인

- 점검내용 : 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

- 점검사진

송파구 가락동 479번지 앞	송파구 문정동 69-5번지 앞

○ 점검결과: 이상없음

○ 향후계획

- 지속적인 중블록 별 경계밸브 점검 시행

- 경계밸브 이상이 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.