문서번호	급수운영과-35971
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	전결 12/06
			이용구
협조
	주무관		김승완

시설물 점검결과 조치계획 보고 (시설물보수 2022-19번)

2022. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 순찰점검 및 위험성평가 시 적출된 지적사항에 대하여 아래와 같이

조치하여 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물명 (구경)	점 검 내 용	조 치 계 획	비고
	구별	동별	지번
1	관악구	신림동	499-14	648	상수도 맨홀 주변 침하 및 파손 (민원발생)	제수변실 정비 (철개교체)
2	금천구	가산동	238-77	648	상수도 맨홀 주변 침하 및 파손 (민원발생)	제수변실 정비 (철개교체)
3	관악구	신림동	507-31	80	분기밸브 노후	노후밸브 교체
4	관악구	신림동	507-32	150	퇴수밸브 필요	퇴수밸브 설치
5	금천구	가산동	4-22	400	경부선 철도 아래 물세척을 위한 퇴수변 필요	퇴수변 설치 및 기존관 맞이음

□ 조치의견

- 상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2022년 관악,금천구 관내       상수도 시설물공사 계약업체[유덕환경(주) 대표 김영준]에 작업지시코자 합니다.

가. 공사개요 : 불량맨홀, 노후밸브 정비 및 퇴수변 설치

나. 작업기간 : 2022. 12. 08. ~ 2022. 12. 23.

다. 소요예산 : 10,000천원(시설비, 노후밸브 정비).

붙임 : 1) 작업지시서(시설물정비 2022-19) 1부.

2) 작업설명서 2부.  끝.