문서번호	건축기획과-38215
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
박한울		최홍규	12/09
			代박신규
협 조

- 2022년 제20차 -

서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.12.

주택정책실

건축기획과

- 2022년 제20차 -

서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 심의결과 보고

○ 일  시 : 2022. 12. 21. (수) 14:00~16:00

○ 장  소 : 서울시 서소문 제2청사 20층 스마트회의실

○ 안  건 : 2건 ( 신규 2 )

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의 결과	비고
1	신영동 빈집활용사업 (서울주택도시공사)	신영동 225-1 외 1 (595.85㎡)	공동주택 (연립주택), 근린생활시설	- 용적률 : 148.83% - 연면적 : 1,310.56㎡ - 층 수 : 지상4/지하2	조건부의결	신규
2	일원2동 복합문화센터 (강남구 건축과)	개포동 12-6 외 2 (1,164.90㎡)	업무시설 (공공업무시설)	- 용적률 : 197.06% - 연면적 : 3,632.67㎡ - 층 수 : 지상4/지하2	조건부의결	신규

붙임 : 심의 의결조서 각1부. 끝.

건축위원회 심의 의결조서

심의일자	2022. 12. 7.(수)
사 업 명	신영동 빈집활용사업
신청위치	종로구 신영동 225-1 외 1
의결번호	(경관)2022-20-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축계획 분야> ○ 지하2층 및 지상1층 이용자 특성에 맞는 외부 공용공간 확보 방안 검토 및 적용할 것 - 지하2층 주차구획 이동, 출입구 한 곳을 통합 및 지상1층 북서쪽 외부 공간 경사 단차 제거 등 현장 가용 범위 내에서 이용자들이 이용 가능한 쾌적한 외부 공용공간 확보 대안 적극 검토하여 적용할 것(권장) - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

심의일자	2022. 12. 7.(수)
사 업 명	일원2동 복합문화센터
신청위치	강남구 개포동 12-6 외 2
의결번호	(경관)2022-20-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 현상설계안 컨셉을 유지하되 이용자들 편의 및 개방감 확보 등 발전된 설계안 검토 및 적용 - 피난의 용이성을 위해 지상4층 다목적홀에서 외부계단을 이용 가능토록 할 것 - 지상2층 민원행정실 앞 통로 폭을 1,800mm이상 확보할 것 - 옥탑층 음지식물식재부 외장재의 오픈 구간을 늘려 개방감을 확보할 것 - 지상1층 부출입구 계단부를 삭제하여 개방감 및 합리적인 로비 공간 확보(권장) - 외부계단 위치 조정 등 입컨셉(계단식 매스 분절)을 부각할 수 있는 대안 검토(권장) - 끝 -

서울특별시 건축위원회