문서번호	시설과-3120
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
전문관	시설과장	경영지원부장	서울시립미술관장
최수길	이승철	정경숙	12/09
			백지숙
협 조
	지방시설사무관대우		신현성
	주무관		허정민
	주무관		박도복
	주무관		박창형
	주무관		최연식
	주무관		이현섭
	주무관		임동근
	주무관		고용환
	주무관		김대원
	주무관		김승연

2023년 서울시립미술관

유지관리용역 추진 계획

2022. 12.

서울시립미술관

【시 설 과】

2023년 서울시립미술관

유지관리용역 추진 계획

2023년 서울시립미술관 시설물 유지관리용역을 추진하여 시설물 관리의 연속성을 확보하고 안전사고 예방 및 쾌적한 저시환경을 제공하고자 함

□ 추진근거

○ 지방계약법 제23조

- 사업 특성상 중단할 수 없는 경우 회계연도 시작 전 또는 예산배정 전 계약 체결 가능

○ 지방계약법 시행령 제76조

- 회계연도 시작 전 또는 예산배정 전 계약 체결시 회계연도 시작일 이후 계약 효력 발생

□ 추진개요

○ 사업대상 : 본관 및 6개 시설(난지창작, 남서울, 세마창고, 세마벙커, 백남준, 미술아카이브)

※ 북서울미술관은 별도 추진하되 안전/보건관리위탁은 본관에서 포함 추진

○ 추진기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023.12.31

○ 추진방법 : 분야별 전문업체에 의한 용역 수행

○ 용역내용 : 유형 자산 유지관리 및 무형 서비스 제공

- 유형의 자산을 유지해 주는 용역 : 자동제어, 승강기, 정보통신 등

- 무형의 서비스를 제공받는 용역 : 안전관리, 보건관리, 소방안전 등

□ 추진방향

○ 전문 인력과 장비를 통한 사전점검 시행으로 안정적 설비 운영

○ 신속한 복구 체계 구축으로 시스템 수명 단축 예방

○ 쾌적한 전시 환경 및 관람 환경 조성으로 고객 만족도 향상

□ 추진계획

○ 추진방법 : 분야별 전문업체에 의한 용역 수행(담당자 용역 발주)

- 수의계약 : 분야별 2개 이상 전문업체 견적 후 최저가 업체 선정

○ 대상사업 : 12개 사업  171,924천원

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사 업 내 용	소요예산
1	소방시설 안전관리대행	소방설비 점검 및 안전관리를 통한 화재예방	13,860
2	전기설비 안전관리대행	전기시설(수변전, 태양광) 안전관리를 통한 사고예방	21,099
3	자동제어설비 유지관리	기계설비(공조, 보일러 등) 제어를 위한 점검, 고장 수리	9,570
4	승강기 유지관리	안전한 승강기 이용을 위한 점검과 신속한 고장 수리	21,888
5	인터넷 전화시스템 유지보수	네트워크 시스템 유지관리를 통한 미술관 운영	13,204
6	무인경비	무단침입, 절도 등 방지를 위한 시스템 운영과 비상 출동	11,945
7	관람객수 정보시스템 유지관리	관람객수 집계 시스템 정기점검 및 수리	10,230
8	출임통제시스템 유지관리	주요시설(수장고 등) 보완과 출입통제를 위한 시스템 관리	3,960
9	조경 유지관리	녹지대 유지관리와 조성을 통한 시민 휴식공간 제공	38,478
10	청사 소독	소독을 통한 쾌적한 관람환경 조성, 감염병 예방	4,950
11	산업 안전관리 위탁	사업장의 주기적인 안전점검으로 산업재해 예방	9,430
12	보건 관리업무 위탁	건강지도 및 보건점검으로 직원 보건 증진	13,310

○ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ 2022.12.8.~12.14 : 업체선정 및 계약

○ 2023. 1. 1.~12.31 : 사업수행 및 운영관리, 준공

붙임   1. 세부 용역 추진 내용 :  1부.

2. 과업지시서          : 12부.  끝.

붙임1.		세부 용역 추진 내용

※ 북서울미술관은 별도 용역 추진 (단 산업,보건관리용역은 본관에서 전체 발주)

① 소방시설안전관리 용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	용역	용역	용역	용역	-	-

* SeMA창고, 백남준기념관은 600㎡이하로 의무대상이 아니므로 직접관리

② 전기설비 안전관리 대행 용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
-	용역	용역	용역	용역	-	-

* 서소문본관은 전기용량 1천킬로와트 이상으로 직원중 안전관리자 선임 후 직접관리

SeMA 창고, 백남준기념관은 전기용량이 소용량(75kVA이하)으로 의무대상이 아니므로 직접관리

③ 자동제어설비 유지관리 용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	하자기간	-	-	-	-	-

* 서소문본관, 미술아카이브외의 시설은 자동제어설비 없음

④ 승강기 유지관리 용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	용역	-	-	용역	-	-

* 서소문본관, 미술아카이브, SeMA창고 외의 시설은 승강기 없음

⑤ 정보통신시설(인터넷전화시스템) 유지관리 용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	하자기간	-	용역	-	-	-

* 남서울미술관, SeMA벙커, SeMA창고, 백남준기념관은 일반전화기

⑥ 무인경비 용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	별도발주	용역	용역	용역	-	용역

* 미술아카이브 별도발주 / SeMA창고는 혁신파크에서 발주후 관리비 납부

⑦ 관람객수 정보시스템 설비 유지관리 용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	별도발주	용역	-	용역	-	-

* 난지미술창작, SeMA창고, 백남준기념관은 관람객수 정보 시스템 없음

⑧ 출입통제시스템 유지관리 용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	별도발주	-	-	-	-	-

* 서소문본관, 미술아카이브 외의 시설은 출입통제시스템 없음

⑨ 조경 유지관리 용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	별도발주	용역	용역	-	-	-

* SeMA창고는 혁신파크에서 관리, SeMA벙커, 백남준기념관은 조경 없음

⑩ 청사 소독 용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	용역	용역	용역	용역	용역	용역

⑪ 산업안전관리 위탁용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	용역	용역	용역	용역	용역	용역

* 북서울미술관 포함하여 전체 서소문본관에서 발주

⑫ 보건관리 위탁용역

서소문본관	미술아카이브	남서울미술관	난지미술창작	SeMA벙커	SeMA창고	백남준기념관
용역	용역	용역	용역	용역	용역	용역

* 북서울미술관 포함하여 전체 서소문본관에서 발주

① 소방시설 안전관리대행 용역

□ 용역목적

○ 서울시립미술관 본관 외 4개소에 대한 소방시설 점검 및 안전관리 업무를 전문성을 갖춘 소방시설 관리전문 면허업체에 위탁·대행하여 시설물 점검 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 업무대행 관련규정

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제7조의2

○ 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

□ 소방안전관리 대상

○ 서소문본관 : 서울시 중구 덕수궁길 61(서소문동 37)

○ 남서울미술관 : 서울시 관악구 남부순환로 2076(남현동 1059-13)

○ 난지미술창작스튜디오 : 마포구 하늘공원로 108-1(상암동 481-6)

○ SeMA벙커 : 서울시 영등포구 여의도동 2-11

○ 미술아카이브 : 서울시 종로구 평창동 148-16

□ 소방안전관리 업무 내용

○ 종합정밀점검(연 1회 - 20́23. 4~5월 실시)

- 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시

○ 작동기능점검(연 1회 – 2023. 10~11월 실시)

- 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시

○ 소방시설 유지‧관리상태 외관점검(월 1회)

- 작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시한 달에는 실시하지 않을 수 있음

○ 기타 소방시설 유지 및 안전관리에 필요한 기술지원

② 전기설비 안전관리대행 용역

□ 용역목적

○ 남서울미술관 외 3개소에 대한 전기설비 점검 및 안전관리 업무를 전문성을 갖춘 전기설비 안전관리전문 면허업체에 위탁·대행하여 전기시설물 점검 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 업무대행 관련규정

○ 전기안전관리법 제11조(정기검사), 제19조(전기설비의 유지), 동법시행규칙 제8조(정기검사의 대상 · 기준 및 절차 등)

○ 전기안전관리법 제22조(전기안전관리자의 선임 등), 동법시행규칙 제30조(전기안전관리자의 자격 및 직무), 동법시행규칙 제26조(전기안전관리업무의 대행규모)

□ 전기안전관리 위탁대상

○ 미술아카이브 : 서울시 종로구 평창문화로 101(평창동 148-16)

○ 남서울미술관 : 서울시 관악구 남부순환로 2076(남현동 1059-13)

○ 난지미술창작스튜디오 : 마포구 하늘공원로 108-1(상암동 481-6)

○ SeMA벙커 : 서울시 영등포구 여의도동 2-11

□ 전기안전관리 업무 내용

○ 전기안전관리자 대행업무(시설물내 저압 및 특고압설비 안전관리)

- 시설 안전관리 및 정기점검의 업무전담자로 지정하여 법정 업무 대행

- 전기설비 확인, 점검시 입회 및 전기설비 안전관리자와 사전 협의

○ 정기안전점검 업무(남서울·세마벙커 월1회, 난지·평창아카이브 월3회)

- 전기설비의 안전관리를 위해 정기 점검 실시

○ 긴급상황 발생시 기기별 정밀안점점검 실시

- 긴급사고 또는 장애 발생시 해당기기에 대한 정밀점검 실시 및 신속 보수

○ 시설물 노후화로 인한 분야별 필수 안전 및 유지관련 사항 정비

③ 자동제어설비 유지관리 용역

□ 용역목적

○ 서울시립미술관 본관 자동제어설비에 대한 정기점검 및 장애요인 사전제거로 최적의 성능을 유지하고, 고장발생시 신속한 복구 조치로 시설물 유지관리 철저

□ 유지관리 대상

○ 시설명 : 서울시립미술관

○ 소재지 : 서울시 중구 덕수궁길 61(서소문동 37)

○ 자동제어설비 현황

소프트웨어	하드웨어
- EBI R500 : 3단계 업그레이드 (R400→R410→R430→R500) - 통합빌딩소프트웨어 : EBI,B-AWS BTL인증 •VMware, 모바일, SOA 기능 •스케줄 자동엔진 •글로벌 스케줄 •모바일 엑세스 •클라우드(OBS)/모바일앱(Pulse,Vector) •콘넥티드 서비스	○ 방재실 자동제어설비 서버 : 2대 - 중앙 처리 장치(CPU)-SERVER용 •POWER EDGE XEON CPU 2.4GHZ이상 •주기억 용량: 16G Bytes •600G Bytes •O.S: WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD •SERVICE : ProSupport ○ 기계실 분산처리장치(DDC) : 7대

- 자동제어 흐름

방재실 자동제어 운전시스템 □ 기계실 DDC 제어설비  □ 각종 설비 제어

□ 관리방법 : 연 4회 정기점검 및 수시 긴급출동

○ 정기점검 : 연 4회(분기당 1회)

- 중앙관제장치 및 운영프로그램의 점검과 보수

- 기기의 운영과 유지보수를 위한 운영요원의 교육

○ 긴급점검 : 응급상황 발생시(연 4회 이상)

- 응급상황 발생 시 이에 대한 긴급 점검 및 보수

○ 자동제어설비 운영의 합리화를 위한 개선안 제시

④ 승강기 유지관리 대행 용역

□ 용역목적

○ 고장발생시 신속한 조치를 위해 전문업체에 자체점검 업무대행 용역을 실시하여 승강기의 효율적인 유지관리 및 안전사고 예방

□ 업무대행 관련규정

○ 승강기 안전관리법 제31조(승강기의 자체점검)

- 승강기 관리주체는 월 1회 이상 실시하고 그 점검기록을 승강기안전종합정보망에 입력

- 자체점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우 유지관리업자에게 대행가능

□ 유지관리 대상

○ 시설명 : 서울시립미술관, SeMA벙커, 미술아카이브

○ 관리대상 승강기 현황

용도	규격	수량	설치장소	설치업체	설치연도
인·화물용 (장애인겸용)	24인승, 적재하중 1,600kg	1	본관 전시동	중앙엘리베이터	2001. 12.
화물용	적재하중 5,000kg	1	본관 전시동	중앙엘리베이터	2001. 12.
승객용 (장애인겸용)	13인승, 적재하중 900kg	1	본관 관리동	중앙엘리베이터	2001. 12.
승객용 (장애인겸용)	20인승, 적재하중 1,350kg	1	SeMA 벙커	신한엘리베이터	2017. 11.
경사형휠체어 리프트	가이드로프식	1	본관 전시동	송상특수 엘리베이터	2002. 3.
승객용 (장애인용)	13인승, 적재하중 1,000kg	3	아카이브 A동	그린엘리베이터	2021. 12.
화물용	적재하중 2,500kg	1	아카이브 A동	이앤케이	2021. 12.
승객용 (장애인용)	15인승, 적재하중 1,150kg	1	아카이브 B동	그린엘리베이터	2022. 4.
승객용 (장애인용)	13인승, 적재하중 1,000kg	1	아카이브 C동	그린엘리베이터	2022. 8.

□ 관리방법 : 월 1회 이상 점검보수 및 수시 긴급출동

○ 월 1회 이상 정기점검 실시 및 기록유지

○ 고장발생 및 비상시 신속히 기술자 파견 및 현장조치

○ 오일류 및 각종유지관리에 필요한 소모품에 대한 공급

⑤ 정보통신시설 유지관리 용역

□ 용역목적

○ 주기적인 점검 및 유지보수로 최적의 시스템 상태로 유지하며, 장비의 고장 발생 시 신속하게 대처하여 고장을 수리함으로써 피해를 최소화

□ 유지관리 대상

○ 시설명 : 서울시립미술관

○ 소재지 : 서울시 중구 덕수궁길 61(서소문동 37)

○ 관리대상 현황

구 분		품 명	수량	비고
IP교환기		IP-PBX(SCME)	1식
백본		백본 네트워크 스위치	1식
전원설비		정류기, 배터리, 인버터	1식
IP 단말기		일반, 고급형 IP 전화기, 확장버튼	100
부가장비	컬러링 서버	IPX-CRS	1식
	녹취 서버	IPX-vR	1식
	XML 서버	RODEM-XML	1식
	과금장비	BAPS	1식

□ 관리방법 : 월 1회 전기점검 및 수시 긴급복구 출동

○ 전문인력의 정기 점검, 장애 발생시 긴급복구 등

○ 긴급정비 접수 후 신속히 기술자 파견 및 현장조치하여 시스템을 정상작동 토록 조치

⑥ 무인경비 용역

□ 용역목적

○ 미술관 내․외부에 대한 무단 침입, 절도 행위, 화재 등을 조기 발견하여 사고 및 피해 확대를 방지하여 인명과 재산을 보호

□ 유지관리 대상

시 설 명	설치장소	경비구역	비고
본관(수장고 포함)	중구 덕수궁기 61	내/외부 전체
남서울 미술관	관악구 남부 순환로 2076	내/외부 전체
난지미술창작스튜디오	마포구 하늘공원로 108-1	내/외부 전체
백남준기념관	종로구 창신동 197-33	내/외부 전체
SeMA벙커	영등포구 여의도동 2-11	내부 전체

□ 경비방법 : 원격감시 및 수시 긴급출동

○ 점검표에 의한 월 1회 이상 정기 점검 및 정비

○ 기계 경비 용역을 수행하기 위한 각종 기기(출입관리기, 감지기, 센서류, 통제시스템 등) 유지관리 등

⑦ 관람객수 정보시스템 설비 유지관리 용역

□ 용역목적

○ 미술관 전시 관람객 수의 정확한 산정 및 객관성을 유지하기 위하여 고장, 장애발생 시 정보시스템을 신속하게 점검 및 보수하여야 함

□ 유지관리 대상

○ 서소문본관 : 서울시 중구 덕수궁길 61(서소문동 37)

○ 남서울미술관 : 서울시 관악구 남부순환로 2076(남현동 1059-13)

○ 백남준기념관 : 서울시 종로구 종로53길 12-1(창신동 197-33)

○ SeMA벙커 : 서울시 영등포구 여의도동 2-11

○ 관리대상 현황

용 도	규 격	수 량	설치장소	설치업체	비고
관람객수 측정 (센서 제어)	센서 (SPIF-55-L)	20대	본관 전시동 남서울미술관	기켄트라스템
관람객수 측정 (센서 분할)	센서 (VC-1010)	3대	백남준기념관 SeMA벙커

□ 유지관리 방법 : 연 4회 정기점검 및 필요시 긴급 조치

○ 분기별 정기점검(연 4회) 및 고장 발생시 필요한 조치(요청 시)

○ 관람객수 계측 센서 및 처리서버(데이터 백업 확인 등) 유지관리

○ 정기점검 및 요청에 따른 시설복구 긴급 출동

⑧ 출입통제시스템 유지관리 용역

□ 용역목적

○ 서소문 본관의 전문·특화 기술 복합된 출입통제시스템에 대하여 유지관리 용역을 시행하여 주요시설물에 대한 보안과 출입통제에 만전을 기하고자 함

□ 유지관리 대상

○ 시설명 : 서울시립미술관

○ 소재지 : 서울시 중구 덕수궁길 61(서소문동 37)

○ 관리대상 현황

품 명	규 격	세부내용	수량	비고
출입통제시스템	제어설비 및 S/W		1식
	SmartSecure-2000	방범 S/W	1식
	Acam-40	CONTROLLER	1식
	CARD READER	125KHZ	1식
	MAGNETIC LOCK	12V, 600LBS	1식
	퇴실버튼	PUSH, 노출형	1식

□ 유지관리 방법

○ 출입통제시스템 정기점검 실시(연 6회 – 격월)

- 2개월마다 짝수달(2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월) 실시

○ 긴급대응 요청시 실시(연 6회)

- 출입통제시스템 고장 자체처리가 불가능 시 신속 복구 조치

○ 미술관 주요시설에 대한 보안과 출입통제 상시 정상 유지

○ 출입통제 시스템 노후화에 따른 대응

⑨ 조경 유지관리 용역

□ 용역목적

○ 서울시립미술관의 건강한 수목관리와 아름다운 녹지경관 조성 및 도심 속 휴식공간 제공을 위한 녹지대(조경, 수목) 관리에 기하고자 함.

□ 유지관리 대상

○ 서소문본관 : 서울시 중구 덕수궁길 61(서소문동 37)

○ 남서울미술관 : 서울시 관악구 남부순환로 2076(남현동 1059-13)

○ 난지미술창작스튜디오 : 마포구 하늘공원로 108-1(상암동 481-6)

○ 관리대상 현황

구 분	대지면적 (㎡)	조경면적 (㎡)	수목 수량(주)		기 타
			교 목	관 목
합 계	46,078	6,533	377	31,470
서소문 본관	25,339	4,790	170	15,000
남서울미술관	3,448	492	49	2,957
난지창작스튜디오	17,291	1,251	158	13,513

□ 유지관리업무 내용

○ 수목 병해충 치료, 조경 유지관리, 조경 시설물 정비

- 교목전지, 관목전지, 제초작업, 예초작업, 약제살포

- 굴취/회약목, 맥문동 식재

⑩ 청사 소독 용역

□ 용역목적

○ 미술관 내,외부 방역 소독 작업을 통하여 유해 해충이나 쥐 및 병균 발생원을 근절하여 쾌적한 전시 환경 및 관람 환경 조성하고자 함

□ 추진 근거

○ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제51조 2항(소독의무)

○ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률시행령 제24조 11호

- 소독대상시설(연면적 2천 제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도 건축물)

□ 청사소독 대상 현황

시 설 명		위 치	연면적 (소독면적)	규 모
서소문 본관		중구 덕수궁길 61	13,434㎡	지상3층 / 지하2층
남서울미술관		관악구 남부순환로 2076	1,570㎡	지상2층 / 지하1층
난지미술창작 스튜디오	스튜디오 A	마포구 하늘공원로 108-1	1,152㎡	지상2층 / 지하1층
	스튜디오 B		616㎡	지상1층 / 지하1층
	전시장		232㎡	지상1층
백남준 기념관		종로구 종로53길 12-1	94㎡	지상1층
SeMA 창고		은평구 통일로 684	490㎡	지상1층
SeMA 벙커		영등포구 여의도동 2-11	872㎡	지하1층
미술아카이브		종로구 평창동 148-16	5,590㎡	지상5층/지하1층

□ 작업구분

○ 살균작업 : 다중집합장소, 세균증식 및 전염병 우려지역.

○ 살충작업 : 모기, 바퀴벌레 등 해충서식지 및 서식매개지역.

○ 구서작업 : 미술관 내·외부(공원 내)서식하는 쥐 제거.

○ 기타소독 : 집수정 등 물이 고인지역 및 습지대상 유충구제.

□ 작업방법

○ 정기소독 : 연 5회(3월, 5월, 7월, 9월, 11월)

- 감독부서 지정일(미술관 휴관일)에 소독 실시.

- 미술관 청사건물의 보안을 유지하기 위해 감독부서에서 지정한자

- 입회하에 소독을 실시하되, 감독부서와 사전 협의 후 소독실시.

※ 사용약품은 세계보건기구 인정품 또는 보건복지부 허가품 사용원칙

○ 해충예방 특별방제 : 연 2회(6월, 8월)

○ 추가소독

- 하자발생 및 A/S 신청 시 추가 소독 원칙.

- 미비한 지역은 시공횟수에 구애없이 책임 시공.

산업안전관리 위탁 용역

□ 용역목적

○ 미술관 내, 사업장의 주기적인 안전점검을 통해 산업재해 및 안전사고를 사전에 예방하여 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함

□ 추진 근거

○ 산업안전보건법 제17조(안전관리자)

○ 산업안전보건법 시행령 제16조~제18조

- 안전관리자의 선임 및 업무 등

□ 과업의 범위 및 대상

○ 과업범위 : 안전관리자의 직무에 관한 사항 등

○ 과업대상 : 시립미술관 전 사업장

- 서소문본관, 북서울, 남서울, SeMA창고, SeMA벙커, 난지창작, 백남준기념관,미술아카이브

□ 과업의 내용

○ 안전관리규정 제․개정 지도

○ 안전관리계획 수립 및 시행 지도(연1회, 수시)

○ 정기 및 수시점검 방문

- 정기안전점검 : 월 2회 이상 안전점검 실시 후 결과보고서 제출

- 정밀안전점검 : 착수 후 1월 이내, 동종업체 평균재해율 이상 재해 발생 시,

중대재해 발생 시 1월 이내

- 필요시 수시 점검 실시

○ 산업재해조사 및 재해조사표 작성지도와 재발 방지대책 수립

○ 안전보건 개선계획서의 작성지도

○ 위험기계기구의 안전장치 확인 및 방호장치 설치 및 보호구의 선정 지도 등

보건관리업무 위탁 용역

□ 용역목적

○ 미술관 직원들의 정기적인 건강지도 및 점검으로 근로자의 안전과 보건을 유지․증진하고자 함

□ 추진 근거

○ 산업안전보건법 제18조(보건관리자)

○ 산업안전보건법 시행령 제20조~제23조

- 보건관리자의 선임 및 업무 등

□ 과업의 범위 및 대상

○ 과업범위 : 보건관리자의 업무에 관한 사항 등

○ 과업대상 : 시립미술관 전 직원 (188명)

□ 과업의 내용

○ 정기 및 수시점검 방문

- 정기건강지도

▶ 월 1회(간호사) 방문 근로자 건강관리(간이검사, 유소견자 관리 등)

▶ 분기 1회(의사) 방문 근로자 건강관리(직업병 예방, 유소견자 관리 등)

- 정기 보건 점검 : 월 1회(산업위생기사) 방문 점검

○ 보건관리계획 수립 및 시행에 관한 지도 (연 1회, 발주처 요구시)

○ 근골격계 유해요인 조사 및 예방 지도 조언

○ 보건교육계획의 수립 및 교육 자료 제공