문서번호	건축기획과-38386
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	12/13
			박순규
협조

- 2022년도 제19차 -

서울특별시 굴토 전문위원회 개최 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

주택정책실

(건축기획과)

- 2022년도 제19차 -

서울특별시 굴토 전문위원회 개최 보고

○ 일    시: 2022. 12. 15.(목), 14:00 ~

○ 장    소: 서울특별시 서소문 제2청사 스마트회의실(20층)

○ 안    건: 1건(보고 1건)

▢ 안건 개요

연 번	사 업 명 (주관부서)	위 치	용 도	층 수 (지하/지상)	비 고
1	중구 동국대학교 로터스관 증축공사 (중구 건축과)	중구 장충동2가 192-5번지 일대 (153,698.40㎡)	교육 및 연구시설	6/3	보고 (‘22 15차)

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명	비 고
행 정	1	박순규
토질및기초	3	백경종, 홍장기, 김성진
토목구조	1	박진범
건축시공	1	정현석
계	6

(굴)22-19-1	심의내용		보고(굴토계획)
	건물(사업)명		중구 동국대학교 로터스관 증축공사
	흙막이 공 법	벽체공법	CIP공법, H-Pile+숏크리트 공법
		지보공법	슬래브지지공법(SPS공법)
		차수 및 지반보강	ASG공법

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치: 중구 장충동2가 192-5번지 일대

- 대지면적 153,698.40㎡, 증축대지 7,485.38㎡

○ 지역지구: 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역, 자연경관지구 등

○ 건축규모: 건폐율 32.24%, 용적률 118.72%, 연면적 : 25,040.34㎡

지하6층/지상3층

○ 주 용 도: 교육 및 연구시설

▢ 추진경위

○ ’18.09.20.: 세부시설 조성계획의 (경미한변경)결정

○ ’20.09.22.: 서울특별시 건축위원회 심의(조건부의결)

○ ’21.06.07.: 지하안전영향평가(조건부동의)

○ ’22.09.16.: 도시계획시설사업(학교) 사업시행자 지정 및 실시계획 인가

○ ’22.09.16.: 건축허가

○ ’22.10.06.: 서울특별시 굴토 전문위원회 심의[조건부(보고)의결]

▢ 논의사항

[ 굴토계획]

○ 교육 및 연구시설을 신축하고자 굴토계획을 수립하여 심의 상정한 것으로,

○ 지반조사, 흙막이 공법(벽체공법, 지보공법, 차수 및 지반보강공법), 시방서 및 계측관리, 주변시설물 안전성 검토 등 전체 굴토계획의 적정 여부.  끝.