문서번호	토지관리과-35434
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공간측량팀장	토지관리과장
남호림	정진녀	12/15
		박희영

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK

시스템유지관리 정기점검 결과보고(11월)

2022. 12. 15.

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템

유지관리 정기점검 결과보고(11월)

모든 측량의 기준으로 사용하는「GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템」의 안정적인 운영을 위하여 추진 중인 유지보수 용역결과와 장애조치 및 개선사항을 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명: GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 용역

○ 용역기관: ㈜에스앤디비즈

○ 유지보수 기간: 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.(12개월)

□ 유지보수 대상

구 분	내 용	수 량
H/W	GPS 수신기(Trimble Alloy)	5
	GPS 안테나(Ti-ChokeRing)	5
	VPN 장비(Weguard XTM365)	5
	기상센터(Met sensor)	1
S/W	네트워크 RTK 홈페이지(gnss.eseoul.go.kr)	1
	VRS3NET	1
	GNSS 변위모니터링 시스템	1

□ 유지보수 내역(주요사항)

○ 정기점검 기간: 2022. 11. 1. ~ 11. 30.(1개월)

○ 정기점검 내역

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(GNSS RINEX 데이터)

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질 점검(TEQC)

- 네트워크 RTK 시스템 및 홈페이지 점검

- 위성기준국 무결성 검증 및 확인

○ 점검결과

- 위성기준국 5개소 : 수신기, 안테나, (KT) 인터넷 모뎀, VPN 정상

- 위성기준국 5개소 : 이상없음

· GNSS 관측 데이터의 네트워크 RTK 서버로 전송여부 확인 (수신기)

· 안테나 (보호덮개 파손여부, 지지대 고정여부)

· KT모뎀 및 서울시 보안통신장비(VPN), 전원공급(UPS)작동 및 배터리 충전

상태 확인

- 네트워크 RTK 시스템 : 정상운영중

· 디스크용량, 수신기 접속상태, 실시간 데이터 전송 확인

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

· 후처리데이터(RINEX) 백업확인

- 서버 로그 기록 삭제 등 확인

- 용산 위성기준국 기상 데이터 기록상태 확인

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC)

- 변위모니터링 모듈 (RTK Engine Module, RTX Engine Module)

작동상태 확인

○ 장애조치 및 개선사항 등

일 자	조치(개선)대상	내용 및 조치사항
11. 1.	서울시 Gnss 홈페이지	****************** ********

□ 홈페이지 방문자 통계

○ 전  체

(단위:명)

년 도	누 계	2009~2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
방문자수	681,387	424,925	40,505	46,176	49,226	33,144	43,710	49,017

○ 2022년 월별 실적

(단위:명)

누 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
49,017	3,682	3,204	4,722	4,544	4,671	4,778	4,182	4,247	4617	5,054	5,316	-

□ 기준국 수신 데이터 제공 실적

○ 전  체

(단위:건수)

년 도	누 계	2009~2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
제공건수	361,685	39,515	32,948	26,237	6,279	19,905	119,091	117,710

○ 2022년 월별 실적

- RINEX 파일 제공실적 + 실시간 데이터(네트워크+기준국) 제공실적

(단위:건수)

누 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
117,710	16,042	33,872	17,135	5,689	5,319	4,716	5,724	12,716	6,131	5.054	5,312	-

붙  임  2022년 11월 정기점검 보고서 1부.  끝.