문서번호	교량안전과-35679
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
정동익		오재영	12/15
			조현석
협조

서울로7017 하반기 집중점검 결과보고

서울로7017 하반기 집중점검 결과보고

2022. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

서울로7017 하반기 집중점검 결과보고

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』및 ‘22년 교량시설물 안전점검 추진계획에 따라 시행한 서울로7017 하반기 집중점검 결과를 보고 드림

□ 관련 근거

❍ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제6조 및 동법 시행령 제8조

❍  ‘22년 교량시설물 안전점검 추진계획 (교량안전과-1426호, 2022.01.28.)

❍  ‘22년 강북일반교량 하반기 안전점검 시행계획(교량안전과-31884호, 2022.10.18.)

□ 시설물 개요

❍ 위   치 : 중구 남대문 5가 527 ~ 만리동 1가 62

❍ 제   원

구분	연장(m)	폭원(m)	상부구조	교각	옹벽구간	준공년도	비고
본선	516.5	10.3	STEEL PLATE	28기	시점부 : 46m 종점부 : 77.8m	1970년	PC슬래브 치환
	42.5	10.3	R.C SLAB				-
	127.0	10.3	PSC BEAM				-
램프B	23.0	5.65	STEEL BOX	4기	종점부 : 41.2m	2000년	-
	55.9	3.8~5.5	STEEL BOX STEEL PLATE			2017년	신설구간
램프D	95.0	5.65	STEEL BOX	5기	시점부 : 45.88m	2000년	-

□ 점검 개요

❍ 점검일시 : 2022. 12. 7(수) 14:00 ~17:00

❍ 점검대상 : 본교 및 램프 전구간(교량하부 구조물)

❍ 점검인원 : 총 6명(강북일반교량팀 4, 기술점검팀 2)

❍ 점검구간

구분	팀 명	구 간	비고
본선, 램프	강북일반교량팀	P15∼P28, Ramp B, Ramp D
본선	기술점검팀	A1∼P15

※ 서울로관리사무소에서 관리하는 상부구조물 제외

□ 주요 점검사항

❍ 교량 내구성, 기능성 저하요인(백태, 교량받침 부식 등)

❍ 시민불편 및 안전우려 요인(교통안전시설, 포장 등)

❍ 콘크리트 박리‧박락 등 낙하물 발생요인 집중 점검

□ 점검 사진

□ 주요 점검결과 및 조치계획

❍ 구조적 안전성에 영향을 미치는 결함은 발견되지 않음

❍ 지적사항 및 조치계획

구 분	위 치	지적사항	조치계획(결과)	비고
강북팀	**	************	*****************
	***	************	********************
	***	********	*****************
기술팀	***	********	*****************
	**	**********	*****************
	***	*********	********************

□ 행정사항

❍ 점검 지적사항은 일상유지보수공사 작업지시 요청

❍ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치

붙임 : 팀별 집중점검 결과 각 1부.  끝.