문서번호	시설관리과-37947
결재일자	2022. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김민호	정수용	유명은	12/19
			신정철
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수운영팀장		이연창
	급수관리팀장		김영환
	기전팀장		양창진
	주무관		강병국
	주무관		노병권

2023년 설날 대비

상수도시설물 안전점검 계획

2022. 12.

강서수도사업소

2023년 설날 대비

상수도시설물 안전점검 계획

민족의 명절 설날을 맞이하여 연휴기간 중 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위하여 상수도 시설물에 대한 안전점검을 실시하고자 함

※ 관련근거: '23년 설날 대비 상수도시설물 안전점검계획【본부 시설관리과-27765('22.12.12.)호】

Ⅰ				점검방향		‘

□  주요 시설물 및 노출 상수도관 일제점검 실시

□  취약시설 및 설비에 대한 안전사고 예방조치 시행

Ⅱ				점검개요		‘

□ 점검대상

구 분	배수지			아리수올림터			노출 상수도관(㎞)
	계	지역	1차	계	무인	증압	현수관로	공동구	공사장
계	8	4	4	15	5	10	0.04	12.0	0.03
양천구	3	3	-	5	1	4	-	9.5	-
구로구	3	-	3	7	2	5	0.04	-	-
강서구	2	1	1	3	2	1	-	2.5	0.03

□ 점검기간

❍ 시설물 점검: '22.12.19.(월) ~ '23.01.04.(수)

❍ 본부․사업소 합동점검(강서) : '22.12.29.(목) ~ '22.12.30.(금)

□ 점검방법

1) 자체점검(사업소)

❍ 대  상 : 배수지 8개소, 아리수올림터 15개소, 현수관로 1개소, 공동구 2개소

❍ 점검자 : 시설물 담당 및 순찰반(토목분야), 기전팀(기전분야)

▸ 양천, 구로구 ┬ 토목분야 : 4명(강병국, 노병권, 주길석, 조호준)

(급수운영과)  └ 기전분야 : 5명(시설관리과 기전팀)

▸ 강   서   구 ┬ 토목분야 : 2명(김민호, 안정현)

(시설관리과)  └ 기전분야 : 5명(시설관리과 기전팀)

2) 합동점검(본부 및 사업소, 외부전문가)

❍ 대 상

- 지역 배수지 4개소 및 지하차도 공사장 1개소

❍ 점검일정

- '22.12.29.(목) : 목동·신정·신월배수지

- '22.12.30.(금) : 우장산배수지, 지하차도 공사장 1개소

❍ 점검자

- 본  부 : 최경서 외 2(토목분야), 문강수 외 1(기전분야)

- 사업소 : 시설물 담당, 순찰반, 기전팀

□ 중점 점검사항

❍ 배수지 · 아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지, 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손, 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

- 배수지 내․외부 이물질 유입경로 차단시설(방충망 등) 이상유무

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대, 도장상태 등 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 지하차도 공사장 등 노출관로 분야

- 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수발생 여부

Ⅲ				조치계획		‘

□ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

□ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅳ				행정사항		‘

□ 추진계획 및 점검(정비) 결과 시설관리과 수합 후 '23.1.9.(월)까지 본부 보고

□ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임  1. 2023년 설날 대비 상수도시설물 점검계획(본부) 1부.

2. 시설물 점검 결과(양식) 1부.

3. 시설물 점검표 1부.  끝.