문서번호	공간정보담당관-5177
결재일자	2022. 12. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보기획팀장	공간정보담당관
김선화		이봉주	12/21
			이계문
협조	공간정보기획팀장		이봉주
	주무관		장인호

항공촬영 및 Virtual Seoul 3D 공간정보 고도화 용역  준공검수보고

2022. 12.

디지털정책관

(공간정보담당관)

항공촬영 및 Virtual Seoul 3D 공간정보 고도화 용역

준 공 검 수 보 고

「항공촬영 및 Virtual Seoul 3D 공간정보 고도화 용역」사업에 대한 준공검수를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		사업개요

□ 사 업 명 : 항공촬영 및 Virtual Seoul 3D 공간정보 고도화 용역

□ 사업기간 :*****************************

□ 계약금액 :**************

□ 수행업체 :*************

□ 과업범위

ㅇ 항공사진 및 LiDAR 촬영(서울시 전역 605.23㎢)

- 항공사진 촬영

‣ 공간해상도 : 12cm이내 천연색(RGB) 항공사진 및 근적외선 영상 취득

공간해상도 : 이미지의 한 화소(pixel)가 표현 가능한 지상면적(가로 × 세로)을 말함. 1m × 1m 크기인 물체가 있을 때 논리적으로 공간해상도가 1m × 1m이면 그 물체를 식별 가능하다는 뜻

‣ 중복도 : 촬영 진행방향 및 인접코스 간 이중촬영(동서, 남북)

- 항공라이다 촬영

‣ 항공레이저측량장비 등을 활용 서울시 전역에 대한 3차원 위치좌표 취득

‣ 측량성과 : 15점/㎡ 이상, RGB, NIR자료 포함

ㅇ 항공사진 기반 3차원 DB구축(`22년 S-Map 버전 갱신)

- 구축지역 : 서울시 전역(면적 : 605.23㎢ / 3D 건물 : 약 60만동)

- 구축내용 : 실감정사영상(해상도 12cm), DEM‧DSM(1m x 1m), 3차원 건물

- 도시시설물 및 주요관광명소 등 3차원 정밀지도 제작

‣ 강남권역 14개 거리뷰 자료에 대한 서비스 시스템 탑재용 자료 변환

‣ 경찰청 CPTED 시범지역 거리뷰 등 촬영 및 서비스 탑재용 자료 변환 등

ㅇ 디지털트윈 활용체계 개선

- 디지털트윈 자율주행, 시설물 관리 등 활용 DB 체계 개선

‣ 식생(가로수 등), 도로, 교통시설물 등 주요시설물 3차원 DB 구축

- 타기관 디지털트윈 데이터 S-Map(Virtual Seoul) 탑재 가능 여부 분석 등

- S-Map 실감형 가상박물관 서비스 DB 구축 지원

※ 착수보고(’22.7.)  →  중간보고(’22.10.)  →  완료보고(’22.12.)

2		준공검수 및 검수결과

***********************************************

***********************************************

***********************************************

********************************************

**************************************

************************************

***************************

3		향후계획

*********************************************

붙임  1. 산출물 목록 점검표 1부.

2. 산출물 점검결과 화면 1부.

3. 산출물 사진 1부.

4. 보안확약서 및 보안서약서 각 1부 .  끝.