문서번호	어르신복지과-58670		주무관		어르신지원담당		어르신복지과장		복지문화국장
결재일자	2022. 12. 29.		허미라		이미선		이인복		12/29
공개여부	부분공개(5)								代임정선
방침번호			협조
방침번호

- 2022년 동절기 대비-

경로당 시설 안전점검 결과 보고

2022. 12.

복지문화국

(어르신복지과)

- 2022년 동절기 대비 -

경로당 시설 안전점검 계획

어르신들이 안전하게 경로당을 이용할 수 있도록 겨울철 한파로 발생하기 쉬운 안전사고를 사전에 예방하고자 경로당 시설 안전점검을 실시하여 보고드림

추 진 근 거

Ⅰ

사회복지사업법 제34조의 4 및 동법 시행령 제18조의 4 (시설의 안전점검 등)

서울시 어르신복지과-35663('22.11.15.) 및 어르신복지과-53248('22.11.25.) 대비 2022년 동절기 대비 경로당 시설 안전점검 계획

시 설 현 황

Ⅱ

경로당 현황

등 록 경로당	구 립			사 립					비고
	계	소유	임차	계	주택	아파트
						소계	임대	일반
180	57	40	17	123	6	117	19	98

최근 경로당 안전점검 실시 현황                                (단위:천원)

종 류	점검 시기	대 상	점검내용	점검방법	예산
전기안전점검	2022. 9.	구립경로당 사립단독경로당 / 태양광시설 (북악경로당)	전기설비 안전진단 및 적정유지관리여부, 태양광 시설 안전진단	전문가 점검 (한국전기안전공사)	4,979
소방안전점검	2022.10.	구립경로당 사립단독경로당	시설내 단독형감지기, 피난구 유도등, 소화기 등 소방기기 상태점검	전문가 점검 (㈜반석기술안전)	6,721

Ⅲ		점 검 개 요

점검기간 : 2022. 11. 28. ~ 12. 16.

점검대상 : 180개소 경로당(구립 57, 사립 123)

○ 구립, 사립단독 경로당(63개소) : 동주민센터

○ 사립아파트경로당(117개소) : 아파트 관리사무소

점검분야 : 동절기 안전점검표 전검분야 및 항목별로 점검

주요 점검 분야	주요 점검 항목
1. 안전관리계획 수립· 안전교육훈련	시설안전관리계획 수립, 안전교육훈련 실시 등
2. 책임보험 가입 여부	책임보험가입여부 등
2. 소방안전관리	소화기 및 피난유도등, 피난로 확보 등
4. 전기안전관리	누전차단기 설치 및 작동여부, 정기 점검 실시 여부 등
5. 가스안전관리	가스누출경보차단장치·가스누출자동차단기 설치·작동 여부, 가스배관 손상여부 등 이상여부 확인
6. 겨울철 긴급재난안전	폭설 대비 상태(시설물 상태 점검, 제설장비 구비 등), 혹한기 대비 상태(난방시설 동파방지 대책, 전열기 사용 안전 교육 등)
7. 자연재난대응대책	재난대응 협력기관(소방서, 지자체 등)과 비상연락망 준비여부 등
8. 건강관리대책	감염병 유행대비 감염관리책임자 지정, 비상연락체계 구축 등
9. 점검결과 모니터링	동절기 점검결과에 대한 조치여부 등 확인

Ⅳ		점검결과 및 조치사항

점검결과 : 지적건수 47건(조치완료 40건, 조치예정 7건)

점검 대상	지적건수						지적사항에 대한 조치완료				조치예정
	계	안전관리교육	보험가입	소방안전	전기안전	기타	계	현장 조치	자체 조치	구청 조치	구청조치 ('23년 1월)
경로당 63개소	47	10	-	25	1	11	40	4	11	25	7

주요 지적사례 및 조치결과(예정)

분 야	지적사례	건수	해당 경로당	조치사항 (예정)
합 계		47
안전교육 관 리	교육훈련 미실시	10	삼선동제2, 한성, 길음2동, 목화, 월곡2동, 동덕, 석관동제1, 석관동제2	현장조치, 자체조치
소방안전 관 리	분말소화기 미배치	1	길음2동	소화기 구입완료
	노후소화기 폐기	6	공청, 산1, 월곡1동, 월곡2동, 장위1동, 장위3동제1,	소화기 폐기완료
	단독형감지기 미설치	12	동소문동, 동선동제2, 호암, 보문동제1, 정릉2동508번지, 정릉4동, 길음2동, 북바위, 월곡1동밤골, 장위1동, 석관동제1, 석관동제2	단독형감지기 설치완료
	단독형감지기 작동불량	6	성북시각장애인, 안암3가, 정릉4동, 청수, 종암동제1, 신동방	단독형감지기 교체완료
전기안전 관 리	절연저항 기준 미달	1	장월	누전차단기 설치완료
자연재난 대 응	재난대응 협력기관 비상연락망 준비 미비	4	길음2동, 목화, 석관동제1, 석관동제2	현장조치
시 설 물 점 검	가스누출차단기 미설치 및 시설물 균열 등	7	안암2가, 개운, 정릉4동, 청수, 길음2동, 석관동제1, 석관동제2	조치예정 ('23년 1월중)

Ⅴ		향후계획

2023.  1.  : 시설물 점검 미비 사항 조치

붙임   점검사항 세부내역 1부.  끝.