문서번호	운영과-7416
결재일자	2021. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
안종필		최영효	06/29 정훈모
협조

‘22년 공정관리 안정성 및 효율성 확보를 위한

수질계측감시모니터링 시스템 구축계획

2021. 6.

중랑물재생센터

(운 영 과)

22년 공정관리 안정성 및 효율성 확보를 위한

수질계측감시모니터링 시스템 구축계획

수질분석을 수실험(하수 채취 분석)에서 상시 감시가 가능하도록 실시간 모니터링 시스템(BMS)을 구축하여 수질사고 예방 등 최적운영 관리코자 함

※ BMS (Bioreactor Monitoring System) 수질계측모니터링시스템 (DO, pH, MLSS, 온도, SV30)

□ 추진배경

□ (강화) 방류수질 기준 강화로 세밀한 계열·지별 수질관리 필요

□ (인력) 하수채취 후 수작업 측정으로 업무효율성 향상 절실

□ 현황 및 문제점

□ BMS 설치현황 : 9대

계	2처리장	3처리장	4처리장	비고
9대	2대 (A,B)	7대 (A,B,C,D)	-

□ 문제점

▶ 제4처리장 BMS 미설치로 수질이상 시 신속한 조치 곤란

▶ 수질측정을 위하여 실험요원 일 1회 하수채취 분석으로 공정관리 곤란

□ 개선방안

□ 제4처리장 실시간 수질계측모니터링 시스템을 구축하여 수질공정관리 활용

현재	➩	개선
□지별 수질인자 분석방법 : 수실험 □시간대별 하수유입 부하량 변화에 따른 실시간 수질 분석 모니터링 불가 □갑작스런 수질악화 시 대응 곤란		□지별 수질인자 분석방법 : 실시간 □시간대별 하수유입 부하량 변화에 따른 실시간 수질 분석 모니터링 가능 □갑작스런 수질악화 시 실시간 대응 가능

□ 2022년도 예산 확보 계획

□ 제4처리장(1계열) BMS 설치를 위한 소요예산 확보 : 600백만원

붙임 1. 사업설명서 1부. 끝