문서번호	도로시설과-138
결재일자	2023. 1. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
정문수		조창길	전결 01/03
			고영준
협 조
	도로조명팀장			이관호
	지하시설팀장			강문섭
	도로시설팀장			유현선

서울시 방음터널 화재대비 긴급점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  1.

안전총괄실

(도로시설과)

서울시 방음터널 화재대비 긴급점검 계획

도로시설과장 :고영준☎2133-1650 시설기획팀장 :조창길☎1652 담당 : 정문수☎1653

최근 경기도 과천시 갈현동 방음터널 내 화재로 인명사고가 발생됨에 따라 서울시에 설치된 방음터널 및 유사시설에 대한 긴급 점검 및 전수조사를 실시하여 방재대책 및 향후관리 계획을 마련하고자 함

□ 화재사고 개요

ㅇ 일    시 : 2022.12.29.(목) 13:49 ~ 16:12(2시간 23분)

ㅇ 위    치 : 경기도 과천시 갈현동 314-1, 제2경인고속도로(안양 → 성남방향)

ㅇ 내    용 : 트럭(폐휴지)과 버스 교통사고로 화재로 방음터널 630m 소실

ㅇ 피해현황 : 사망 5명, 부상 37명

위치도	방음터널 현황(화재 전)	방음터널 현황(화재 후)

□ 관련근거

ㅇ 제2경인고속도로 방음터널 화재사고 관련, 유사공종 일시 중단 및 대책 강구 요청(국토교통부 도로건설과-4089, ’22.12.30.)

ㅇ 터널형 방음시설 현황 전수조사 협조(국토교통부 도로시설안전과-1, ’23. 1. 1.)

□ 서울시 방음터널 및 재질 현황

(단위 : 개소)

구 분	합계	방음터널	구조물 + 방음터널 연결부			비고
			계	터널	지하차도
소계	16	4	12	2	10
접합유리	2	0	2	0	2
접합유리 + 폴리카보네이트(PC)	4	1	3	0	3
폴리카보네이트(PC)	6	2	4	2	2
접합유리 + 아크릴(PMMA)	4	1	3	0	3

□ 방음터널 점검 개요

ㅇ 점검기간 : 2023. 1. 4.(수) ~ 1.12.(목)

ㅇ 점검대상 : 방음터널 및 유사시설(서울특별시도, 구도)

① 외부전문가 합동 긴급 점검 : 서울시 도로시설과(주관)

․ 대  상 : 방음터널 16개소

․ 점검반 : 3반 18명(외부전문가 9명 : 구조 3명, 시공 3명, 방재․소방 3명)

**		**	**	**	**
****		****** *****	***** *****	********* *****
***	**	***	***	***
	**	***	***	***
	**	***	***	***
**** ***	**	*** ***********	*** ****	*** **********
	**	*** *******	*** *******	*********** *********
	**	*** *******	*** *********	*** ************

② 유사 방음터널, 장대터널 및 지하차도(1종) 긴급 점검 : 도로시설물 관리주체

- 대 상 : ①램프 등에 설치된 소규모 방음터널 및 반방음터널 등

②장대터널(17개소) 및 지하차도(6개소) 1종 시설물

③계획, 설계 및 시공 중인 방음터널 및 유사시설

※ 관리주체별 전수조사 및 자체 점검 실시(필요시 외부전문가 합동점검 실시)

ㅇ 중점 점검내용

- 방음터널 전수조사(위치, 종별, 방재등급, 설치연도, 규모, 재질 등)

- 방음터널 및 유사시설 화재안전성 점검

․ 방음터널 마감재료, 내화성능(가연성, 난연성 등), 기타

․ 방재시설 설치현황 및 적정성(진입방지시설 작동 여부, 재연설비 설치 여부 등)

- 장대터널 및 지하차도(1종) : 비상대응체계 적정 여부

․ 터널 내 대피통로 폭 부족 여부, 진입방지시설 미설치 여부

- 방음터널 교체 또는 보강을 위한 소요예산 산출

□ 향후계획

ㅇ ’23. 1.13. ~ 1.26. : 화재대비 방음터널 방재계획 수립

- 방음터널 점검 결과에 대한 전문가 자문회의

․ 불연성 소재로 교체, 내화성 도료 또는 방화보도로 보강 등

- 우선조치 및 중․장기 대책 마련 등

□ 행정사항

ㅇ 도로시설물 관리자 협조 사항

- 점검자 안전을 위한 안전차량(싸인보드카) 및 안전장비 지원 등

ㅇ 소요예산 : 4,950천원

- (현장조사) 200천원 × 2일 × 9명 = 3,600천원

(자문회의) 150천원 × 1일 × 9명 = 1,350천원

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영(도시개발특별회계), 시설물 품질향상 및 유지관리, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

붙임  1. 방음터널 현황 1부.

2. 현장점검반 편성 1부.

3. 점검표 1부.

4. 전문가 의견서 1부.

5. 장대터널(지하차도) 현황 1부.