문서번호
	치수과-51		기전관리담당		치수과장		건설교통국장
결재일자	2023. 1. 3.		유태상		김윤기		01/03
공개여부	대시민공개						김석우
방침번호			협조
방침번호

2023년 『기전관리 시설물』 유지관리 계획

2023. 1.

건 설 교 통 국

(치  수  과)

2023년 『기전관리 시설물』 유지관리 계획

여름철 집중호우와 수해로부터 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 빗물펌프장관리에 철저를 기하고, 많은 주민의 여가 공간인 성북천,  정릉천, 우이천 등 생태하천을 안전하게 이용할 수 있도록 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

시 설 현 황

수방시설물 현황

❍ 빗물펌프장 현황

펌프장명	설치년도 (년)	유역면적 (ha)	펌프 (hp×대)	토출량 (㎥/분)	저류용량 (㎥)	설계빈도 (년)
석관빗물펌프장	2002	30.6	180×4 100×1	485	2,000	50 (시간당 101mm)
장위빗물펌프장	2004 (2013 증설)	25.4	180×4 60×2	442	2,400	30 (시간당 94mm)
석관간이펌프장	2000	0.49	15×2	8	24	-
월곡간이펌프장	2007	-	3×2	2	7	-

❍ 양수기 보유 현황

구 분	계	엔진양수기	수중모터펌프	비 고
계	514	45	469
구 청	174	11	163	펌프장 보관
동주민센터	340	34	306

❍ 하천예ㆍ경보 시설                                   (단위 : 개소)

하천명	강우량계	수위계	경보시설	문자전광판
계	9	11	18	12
성 북 천	2	3	4	4
정 릉 천	4	5	11	7
우 이 천	3	3	3	1

하천 시설물 현황

❍ 조명시설

하천명	분전함	등 주	등기구(1,851등)
			LED	일반등
계	51	635	1,742	109
성 북 천	22	234	672	40
정 릉 천	17	243	691	9
우 이 천	10	110	176	-
중 랑 천	2	48	203	60

❍ 수경시설

위 치	명 칭	종 류	급수원	펌프수량
성 북 천	분수마루광장 분수	바닥분수	상수도	10
성 북 천	코오롱아파트 분수	벽천분수	한전전력구	2
성 북 천	성북3교 분수	벽천분수	KT통신구	-
성 북 천	바람마당교 분수	바닥분수	상수도	26
성 북 천	보문4교 분수	바닥분수	보문역유출수	5
성 북 천	보문1교 분수	바닥분수	청계천 유지용수	9
정 릉 천	월곡전화국 분수	벽천분수	고려대유출수	1
석계역 주변	석계역 분수	벽천분수	재활용센터 유출수	4
국민대학교 앞	국민대학교 분수	바닥분수	상수도	3

❍ 하천 유지용수

명 칭	위 치	펌프수량	용수량(㎥)	용수량/일
성북천 유지용수	성신여대역 기계실	50hp×2	1,520	4호선 길음역지하수(1,500㎥) + 성신여대역지하수(20㎥) ⇒ 한성대역⇒ 성북천
성북천 유지용수	성북천 보문3교	20hp×3	3,200	6호선 보문역지하수(200㎥), + 우이경전철 성신여대역(2,500㎥) + 우이경전철 보문역(500㎥) ⇒ 성북천
정릉천 유지용수	정릉천 제기2교	15hp×3	3,000	6호선 고려대역지하수(3,000㎥) ⇒ 정릉천 제기2교⇒ KT앞 벽천분수
	6호선 경전철	-	1,100	정릉역(1,000㎥) + 보국문역(100㎥) ⇒ 정릉천
석계역 벽천분수	두산아파트 앞	5hp×2	500	석관동재활용센터(500㎥) ⇒ 우이천제방 집수정 ⇒ 석계역 앞벽천분수

❍ 하천 진출입차단기, 음악방송, CCTV

하천명	하천진출입 차단기	음악방송 (스피커)	CCTV(103대)
			차단기	하천	석관펌프장	장위펌프장
계	52	326	52	28	11	12
성 북 천	35	173	35	5
정 릉 천	11	153	11	17
우 이 천	6	-	6	5
중 랑 천	-	-	-	1

ⅡⅠ

유지관리 계획

빗물펌프장 유지관리

연번	구 분		점검시기	추진방법	석관	장위	비 고
1	제작사 시설점검		2023.2~3	기기별 제작사 점검	●	●	1년
2	전기시설 안전검사		2023.3~4	전기시설 전문기관 전기안전점검	●	●	1년
3	펌프가동 시험운전		2023.4	전문업체 합동 시운전	●	●	특별고압 수전
4	수문	정밀점검	2023.3~4	전문진단업체 점검	●	●	1회/2년
		정기점검	2023.5~10	자체점검	●	●	2회/년
5	자동화설비점검		2023.5~10	자동화설비 전문업체 의뢰 시행	●	●	수방기간

양수기 유지관리

연번	구 분	점검시기	추진방법	비 고
1	양수기 정비	2023.3~4	구매 양수기 동주민센터 배부 및 고장난 엔진양수기 전문업체 보수	-수중펌프 수리/불용 처분(동주민센터) -엔진양수기 정비업체 보수의뢰(치수과)
2	주민센터 보유현황 조사	2023.11	양수기 보유현황 및 고장 양수기 수량조사

❍ 점검대상 : 514대(엔진양수기 45대, 수중펌프 469대)

하천 조명등 유지관리

연번	구 분	점검시기	점검시기	비 고
1	순찰점검	2023.1 ~ 12	자체점검	2회/월
2	조명등 보수	2023.1 ~ 12	업체보수	수시
3	글러브 세척	10월	업체보수	보수완료 후 정산

하천 기전시설물 유지관리

연번	구 분	대 상	점검시기	추진방법	비 고
1	전기안전점검	유지용수 공급시설	5월 ~ 10월	전문업체	수방기간
2	시험운전 점검	분수시설	4월	제작사점검	1회
3	정기 점검	하천예경보시설	5월 ~ 10월	전문업체	1회/월
4	정기 점검	펌프장, 하천 cctv	1월 ~ 12월	전문업체	1회/월
5	순찰 점검	하천진출입차단기, 조명등, 음악방송	1월 ~ 12월	자체점검	수시

Ⅲ

직 원 교 육

빗물펌프장 관리능력 향상을 위한 직원교육 실시

❍ 대    상 : 기전팀 10명

❍ 교육기간 : 2023. 2. ~ 10.

❍ 교육장소 : 한국전기안전공사, LS산전 등

❍ 교육내용 : 수배전반, 모터펌프, PLC 통신 등

붙임  기전시설 유지관리 월별 추진일정 1부.  끝.