선유도공원 수목 관리작업 계획서 (1월)

담 당 자	팀 장	과 장
고우용	조우호	2023. 1. 6.
		01/06
		허생범
안전관리자

작업일시	2023 . 1. 1. (일) ~ 2023. 1. 31. (토)
작업장소	선유도공원 전체
작업내용	낙엽제거 및 수거, 고사지 제거 등
고소작업 검 토	안전대책: 붐형 고소작업차 사용 시(필요 시) 보호장비 착용철저 및 사용전 안전교육 실시
투입장비 및 물품(재료)	장비명: 송풍기 , 수량: 2대, 운영자: 기세광 등 2인	사용연료	사용량: 50ℓ미만
장비명: , 수량: , 운영자:	혼합비: 25:1
장비명: , 수량: , 운영자:	휘발유:엔진오일
기타물품: 마대, 빗자루 등
차 량 계 장 비	차량계 장비명	전기카트
조종원 자격 확인	성명) 기세광* 천준 자격) 2종보통 이상
장비현황	제한속도	폭	최소선회반경	최대적재능력	최대인양높이
20km/hr	2m	m	ton,㎥	m
기타장비	품명: , 규격: , 수량: 대, 조정원:
작업장소	작업장소 크기	여의도공원 전체
이동경로 폭	2m이상
작업장소 상태	지 장 물	지 반
돌, 뿌리, 수목, 시설물기초 등	양호
작업방법	작업시간	40분 작업, 20분 휴식
방 법	2~3인 1조로 작업 및 보조시행, 시민통제 등
절 차	작업계획▷준비작업(TBM, 공구준비)▷안내문설치 및 신호수 정위치▷작업▷부산물처리▷정리
작 업 근 로 자	작업 지휘자	기세광
신호수	위치(1): 천준	위치(2):
작업자	주	기세광
보조자	천준
- 주 작업자 역할: 기계장비 운용 - 보조 작업자 역할: 작업잔재물 처리, 신호수 등
보호구 지급	■안전모 ■보안경 ■안전화 ■귀마개 ■안전장갑 ■안전대 ■앞치마 ■기타
교육 확인	작업전안전점검(TBM)
안전관리 및 신호방법	■육성 및 수신호 ■경광봉 □무전기사용 ■라바콘 ■기타( 작업중 안내판 )
안전관리용품	경광봉 3개, 작업중 안내판 3개, 라바콘 3개
주요임무	작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
기 타 (협조 및 주의사항 등)	작업 중 휴대전화 사용금지 유해물질(휘발유, 엔진오일, 혼합유 등) 물질안전보건교육 실시

수목 관리작업 계획도
포함사항	작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입통제범위, 지장물(전선) 위치 등
작업 전 점검사항	1. 근 로 자: ■보호장구 지급, ■신호장구 지급, ■투입인력 건강상태 2. 교 육: ■작업 도구 및 장비 운영 요령, ■작업중 유의사항 ■기계 조작방법 숙지(운전자) 3. 장비점검: ■장비 작동상태, ■방호장치 부착상태, ■사용연료 확인, ■소모품 준비 ■필요 물품•자재 수량 및 안정성 확인 4. 작업현장: ■고소작업 필요성(장비필요 시), ■지반조건 및 지장물 확인, ■위험/경고/안내 표지판 설치, ■전도/전락(顚落) 방지조치, ■신호수 배치 등

(도면)

작업장소: 공원전체.  끝.