문서번호	행정관리과-841
결재일자	2023. 1. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장 직무대리
이정희A		김성수	01/18
			전종원
협 조
	주무관			박소현

병물아리수 필름수축포장기 터널히터 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 1.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

병물아리수 필름수축포장기 터널히터 교체 계획

영등포아리수정수센터소장 : 전종원☎3146-5601 행정관리과장 : 김성수☎5610  담당 : 이정희☎5614

병물아리수 생산라인 장기간 사용으로 노후 및 손상된 필름수축포장기  터널히터를 교체하여 차질없는 병물아리수 공급에 만전을 기하고자 함

□ 점검개요

ㅇ 점검일자 : 2023. 1. 16.(월)

ㅇ 점 검 자 : 행정관리과(이윤호, 이정희, 안용택, 이상훈, 이재근)

ㅇ 점검내용 : 필름수축포장기 터널히터 노후 및 손상

ㅇ 설비현황

설비명	사 양	설치년도	제조사	비 고
필름수축 포장기	****** **************************** ************************ ********** ************************ ********************* ********** *****************************	2010	㈜디씨팩

※ 필름수축포장기 : 지정된 수량의 제품을 PE 필름을 사용하여 WRAPPING 한후 HEATING                         TUNNEL에서 수축 포장하여 제품을 배출하는 설비

※ 터널히터 : 터널 내의 온도를 185℃까지 올리는 장치

□ 점검결과

ㅇ 병물아리수 생산설비인 필름수축포장기 터널 내부의 터널히터의

노후화로 인한 손상이 확인되어 A라인, B라인 일괄 교체가 필요함

ㅇ 현장사진

필름수축포장기	포장기 터널 상부에 설치된 히터(18개/라인)	터널 히터

□ 조치계획

ㅇ 정비방법 : 해당 설비에 전문성 있는 업체를 통해 교체

ㅇ 건    명 : 병물아리수 필름수축포장기 터널히터 교체

ㅇ 정비내역

- 필름수축포장기 터널히터 36개 교체

· 손상된 필름수축포장기 터널히터 철거 및 신품 구매 후 설치

*********************************

*********************

**************************************

*****************

*****************************************

*************************

**************************************************************************************

ㅇ 교체기한 : 계약일로부터 28일

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(병물 아리수 공급)

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.