문서번호	소방행정과-734
결재일자	2023. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
박영민	조육훈	代윤승백		01/25
				김장군
협 조

2023년도 도봉소방서

청사 재배치 및 시설물 보수보강 공사 추진 계획

2023. 1.

도 봉 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년도 도봉소방서

청사 재배치 및 시설물 보수보강 공사 추진계획

소방청사의 효율적인 공간활용을 위해 청사를 재배치하고 노후된 시설물을 보수보강하여 쾌적한 근무환경 조성 및 직원복지 증진에 기여하고자 함

Ⅰ		관련 근거

□ 市 소방행정과-1209(2023.1.13.)호“2023회계연도 '소방관서
시설물 유지보수' 예산배정 내역 알림”

□ 市 소방행정과-1733(2023.1.18.)호『2023회계연도 정책사업비 및
기본경비 기관별 재배정계획서 알림』

Ⅱ		추진 배경

□

사업 ❶

본서 정문 및 민원실 등 재배치 공사

○ ********************************

○ *********************************

	< 예산 확보 경위>
□ *********************** ※ 예산결산위원회 증액 발의 ○ ******************************* □ ************************************* ⇒ *************************

□

사업 ❷

본서 차고 바닥 전면 보수공사

○ 바닥 손상(파임, 깨짐) 및 에폭시 탈락, 안전사고 우려

□

사업 ❸

본서 후정 바닥 보수공사

○ 아스콘 바닥 전반적 상태 불량, 안전사고 우려

○ 출구 쪽 트렌치 주변 바닥 깨짐 등 전반적 상태 불량

Ⅲ		사업 개요

□ 추진기간 : 2023. 1. ~ 5.

□ 사업위치 : 서울특별시 도봉구 도봉로 666

□ 추진방법 : *****************

□ 소요예산 : ****************************

(단위 : 천원)

사 업 명	배정예산	시설비	자산취득비
********************	*******	*******	******
****************	******	******	*
*************	******	******	*
*	*******	*******	******

○ 공사비 : ***********************************

○ 설계비 : ***********(공공발주사업에 대한 건축사의 업무 범위와
대가 기준, 국토교통부고시 제2020-635호)

□ 부서별 의견수렴

○ 각 부서별 의견을 수렴하여 공정 조정 등 설계용역 시 반영

□ 계약방식

***********************************

**********************************

***********************************

○ 기타공정 : 설계용역 완료 후 공정별 선정

□ 추진절차

○ 2023. 1. ~ 2. : 부서별 의견수렴 및 사업내용 결정

○ 2023. 2. ~ 3. : 기술용역타당성심사 등 사전절차 이행 및 설계실시

○ 2023. 3. ~ 5. : 공사 착공 및 준공

○ 2023. 4. ~ 5. : 집기비품 구매

Ⅳ		사업설명

1	본서 정문 및 민원실 등 재배치 공사

분산된 출입구를 E/V 앞으로 일원화하여 불편함을 해소하고 공간 재배치를 통해 직원 근무환경 개선에 기여하고자 함

□ 사업 목적

○ E/V 접근성을 개선하여 민원인들의 편의성 향상 및 고품질 소방서비스 제공

○ 민원실과 예방과를 한 층에 배치하여 유기적인 소방민원서비스 제공

○ 현장대응단 다목적(훈련+회의+휴게) 공간 마련으로 근무환경 개선

□ 사업 내역

○ 현 실태

- 1988년 신축청사에 2007년 수평 증축하여 건물 동선이 2개로 분리되어 있음

- 엘리베이터가 주 출입구와 통하지 않아 4층 예방과에 방문하는 민원인들이 엘리베이터를 이용하지 못하는 불편을 호소함(노약자, 장애인 접근성 개선 필요)

- 출동대원의 회의 및 휴게공간 부재에 대한 지속적인 건의

수평 증축으로 청사 동선 분리	민원인 E/V이용 경로도

○ 소요예산 : ***********************************

○ 개선계획

- 1층 E/V 앞 차고 부분을 정문으로 리모델링 추진

- 기 설치된 1층 민원실을 현장 출동대원의 다목적 공간으로 활용

- 기 설치된 1층 민원실을 4층 E/V앞 의용소방대원실로 이전 설치

- 기 설치된 의용소방대원실을 5층 창고 공간으로 이전 설치

	청사 보안상 평소 문폐쇄
정문 신설 위치	1층 변경 (안)

	청사 보안상 평소 문폐쇄
4층 변경 (안)	5층 변경 (안)

2	본서 차고 바닥 전면보수 공사

도봉소방서 본서 차고 내 에폭시 방수 탈락 및 콘크리트 바닥 손상 보수공사를 통해 중대재해 예방 및 신속한 출동태세 확립에 기여하고자 함

□ 사업 목적

○ 차고내 바닥 보수를 통해 중대재해 안전사고 예방 및 신속한 출동태세 확립

○ 차고 바닥 리모델링 공사를 통한 근무환경 및 소방청사 이미지 개선

□ 사업 내역

○ 현재 실태

- 겨울철 소방차량 체인 등으로 콘크리트 바닥 파임, 에폭시 탈락, 물고임

차고 바닥면 손상	차고 에폭시 손상	차고내 물 고임

○ 소요예산 : **************

○ 개선 계획

- 차고바닥 콘크리트 보수 및 폴리우레아* 시공(리마킹, 차고문 낙하주의 도색 포함)

- 차량 안전사고 방지를 위한 스토퍼 등 안전시설 설치

* 폴리우레아 : 고분자 화합 탄성물 신소재 도료로서 고인장, 고탄성의 도막을 수 초 이내에 형성하며, 뛰어난 내구성, 내마모성, 내충격성 등의 장점으로 방수재, 방부식재, 보호 코팅제, 시설물 보강재 등 산업용 코팅제로 다양하게 활용

3	본서 후정 바닥 보수공사

도봉소방서 후정 바닥침하로 안전사고가 우려되어 보수공사를 통해 중대시민재해예방 및 근무환경 개선과 신속한 출동태세 확립에 기여하고자 함

□ 사업 목적

○ 바닥침하 및 파임 보수를 통한 중대시민재해 및 직원 안전사고 예방

○ 안전하고 쾌적한 훈련공간 확보를 통한 재난대응능력 향상에 기여

□ 사업 내역

○ 현재 실태

- 대형차 진입 등으로 인해 아스콘 바닥이 파이고, 바닥이 침하되어 안전사고 우려

아스콘 부분 파임	바닥 침하 및 깨짐	바닥 침하 및 트랜치 노출

○ 소요예산 : **************

○ 개선계획

- 우수관로 및 트렌치, 콘크리트 및 아스팔트 바닥면 철거

- 우수관로 설치, 기초 콘크리트 및 아스콘 타설, 무소음 트렌치 설치

붙임  용역대가 산출내역서(도봉소방서 정문 및 민원실 등 재배치 공사) 1부.  끝.