아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	자원회수시설 운영소장()
(경유)
제목	자원회수시설 소각재 등 폐기물검사 업무 안내

1. 자원회수시설의 효율적인 운영관리를 위해 각 시설에서는 발생하는 소각재(바닥재), 비산재 및 비산재 안정화물에 대한 폐기물 검사를 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 대상시설 : 양천, 노원, 강남, 마포자원회수시설

나. 검사시료 및 주기

1) 소각재(바닥재) : 2개월마다 1회(짝수달)

2) 비산재 안정화물 : 2개월마다 1회(짝수달)

※ 비산재 안정화 설비 설치 시설에 해당(양천, 노원, 마포자원회수시설)

3) 비산재 : 반기별 1회

다. 검사항목 : 폐기물관리법시행규칙 제14조의3, 별표5의3.2.나.2)(6) 용출기준

1) 납과 그 화합물, 구리와 그 화합물, 비소와 그 화합물, 수은과 그 화합물, 카드뮴과 그 화합물, 6가크롬화합물, 시안화합물

2) 용출농도는 폐기물에 관한 공정시험기준의 중금속 등의 용출시험방법에 따라 측정

※ 서울시보건환경연구원「2022년 폐기물검사의뢰 협조사항 준수」, 수수료 면제

라. 검사의뢰기관 : 서울특별시보건환경연구원(물환경연구부)

붙임 : 2022년 폐기물 검사의뢰 관련 협조요청 공문(보환연) 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	신경진		자원회수시설관리팀장	조명환		자원순환과장	01/27
최철웅
협조자
시행	자원순환과-1710	(	2023. 1. 27.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 1동 12층 자원순환과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4471	/전송	02-2133-1026	/	mswOshin@seoul.go.kr	/	대시민공개