문서번호	원무과-1333
결재일자	2023. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
시설팀장		원무과장		은평병원장
정상진		이윤수		01/30
				최종혁
협 조
	주무관				김영덕
	주무관				박근형
	주무관				이성철
	주무관				연제건

2023년도 은평병원 시설물 유지관리계획

2023. 1.

서울특별시은평병원

〔원무과〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

목 차

Ⅰ 일반현황

1. 건축물 현황	1

2. 주요 시설 및 설비현황	1

3. 시설물 관리주체	3

4. 2023년 시설물 관리 및 보수 예산현황	4

Ⅱ 업무 추진방향

1. 추진목표	5

2. 추진과제	5

Ⅲ 시설물 및 환경 유지관리

1. 시설물 및 설비 관리	6

2. 쾌적한 청사환경 조성	14

3. 감염예방활동 지원	17

4. 산업안전 보건 관리	19

5. 직원 업무능력 향상	22

Ⅳ 보수 및 개선	25

Ⅴ 사고 발생 시 조치	26

Ⅵ 행정사항	27

2023년도 은평병원 시설물 유지․관리 계획

시설물안전법 제6조 및 은평병원 업무지침 10.1장 규정에 따라 ’23년도 은평병원 시설물 유지․관리 계획를 수립, 시행하여 안전하고 쾌적한 병원 의료환경을 조성하고자 함.

Ⅰ일반현황

1. 건축물 현황

부지면적 : 10,905㎡

연 면 적 : 18,406.28㎡(2개동 및 부속시설)

2. 주요 시설 및 장비 현황

시설현황

대지위치	*****************************************
용도지역	제2종 일반주거지역, 종합의료시설
대지면적	10,905㎡
도 로	15M, 6M 도로
	병 동부(㎡)	어린이발달센터	합 계(㎡)	비 고
건축면적	***********	*********	***********
연 면 적	***********	**********	***********
용적률산정 연 면 적	***********	**********	***********
건 폐 율	********	********	*********
용 적 률	********	********	*********
규 모	*********	*******
최고높이	******	*********
용 도	*************
주차대수	***************************
사용승인일	**************************************

설비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
전기설비	*****	******	1대
	***	******** ********** **********	3대
	***	******** ********	2대
	*****	*****	1대
냉난방설비	******	*****	3대
	*****	**********	2대
공기조화설비	*****	********	9대
가스·진공설비	***	*************	1개소
	*****	****************	4대
급수설비	***	*********	각 2조
	***	***	19대
위생설비	******	**********	1개소
	***	************	각 1조
기타설비	***		9대
정보통신 장비	*****	************	2대
	*******	***********	38대
	*******	*********	1식
	*****	***	254대
영상관제 시스템	*******	********	1식
	*******	**	156대
	*********	***************	9대
정보보안 장비	*******	*****************	1식
	***********	***************	1식
	********	************	1식

설 비 명		규 격	수 량	비 고
다기능 사무기기	*************	***************	382대
	******	**********	215대
	*************	**************	135대
부대장비	*****	*****	1대
	*******	******	2대
정보통신 회선	************	***	450회선
	**********	***	156회선
	******	*****	22회선
	***********	************	1회선	12Core
		***********	1회선	24Core

3. 시설물 관리주체

구 분	관리부서	관 리 자	감 독 자
건축, 토목(조경 포함)시설	시설팀	시설(건축) 담당	시설팀장
냉난방설비, 음압설비	시설팀	공업(기계,전기) 담당
급수설비, 위생설비	시설팀	공업(기계, 전기) 담당
소방 및 승강기 설비	시설팀	공업(기계, 전기) 담당
전기설비, 통신설비	시설팀	공업(전기, 통신) 담당
가스시설 및 안전관리	시설팀	공업(화공) 담당
오수처리시설(정화조)	시설팀	공업(화공) 담당
업무용 공용차량 및 구급차	시설팀	운전 담당

4. 2023년 예산현황

과 목		예산(천원)	비 고
계		*********
청사시설 운영관리		*******
	사무관리비	*******	재료비, 시설 위탁용역비 등
	공공운영비	*******	시설물 유지관리 등
은평병원 현대화 사업추진		*********
	시설비	******* ********* ******* ******	리모델링 설계비 공사비 감리비 시설부대비
기본경비		*******
	사무관리비	******	각종 수수료, 법정교육비 등
	공공운영비	*******	공통기본경비 및 소규모 수선비 등

Ⅱ 업무 추진방향

1. 추진목표

안전하고 쾌적한 의료 환경 조성

시설물 안전관리 (최적기능 유지)	쾌적한 청사 환경조성	감염예방 활동 지원	직원 직무능력 향상

2. 추진과제

시설물 안전관리 및 최적기능 유지

❍ 시설물 및 설비 정기점검을 통한 안전사고 예방

❍ 노후 시설물 및 설비, 지속적 개 · 보수 및 정비

❍ 위험성평가, 작업환경측정을 통한 위해 위험요인 사전 제거 및 시설 개선

쾌적한 청사환경 조성 및 이용 편의성 제공

❍ 공기질 측정 및 청사 내 · 외부 환경정비를 쾌적한 환경 조성

❍ 셔틀버스 운행으로 병원 접근성 강화

❍ 응급환자 후송 및 혈액 수송 등 이용 편의성 제공

감염예방활동 지원

❍ 의료폐기물, 의료기관세탁물 관리를 통한 감염예방 지원

❍ 청사 내 · 외 정기 소독으로 전염병 억제

직원 직무능력 향상

❍ 정기교육을 통한 안전사고 및 재해예방 및 업무수행능력 제고

❍ 직무교육, 기술교육 등 교육을 통한 시설물 관리능력 향상

Ⅲ 은평병원 시설물 및 환경 유지관리

1. 시설물 및 설비 관리

1		건축물 유지관리

▸ 건축물 지속적 수리 및 보수 추진(부서 건의 및 요구사항 반영)

▸ 자체 및 전문기관 점검을 통한 안전사고 사전 예방

건축물 현황

□ 연면적 : 18,406.28㎡

□ 건축물 : 2개동 및 부속시설

대지위치	****************************************
용도지역	제2종 일반주거지역, 종합의료시설
대지면적	10,905㎡
도 로	15M, 6M 도로
	병 동부(㎡)	어린이발달센터	합 계(㎡)	비 고
건축면적	***********	*********	***********
연 면 적	***********	**********	***********
용적률산정 연 면 적	***********	**********	***********
건 폐 율	********	********	*********
용 적 률	********	********	*********
규 모	*********	*******
최고높이	******	*********
용 도	*************
주차대수	***************************
사용승인일	**************************************

□ 동별개요

구 분	병 동 부(㎡)	어린이발달센터(㎡)	비 고
지하 2	*************
지하 1	************
지하 1	*************
지상 1	************	**********	*********
지상 2	************	**********	**********
지상 3	************	**********
지상 4	************
지상 5	************
지상 6	************
옥탑 1	**************	*************	******
옥탑 2	***********		******
합 계	********* ***********	********

추진방법

□ 자체 점검

시설물명	점검내용	점검주기	점검기관
건 축 물	수시점검, 수리 및 보수	1회 이상/일	자체

□ 외부기관 점검

시설물명	점검유형	점검주기	점검기관
건 축 물	정기점검	1회/반기(6월,12월)	도시기반시설본부
	정밀점검	1회/3년	전문 업체

□ 건축물 수리 및 보수

❍ 건물 수리·보수 : ‘23년 1월 ∼ 12월

❍ 자체 및 외부기관 점검결과에 따른 후속 조치 : 연중

2		정보통신 유지관리

▸ 정보통신설비의 최적 기능 유지 및 설비 보호

▸ 점검결과에 따른 신속 수리 및 정기적 소모품 교체

주요 설비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
정보통신 장비	*****	************	2대
	*******	***********	38대
	*******	*********	1식
	*****	***	254대
영상관제 시스템	*******	********	1식
	*******	**	156대
	*********	***************	9대
정보보안 장비	*******	*****************	1식
	***********	***************	1식
	********	************	1식
다기능 사무기기	*************	***************	382대
	******	**********	215대
	**************	**************	135대
부대장비	*****	*****	1대
	*******	******	2대
정보통신 회선	************	***	450회선
	**********	***	156회선
	******	*****	22회선
	***********	************	1회선	12Core
		***********	1회선	24Core

추진방법

□ 유지관리점검

설 비 명	점검유형	점검주기	비고
정보통신장비	일일점검, 수리 및 보수	1회/주	용역업체
영상관제시스템	육안점검	1회/주	용역업체
정보보안설비	육안점검	1회/주	용역업체
기타설비	시험 운전, 육안점검	1회/월	용역업체

□ 통신설비 보수 및 교체

❍ 자체 및 외부기관 점검결과에 따른 후속 조치 : 연중

3		기계설비 유지관리

▸ 기계설비의 최적 기능 유지 및 기계설비 보호

▸ 점검결과에 따른 신속 수리 및 정기적 소모품 교체

주요 설비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
냉난방설비	******	*****	3대
	*****	**********	2대
공기조화설비	*****	********	9대
가스·진공설비	***	*************	1개소
	*****	****************	4대
급수설비	***	*********	각 2조
	***	***	19대
위생설비	******	**********	1개소
	***	************	각 1조
기타설비	***		9대

추진방법

□ 자체 및 외부점검

설 비 명	점검유형	점검주기	점검기관
냉난방,공기조화설비	*************	1회/일	**
보일러	**************	1회/년	*******
	******	1회/년	******
흡수식냉온수기	******	1회/년	******
가스·진공설비	*************	1회/일	**
	*************	1회/년	********
급수설비	*****	1회/월	**
폐수처리시설	*******	1회/주	****
승강기	*************	1회/월	****

□ 시설물 청소 및 수질관리

사 업 명	사업 내용	주기	시행기관
저수조 청소	************	2회/년	******
정화조 청소	*******************	1회/년	*****
저수조 수질검사	********	1회/년	*******
폐수처리시설 방류수 수질검사	*********** ******	필요시	******

□ 기계설비 보수 및 교체

❍ 자체 및 외부기관 점검결과에 따른 후속 조치 : 연중

❍ 펌프, 휠터 등 소모품 정기적 교체 : 연중

4		전기설비 유지관리

▸ 전기설비의 최적 기능 유지 및 설비 보호

▸ 점검결과에 따른 신속 수리 및 정기적 소모품 교체

주요 설비현황

설 비 명		규 격	수 량	비 고
전기설비	수변전설비	******
	변압기	******************** **********	**
	UPS	******************	**
	비상발전기	*****	**

추진방법

□ 자체점검

설 비 명	점검유형	점검주기	비고
수변전설비	*************	1회/일	자체
분전반	****	1회/월	자체
	******	1회/년	자체
전기설비	****	1회/주	자체
비상발전기	***********	1회/주	자체

□ 외부 전문기관 점검

설 비 명	점검유형	점검주기	점검기관
수변전설비	사용 전 검사	기기 교체 시 등	전기안전공사
	정기검사	1회/2년	전기안전공사
	전기안전진단	필요시	전문 업체

□ 전기 · 통신설비 보수 및 교체

❍ 자체 및 외부기관 점검결과에 따른 후속 조치 : 연중

5		소방 설비 유지관리

▸ 정기점검 및 순찰 활동으로 안정적 소방기능 유지

▸ 교육 및 훈련을 통한 대응능력 제고

주요 설비현황

구분	소 화 설 비				경 보 설 비				피 난 설 비				필요설비				소화 용수 설비
	소화기	옥내 소화 전	스프 링쿨 러	가스 소화설비	감지 기	가스누설경보기	시각경보기	발신기	피난 유도 등	통로 유도 등	구조대	인명구조기구	방수구	방수 기구 함	방화 샷더	방화문	상수도 소화전
설치수량	***	**	*****	**	***	*	**	**	***	**	*	*	**	*	**	**	*

추진방법

□ 자체 및 외부점검

구 분	점검주기	점검기관	점검시설물
방화 순찰	1회/일	자체	- 본관, 어린이발달센터, 지하주차장의 시설물
소방안전점검	1회/월	전문 업체 (위탁)	- 소화기구 및 설비, 경보설비, 피난설비 등 - 대피로 및 비상구
종합정밀점검	1회/년 (상반기)	전문 업체 (위탁)	- 본관, 어린이발달센터, 지하주차장 소방시설
작동기능점검	1회/년 (하반기)	전문 업체 (위탁)	- 본관, 어린이발달센터, 지하주차장 소방시설

□ 교육 및 훈련

구 분	주기	교육대상	비 고
소방 교육	1회/반기	전 직원
신규 직원교육	채용, 전입 시	신규, 전입직원
소방 훈련	1회/반기	전 직원	상반기 : 자체훈련 하반기 : 소방서 합동훈련

6		차량관리 및 원무행정 지원

▸ 병원 접근성 향상을 위한 셔틀 및 출퇴근버스 운행

▸ 응급환자 후송 및 방역물품 수령 등 원무행정 지원

		셔틀버스 운행
		□ 운행기간 : 2023. 1. ~ 12. □ 운행방법 : 출근 오전 08:37, 퇴근 오후 18:10 □ 운행내용 ❍ 셔틀버스(29인승 1대) 오전, 오후 각1회 (병원 → 녹번역 → 병원) ❍ 낮 병동 외출 지원

원무행정 지원

□ 운행차량 현황

차 종	차명(연식)	차량번호	용 도
중형승합	***********	*******	업무용
중형승용	***********	*******	업무용
중형승용	*************	********	업무용
구 급 차	**********	*******	응급환자 후 송
구 급 차	**********	*******

□ 추진내용

❍ 환자 전원 및 퇴원 이송

❍ 낮 병동 외출 지원, 방역물품 이송, 문서수발 등

2. 쾌적한 청사환경 조성

1		실내공기질 관리

▸ 실내공기질 측정 · 관리를 통한 환경상 위해 예방

▸ 지속적 실내공기질 개선 노력

실내공기질 측정 개요

□ 근거 :「실내공기질 관리법」제12조, 같은 법 시행규칙 제11조

□ 측정대상 : 다중이용시설, 의료기관, 장례식장, 실내주차장 등

□ 측정항목 및 측정주기

측정대상	기 준	측 정 항 목	측정주기	비고
병 원, 발달센터, 주 차 장	유지기준	미세먼지, 초미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 일산화탄소, 총부유세균	1회/년
	권고기준	이산화질소, 라돈, 총휘발성유기화합물, 곰팡이	1회/2년

※ 서울시 실내공기질 유지기준은 법적 기준보다 엄격히 규정(「서울특별시 환경 기본 조례」제16조)

		추진계획
		□ 실내공기질 측정 ❍ 측정대상 : 병원, 어린이발달센터, 주차장 ❍ 측정일자 : 2023. 2. ❍ 측정지점 : 3개 시설 5개 지점(본관동 2, 발달센터 1, 주차장 2) ❍ 측정항목 : 유지기준 ※ 권고기준은 2022년 실시 ❍ 측정방법 : 실내공기질 측정대행업 등록업체 의뢰 ❍ 소요예산 :**********

□ 실내공기질 관리

❍ 공조기, FAN 등에 대한 운전상태 점검(일 1회 이상) 및 모니터링

❍ 냉난방기 세척 : 매년 냉난방기(FCU, EHP 등) 실내기 세척

❍ 공조기 소모품(필터) 정기적인 교체

종류	기준	성 능	교체주기	설치장소
Pre Filter (여재교환형)	1-5㎛	중량법 80% 이상	1회/1년	외부공기 유입구 (공조기)
Medium Filter (일체형)	1-5㎛	비색법 80% 이상	1회/1년	순환전(공조기)

- 공조기 필터 청소 : 2개월마다 프리필터 청소

❍ 이상 발생 시 공조기 풍량 및 댐퍼조절, 컨트롤 패널 이상에 대한 신속 조치

❍ 실내공기질 관리요령 배포 등 홍보 실시

□ 행정사항

❍ 공기질 측정 결과에 따라 시설 보강 등 조치

- (기준 내) 측정결과 자체 보관, (기준 초과) 공조장치 보수 및 교체 등

❍ 실내공기질 측정결과 은평구청 제출

2		청소 관리

▸ 청사 내 · 외 청소 실시로 청결한 청사환경 제공

▸ 적정 인력 유지, 복지 향상을 통한 근무의욕 고취

인력 현황

□ 근무인원 : *****************

구 분	계	실무관 (만60세 미만)	촉탁계약직 (만60세 이상)
시설청소원	** **********	* **********	* **********

추진계획

□ 상시 청소 실시

❍ 청소구역 : 청사 내부, 주변(개인 공간, 출입금지구역 제외)

❍ 근무시간 : 매일(평일 : 06시 30분~15시 30분,

토요일 : 06시 30분~10시 30분) 실시

❍ 청소방법

- 병실, 사무실, 화장실, 복도 등 청사 내부와 청사 주변 청소

- 의료폐기물, 의료기관 세탁물, 쓰레기 수거 및 운반 등

□ 시설청소원 적정인력은***************

❍ **************

□ 근무환경 개선

❍ 효율적 청소를 위한 필요 장비, 청소용품, 근무복 구매

□ 시설청소원 배치 현황

구 분	청소구역	배치인원	비 고
계		***
본 관	지하1층, 1층, 2층, 31병동, 32병동, 41병동, 42병동, 51병동, 52병동, 6층	** **********
발달센터	발달센터 계단 2층, 3층	** *****
기 타	청사 외곽, 건물 외곽, 쓰레기장 등	** *****

3. 감염예방활동 지원

1		의료폐기물 관리

▸ 의료폐기물 관리를 통해 감염 발생 최소화

▸ 의료폐기물 처리업체에 전량 위탁(용역) 처리

위탁처리 개요

처리대상 : 격리 의료․위해 의료․일반 의료 폐기물

※「폐기물관리법」제2조 및 같은 법 시행령 제4조 「의료폐기물의 종류」

의료폐기물 종류		전용용기 (도형 색상)
격리의료폐기물	감염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물	합성수지류 상자형 용기 (붉은색)
위해의료폐기물	조직물류 폐기물 (인체일부/치아)	합성수지류 상자형 용기 (노랑색)
	병리계 폐기물 (시험, 검사 등에 사용된 폐시험관)
	손상성 폐기물 (주사기 바늘 등)
일반의료폐기물	혈액·체액·분비물·배설물이 함유되어 있는 탈지면, 붕대, 거즈, 생리대, 일회용 주사기, 수액세트 등	골판지류 상자형 용기 (노랑색)

용역기간 : ‘23. 1. 1. ～ 2023.12.31.

		관리점검 및 시설정비
		정기적 관리실태 점검 ❍ 보관시설 주 1회 점검(전용용기 재고 상태, 반출 폐기물 확인) ❍ 월 1회 의료폐기물 처리실적 점검 보관시설 주기적 소독(주 1회 이상) 실시

2		세탁물 관리

▸ 세탁물 적정 관리를 통해 의료감염 발생 위험 최소화

▸ 세탁물 처리업체에 전량 위탁(용역) 처리

		위탁처리 개요
		처리대상 : 세탁물 17종(침구류 5종, 의류 9종, 기타세탁물 3종) ❍ 침구류 : 대시트, 반시트, 이불커버, 베개닛, 담요, 이불 ❍ 의 류 : 환자복(상·하), 의사가운, 보호사복(상·하), 간호사복(상·하), 치료사복 긴티셔츠, 반티셔츠 (페쇄병동 환자복) ❍ 기 타 : 방습포, 커텐, 타올 용역기간 : ‘2023. 1 ～ 12월

		관리점검
		저장장소 및 운반용기 주기적 소독(주 2회 이상) 실시

3		병원 소독관리

▸ 병원 내 · 외부 정기적 소독(용역) 통한 감염발생 사전 차단

▸ 의료폐기물, 세탁물 저장장소 자체적 추가 소독 실시

		추진계획
		소독위탁용역 ❍ 소독대상 : 병원 내부 및 외부, 수목 소독, 구서작업 등 ❍ 용역기간 : ‘23. 1 ～ 12월 ❍ 소독주기 : 월 1회 이상(수목 소독은 연 2회 이상), 어린이 발달센터 주 1회 자체 소독 실시 ❍ 소독대상 : 의료폐기물, 세탁물 저장장소 ❍ 소독주기 : 주 1~2회 이상 ❍ 소 독 자 : 현장근무직원

4. 산업안전 보건 관리

1		위험성평가 실시

▸ 자체 평가단과 전문기관 합동 평가 실시(정기, 수시평가)

▸ 유해 · 위험요인 사전 파악 및 위험성 감소대책 수립 시행

		위험성평가 개요
		□ 근거 :「산업안전보건법」제36조(위험성평가의 실시) □ 평가대상 ❍ 유해 · 위험요인에 의한 부상 또는 질병 발생이 합리적으로 예견 가능한 모든 작업 ❍ 과거의 산업재해 · 사고 발생 작업 □ 평가절차 yes

		추진계획
		□ 평가 종류 : 정기평가 ※ 건설물의 설치, 이전, 기계 · 기구 등 신규 도입 등 필요 시 수시평가 실시 □ 평가기간 : 2023. 4 ~ 5월 □ 평가방법 ❍ 총괄 담당자 및 부서별 평가 담당자 위험성평가 교육 ❍ 자체평가단과 외부 전문기관 합동평가 □ 평가결과 : 위험성 감소대책 수립 및 시행

2		작업환경 측정 및 관리

▸ 유해인자(유해화학물질, 분진, 소음) 사용부서에 대한 작업환경측정을 통해 직원 건강보호

▸ 유해작업환경 안전관리로 쾌적한 작업환경 조성

작업환경측정

□ 근    거 :「산업안전보건법」제125조(작업환경측정)

□ 측정주기 : 1회/6개월(2023년 4월, 11월)

※ 발암성물질(산화에틸렌) 취급에 따라 6개월에 1회 정기적 측정

□ 중점 측정대상

측 정 부 서		측 정 항 목	노출기준	비 고
진료부	*****	***********	*
		***	*******
		*****	*******
		******	******
		**	******
		****	*****
		******	******
		*****	******
간호부	*****	*****	*****

❍ 그 밖의 유해화학물질 : 유해화학물질 현황 참조

□ 측정방법 : 고용노동부장관 지정 측정기관 위탁

□ 측정결과 : 고용노동부 서울지방노동청 제출

□ 행정사항

❍ 측정 결과에 따라 시설 보강 등 작업환경 개선 조치

3		유해화학물질 특별관리

▸ 유해화학물질 안전관리를 통한 위험 최소화

유해화학물질 안전관리

□ 유해화학물질현황 : Nicotine, Cotinine 등 74종

사용부서	물 질 명	비고
*****	************************************
*******	**************************
*****	***************
*****	****************************
*****	*********************
******	***************
***	***********************

□ 관리상태 점검 : 부서별(1회/월), 시설팀(1회/분기)

□ 목록관리

❍ 시설팀 : 유해화학물질 목록관리, 사용부서 : 물질안전보건자료 비치

❍ 누락 또는 삭제 등의 조치가 필요할 경우 산업안전보건위원회 승인

□ 안전관리

❍ 신규 유해화학물질 구입

- 산업안전보건위원회 승인, 유해화학물질 목록 등재, 물질안전보건자료 비치

❍ 유해화학물질 보관

- 국제적으로 통용되는 관련 포스터를 부착하여 별도 공간에 보관

❍ 유해화학물질 취급

- 물질의 독성에 따라 마스크, 가운, 보호안경 등 보호구 착용

5. 직원 업무능력 향상

1		정기적 안전교육

▸ 정기적 안전교육을 통한 안전사고 예방 및 관리능력 제고

▸ 신규, 전입직원 별도 교육으로 신속한 직무수행능력 함양

산업안전교육

안전교육

❍ 교육 실시기간 : 2023. 1 ~ 12월

❍ 대   상 : 은평병원 전(全) 직원(기간제,뉴딜일자리,작업자 등 포함)

❍ 병원 전(全) 직원 : 비사무직 근로자(산업안전보건교육 가이드북)

생산업무에 종사하는 근로자와 같은 구역에서 근무하는 경우 비사무직으로 구분

같은 구역이란 담 또는 울타리를 경계로 하여 ‘동 경계 안’을 의미

비사무직 근로자란?

- 일반 행정업무 종사 직원도 현업부서(간호, 진료, 진단검사 등)와 같은

건물에서 근무하고 이에 따라 유사한 위험에 노출

- 사무직 근로자도 매분기 6시간 교육실시

(인재개발원, e-분기 비사무직 안전보건교육)

❍ 교육방법 및 시기

1) 근로자 및 관리감독자 교육

구 분	교육대상	교육방법	교육시간
정기교육	(임기제)공무원	온라인교육 (인재개발원 등)	분기 6시간 이상

구 분	교육대상	교육방법	교육시간
정기교육	공무직,기간제, 뉴딜일자리 등	자체교육 또는 온라인교육 (안전보건공단 등)	분기 6시간 이상
	관리감독자	전문기관 위탁교육	년 16시간 이상
채용 시 교육	(임기제)공무원,공무직	온라인교육 (인재개발원 등)	채용 후 2주 이내 8시간 이상
	기간제,뉴딜일자리 등	온라인교육 (대한산업보건협회 등)
	작업자(일용)근무자	자체교육	작업 전 1시간 또는 2시간

- 관리감독자 교육 : 전문기관 위탁교육(대한산업보건협회 등)에 교육 일정을 확인,

본인이 신청, 교육 이수(이수증 제출) 및 비용 정리

- 특별안전교육 : 최초 작업 전 온라인교육(공통부분, 5시간)이수 후 11시간은

3개월 이내 이수

		안전보건관계자 교육
		- 대 상 : 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자 - 교육시기 : (신규) 선임후 3개월 이내, (보수) 2년 마다 - 교육방법 : 전문기관 위탁교육 - 기 타 : 안전보건관계자 교육 이수 완료(2022년 이수)

2		교육을 통한 직무능력 향상

▸ 직무교육, 기술교육 등 교육을 통한 시설물 관리능력 향상

▸ 외부기관(민간기관 포함) 실시교육 참석 유도

직무 및 기술교육

법정교육(보수교육)

구 분	근 거	교 육 명	교육주기	교육기관	비고
전기안전 관리자	전기사업법 제73조의4	실무교육 (21h)	1회/3년	한국전기 기술인협회
소방안전 관리자	화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 제41조	강습교육 (40h)	선임 자격 취득 시	한국소방 안전원
고압가스 안전관리자	고압가스 안전관리법 제23조	실무교육	1회/3년	한국가스 안전공사
위험물 안전관리자	위험물 안전관리법 제28조	실무교육	1회/2년	한국소방 안전원

직무교육

구 분	교육대상	교육시간	교 육 내 용	교육 강사	비 고
기술교육	시설정비원	필요 시	시설물 안전점검 및 유지관리 안전사고 발생 시 조치 방법 등	담당공무원안전관리자	자체
기타교육	담당공무원	2h 내외	- 노동법 이해법적 - 실무관 등 현장근무직원 관리	-	서울시

필수교육

구 분	교육대상	교육시간	교 육 내 용	교육기관	비 고
필수교육	실내공기질 관리자	6h/변경 시	관련 법령에 따른 실무	환경보전협회	외부

Ⅳ 보수 및 개선

		안전점검 등에 따른 후속조치
		자체 조치 가능 사항은 수리 자체 조치 불가능사항은 보고 후 전문 업체에 수리 의뢰 ❍ 가급적 수리에 필요한 재료 구매 후 자체 수리 실시 위해발생 가능성이 있는 사항은 부서협의 후 조치

		보수 및 개선
		시설물, 설비의 보수 및 교체 추진 ❍ 시설물 및 설비, 신속한 보수 실시 ❍ 무정전전원공급장치, 수배전반 등 노후 설비 단계적 교체 추진

		공사(작업)장 안전관리
		공사 및 작업 전 공사관계자 실시 ❍ 건설업 기초안전보건교육 이수증 확인 및 작업전 안전교육 실시 ❍ 작업전 작업 시 위험요소에 대한 안전사고 예방을 위한 사전 협의 및 준비 공사 전 안전점검 실시 ❍ 점검결과 미흡 또는 불량 시 개선조치 후 공사 진행 공사장 안전관리 및 안내 ❍ 공사장 안전관리 철저(공사장 보행자 출입 제한, 치료장비 및 물품 노출 금지 또는 덮개 설치, 멸균된 장비나 물품 접근 차단 등) ❍ 공사 전 행정포털 또는 게시판을 통한 공사안내문 공지, 공사기간 내 안내방송 실시

Ⅴ 사고 발생 시 조치

사고 발생 시 보고체계

경미 사고 발생 시

			사건·사고 보고서
				↓
사고 발생	→	신고자 접수자		→	감독자, 담당자 보고		→	후속 조치	→	원무과장 보고

중대사고 발생 시(인명사고, 중대사고 판단 시)

		사건·사고 보고서				인력 동원, 외부기관 협조 요청
			↓				↓
사고 발생	→	신고자 접수자	→	감독자 담당자 보고	→	병원장 원무과장 보고	→	후속 조치	→	병원장 원무과장 보고		→	위원회 상정 후 개선조치

안전사고 보고 및 유관기관 신고체계도

		안전관리총괄자 (병원장)
		↑
		안전관리책임자 (원무과장)	→	주 : 서울특별시 보건의료정책과 2133-7520 야 : 당직실(120)
		↑
		안전관리팀장 (시설팀장)
		↑
관할파출소 352-4289 녹번119안전센터 387-0119	←	분야별 담당공무원 안전관리자 (사고현장)	→	은평구청 351-6041
		↓
	가스	한국가스안전공사(서울서부지사) 393-0795
	전기	한국전력공사(성서지점) 350-2268
	수도	서부수도사업소 3146-3790

Ⅵ 행정사항

수리 · 보수 시 자체 인력 최대한 활용

안전 및 유지관리계획서 제출(FMS)  : ‘23. 2.15.한

【붙임 1】

사건·사고 보고서

사건·사고 보고서	보고자	담 당	팀 장

사 고 명(유형)
발생일시		발생장소
최초발견(신고)자 (연락처)		접수자
【사고내용】
【조치경과】
【조치결과 및 후속 계획】

※ 최초 발견(접수)자는 즉시 각 분야별 담당공무원과 감독자(시설팀장)에게 유선 보고.  끝