문서번호	기전과-918
결재일자	2023. 1. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
송규오		이상연	01/30
			이도헌
협 조
	주무관			김희겸
	주무관			변동균
	주무관			이승주

2023년 해빙기 및 풍수해대비 도로기전시설물 안전점검 계획

2023. 1. 30.

북부도로사업소

(기전과)

2023년 해빙기 및 풍수해 대비

도로기전시설물 안전점검 계획

해빙기 및 풍수해대비 도로기전시설물 안전점검을 시행하여 사전예방 및 선제적 대응을 통하여 안전 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 관련근거

□ 「2023년 해빙기 안전사고 예방 특별점검 실시 예고」(안전감사담당관-1156, 2023.1.25.)

□ 「시민이 안전하고 행복한 2023년 도로기전시설물 유지관리 계획」

(기전과-635, 2023.1.19.)

	【 점 검 방 향 】
- 사전 예방관리 측면에서 선제적 대응을 통한 안전점검 · 유지보수 - 도로기전시설물 정상적인 기능유지 및 효율적인 관리

Ⅱ		점검계획

□ 도로기전시설물 현황

구분	계	수배전반 (면)	배수펌프 (대)	발전기 (대)	승강기 (대)	재방송 (개소)	CCTV (개)
계	306	53	25	11	4	7	206
터 널 (8개소)	176	31	-	4	-	6	135
지하차도 (9개소)	160	21 (고가1)	25	7	4	1	102

※ 조명설비 8,365등 (터널 6,887, 지하차도 1,451, 고가차도 27)

□ 추진기간 : 2023. 2. 15(수). ~ 3. 14.(금)

□ 점검기간 : ‘23. 2. 15. ~ 3. 3.

□ 조치기간 : ‘23. 3. 6. ~ 3. 14.

- 수방 기전시설물 2차 점검 (‘23.3.27~4.7) 시행: 1차 미조치 사항

- ‘23. 4. 30. 까지 최종 정비 완료

□ 점검방법

□ 합동점검 : 시설물별 매뉴얼에 의한 관리자 (터널, 지하차도) 합동점검

‣ 점 검 반 : 17명(외부전문가, 전문업체 9명 포함)

계	기전과	터널	지하차도	외부전문가	전문업체
17	4명	2명	2명	6명	3명

‣ 외분전문가 점검(연간단가) : 전기안전대행, 승강기, 재방송, CCTV, 감시제어 등

‣ 전문업체(제조사) 점검 : 수배전반, 배수펌프, 발전기, UPS, 기타 설비

□ 중점 점검 방향

□ 방재시설 정상작동 상태, 긴급동원업체 등 비상연락망 점검

□ 기전 시설물 최적상태 유지, 배수펌프 등 취약 방재시설물 시험가동 등 기능점검

□ 화재 및 정전사고 발생 시 신속한 복구체계 구축 등 조치요령 숙지 여부 점검

□ 분야별 세부 점검

□ 화재 등 재해대책 사전준비

‣ 긴급동원업체, 유관기관 등 비상연락망 정비

‣ 방재시설 확보 및 관리상태 유지

‣ 화재 등 재해대비 안전점검반 편성 등

□ 기전시설물 최적상태 유지

‣ 도로터널･지하차도 기전시설물 최적상태 유지

‣ 방재설비(비상경보, 피난대피시설, 소화활동 설비 등) 최적상태 유지

‣ 비상전원설비, 감시제어설비 최적상태 유지

□ 점검결과 조치

□ 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치, 불가시 유지보수(용역)업체 조치

□ 시설물의 안전에 영향을 주는 중대한 사항은 계획 수립 후 조치

Ⅲ		행정사항

□ 안전점검 계획 제출

□ 안전감사담당관으로 `23. 2. 1.까지 제출

□ 안전점검 결과 보고

□ 시설물별 점검내용과 결과를 상황근무일지 기록유지

‣ 매뉴얼 점검표 (도로기전시설 점검양식) 참조 메모보고 등

□ 점검․조치 결과 제출

‣ 해빙기 대비 점검 : 시설보수과 제출요청 일정에 따라 제출

‣ 수방시설 일제 점검: 시설보수과, 하천관리과 제출요청 일정에 따라 제출

‣ 제출양식: 붙임문서 참조(제출요구 양식 변경될 수 있음)

붙임  1. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비 결과보고 제출서식 1부.

2. 시설물 점검결과(집계표) 1부.

3. 안전점검 보고서(도로시설물) 1부.

4. 해빙기 안전점검 결과(총괄) 1부.