문서번호	기전과-1332
결재일자	2023. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
이재용		김은덕	01/31
			임대운
협 조
	주무관			박신범

2023년도 중대시민재해 예방 안전계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  1.  31.

동부도로사업소

(기 전 과)

동부도로사업소 안전 계획(요약)

총괄	대상시설	*************************** *************************
	안전관리 인력	***** ************** ******************** ********************************** *******************
	안전관련 예산 (단위 : 백만원)	********** ********************************
안전관리 세부계획	안전점검 계획	***** ********************
	보수‧보강 계획	********** *****************************
	법정교육 이수계획	****** ****************************
시민재해 관리계획	유해‧위험요인 점검‧조치계획	******************************* ***********************
	대피훈련계획	***************************** ****************** *********************************** *************
그 외 의무사항 이행계획	전기, 소방	******************

‘23년도 중대시민재해 예방 안전계획

『중대재해처벌법』시행(‘22.01.27.)에 따라 우리사업소에서 관리하는 도로시설물(교량,터널 등) 등에 관한 중대시민재해 예방 안전계획을 수립하여 중대재해 예방 및 현장대응 역량을 강화하고자 함.

1		추진개요

□ 관련근거

1. ｢중대재해처벌법」제9조제2항 및 동법 시행령 제10조·제11조

- 실질적 지배·운영·관리하는 공중이용시설(공중교통수단) 안전보건확보 조치의무

2. ｢시설물안전법」제6조 및 동법 시행령 제3조, 동법 시행규칙 제3조

- 시설물의 안전 및 유지관리 계획 수립·시행 제출

3. 기타 시설물 관련된 안전보건관계법령

-「소방시설법」제25조 및 동법 시행규칙 제18조

‧ 소방시설에 대하여 정기적으로 점검 시행 및 점검 결과 제출

-「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제2조의3 및 동법 시행령 제 6조의5

-「전기안전관리법」제5조 및 동법 시행령 제2조

-「승강기안전관리법」제31조 안전검사

- ｢산업안전보건법」제93조 동법 시행규칙 제126조

‧ 안전검사대상기계등(크레인)에 대하여 주기적으로 안전검사 시행

□ 대상시설 현황 (‘붙임5’ 참고)

○ 공중이용시설 현황(중대재해처벌법)

(단위 : 개소)

구분	계	도로교량				복개구조물	도로터널	지하차도
		한강교량	일반교량	고가차도	입체교차
계	**	*	**	*	*	*	*	*
1종	**	*	*	*	*	*	*	*
2종	**	*	**	*	*	*	*	*
3종	*	*	*	*	*	*	*	*
법정외	*	*	*	*	*	*	*	*

* 중대재해처벌법 시설물 : 1, 2종 시설물

○ 도로시설물 현황(시설물안전법)

(단위 : 개소)

구분	계	도로교량				복개구조물	도로터널	지하차도
		한강교량	일반교량	고가차도	입체교차
계	**	*	**	*	*	*	*	**
1종	**	*	*	*	*	*	*	*
2종	**	*	**	*	*	*	*	*
3종	*	*	*	*	*	*	*	*
법정외	**	*	*	*	*	*	*	*

* 시설물안전법 시설물 : 1, 2, 3종 및 법정외 시설물

□ 안전관리 인력･장비 현황

○ 안전관리 조직현황

											동부도로사업소
											소장 : 1명
관리단속과									도로보수과										시설보수과												기 전 과
중대재해예방 총괄 업무									토목시설 안전관리업무 도로시설(웅벅, 도로)										토목시설 안전관리업무 도로시설(교량,터널 등)												전기‧기계‧소방 안전관리업무 전기‧기계‧소방시설
																															************ *******
위례터널										위례중앙지하차도									신원지하차도												기전관리실
*********** *******										*********** ******									*********** ******												*********** ******
위례터널 기전시설물 관리										위례 및 위례중앙지하차도 기전시설물 관리									헌릉로 연결도로 (신원,내곡,청계산, 신원BOX) 기전시설물 관리												터널 2개소, 지하차도 8개소 교량 26개소, 기타 3개소 기전시설물 관리

○ 안전관리 인력현황

부서	팀	소관업무	담당시설(분야)	인력현황
합 계		1개과	********************
기 전 과		· 도로기전시설 안전점검 · 기계‧소방시설물 안전점검	기계, 전기	****** ********** **********

○ 장비 확보현황

분야	장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
기전	열화상카메라		대	1
	조도계		대	2
	휘도계		대	1
	절연저항측정기		대	1
	클램프미터측정기		대	1
	검전기		대	1
	검상기		대	1

□ 안전관리 예산 현황

ㅇ 총    괄

(단위 : 백만원 / 년)

구분	계	안전점검	보수‧보강	안전조치*	교육‧훈련	기타
전기·소방	*******	***	*****	*	***	*
기계	***	**	***	*	*	*
총 계	*******	***	*****	*	***	*

* 안전조치 : 유해‧위험요인 점검비용, 유해‧위험요인 신고‧발견시 조치비용(위험표지 설치, 긴급보수 등)
시민재해 발생시 대응비용 등

ㅇ 세부내역

- ****************

- ***************************

- *******************************

2		안전관리 세부계획

□ 안전점검 계획

○ 기타 안전·보건관계법령 점검계획

연번	점검대상	점검방법 (점검주기)	점검시기 (전차완료일)	점검자 (자체/용역)	점검비용 (단위:백만원)	근거법령
1	******* ************	******** ********** *********	***********	*******	*	전기안전관리법 제11조 시행규칙 제8조
2	******* ***********	******** ********** *********	******** **************	**	**	전기안전관리법 제12조 시행규칙 제 11조
3	*********** *************	**** ************ *************	*********** ************	**	**	전기안전관리법 제 22조 및 동법 시행규칙 제 25조
4	************************************	**** ************ *************	********* **********	**	**	도로터널 방재시설 설치 및 관리지침
5	*******************************	**** *******	********** **********	**	**	도로터널 방재시설 설치 및 관리지침
6	****** ***************	****** ******	********** ************	**	**	소방시설법 제25조 시행규칙 제18조
		****** ******
7	******** ***************************	**** *******	********* ***********	**	*	산업안전보건법 제93조 시행규칙 제126조
8	*********** **************	**** ****	**********	**	*	승강기 안전관리법 제31조 자체점검
9	*********** ***********	**** ****	**********	**	**	지하공공보도시설 결정구조 및 설치 기준에 관한 규칙 제12조
10	************ *****	**** ******	**********	**	*	도로의 구조 시설 기준에 관한 규칙 제42조

□ 보수‧보강 계획

연번	사 업 명	시 설 명	공 사 개 요 (주요공종)	예산액 (백만원)	비고
1	************************	******* *******	**************	***
2	*****************	******* *******	***************** *************	***
3	****************	**********	****************	**
4	******** *******	*****	****************	***
5	******* *******	**************	**********	***
6	******** *******	********	**********************	**
7	******* *******	******	***************	***
계				*****

□ 법정교육 이수계획

연번	법정교육명	교육대상	이수대상 (명)	주기	교육시기	교육기관	교육비 (백만원)
1	전기안전관리자 선임교육	보수교육	1명	3년마다	상시	전기기술인협회	***
총 1개 1명			1명

3		시민재해 관리계획

□ 긴급사항 발생시 조치체계

○ 긴급사항

- 대    상 : 안전점검 및 진단 결과 중대결함, 유해․위험요인, 주요부재 손상 및 사고 발생 시

- 조치내용 : 비상연락망 유지 및 긴급조치 체계도에 의거 신속 보고

․중대시민재해 우려시 : 동부도로사업소장

- 보고체계 : 카톡 등 SNS, 휴대폰

○ 긴급사항 발견‧신고시 처리절차

	유해․위험요인 점검									유해․위험요인 신고(시민)
							유해․위험요인 인지
							피해 방지 조치
							조치판단(사업소장)
		중대 시민 재해 발생 우려 시
							시장보고
							긴급안전점검
							조치판단(사업소장)									``
													계획수립 및 예산확보
	긴급조치
													조치
							조치결과보고(사업소장)

□ 대응 및 복구체계

○ 상황처리 흐름도

상황접수 및 전파	⇨	현장출동 및 조사보고	⇨	복구 작업	⇨	완료보고
(주간) 시설보수과,기전과 (야간)당직실		-유관기관 통보 -사고자발생시 구조구급 조치 -상황보고 ․총괄부서, ․시청 상황실		-교통통제 및 안전조치 -시설물 복구 ․소규모 : 직영반 ․대규모 : 직영반, 유지보수업체 - 원인자 및 손괴자 복구 ․첨가물 관리기관:가스,한전,통신 등		-상황보고 ․총괄부서, ․시청상황실
(전파) 담당자→과장 →소장

○ 유관기관 비상연락망 : 붙임3 참조

○ 긴급조치 체계도

	서울특별시장
	보 고
	안전총괄실장
	2133-8001~2
	보 고
	안전총괄관
	2133-8005~6
	보 고
	서울시 도로시설과장 , 교량안전과장
	2133-1650, 2133-1940
	보 고

	서울시 동부도로사업소장
	2040-0300
	보 고
	시설보수과장, 기전과장
	2040-0303, 2040-0304
			보 고
유관 기관		협조요청	시설보수과, 기전과			당직실
도시고속도로 교통관리센터, 관할 구청, 경찰서, 인근 소방서, 도로사업소			(주간) 2040-0370~0381 2040-0360-0369			(야간) 2040-0390

○ 세부 조치사항

상 황	조 치 할 사 항
상황접수 및 전파	○ 접수 : 주간-시설보수과,기전과, 야․공휴일-당직실 ○ 전파 : 시설물담당, 부서직원 → 시설보수과장, 기전과장 → 사업소장 ※사업소 → 안전총괄실(안전총괄과,도로시설과,교량안전과) ○ 신속한 초등 대응 결정을 위해 사고 발생후 시간대별 보고
현장출동 및 조사보고	○ 현장출동 및 조사(상황파악 및 응급조치) : 시설물담당, 부서직원 - 현장확인, 안전조치(위험표지 설치 등), 원인파악, 복구방법 검토, 현장지휘 ○ 조사보고 - 인적피해 발생 또는 매스컴 취재 경우 안전총괄실 서면보고 ○ 현장 통제실시, 구조․구급 조치(소방서,경찰서) 지원업무
작업지시	○ 작업지시 - 소규모 - 직영반 복구 / 대규모 –직영반, 유지보수업체 합동 작업 ※ 필요한 경우 유관기관(경찰서, 상하수도, 가스 등) 지원 요청 ○ 파손원인 명확 : 선 응급조치후 원인자 또는 손괴자에 작업지시하고 복구완료시까지 현장 지휘
복구작업	○ 복구작업 : 직영반, 유지보수업체 작업 ○ 자재(아스콘, 골재 등) 수급 : 직영반 또는 유지보수업체 자재 사용
완료보고	○ 완료보고 -사고개요, 원인, 복구과정, 조치결과, 향후계획, 특이사항 등 ※소규모 : 소장보고 / 인적, 대규모 : 안전총괄실

□ 유해‧위험요인 점검‧조치 계획

○ 시민신고

- 시민신고 절차

- 현장민원 처리기준

․도로시설 파손에 따른 사고 위험 : 24시간이내 처리

․일반민원 : 5일이내 처리

○ 유해‧위험요인 점검계획 (해빙기, 우기, 명절(설‧추석), 겨울철 점검계획 등)

시기	점검계획
해빙기	점검대상	· 1,2,3종 도로시설물, 법정외 시설물
	점검시기	· 해빙기 : 2월 14일 ~ 3월 14일(약 1달간)
	점 검 자	· 도로기전시설물: 시설물 담당자
	점검수준	· 주요시설물에 대한 육안점검 및 작동점검
	점검방법	· 각 시설별 점검사항표에 의한 점검
풍수해 (우기)	점검대상	· 1,2,3종 도로시설물, 법정외 시설물
	점검시기	· 우기 前 : 매년 3월 ~ 4월 경(약 1개월)
	점 검 자	· 도로시설물: 시설물 담당자 및 외부전문가 합동점검
	점검수준	· 주요시설물에 대한 육안점검 및 작동점검
	점검방법	· 각 부재별 점검사항표에 의한 점검
명절 (설,추석)	점검대상	· 1,2,3종 도로시설물, 법정외 시설물
	점검시기	· 설날 前: 매년 1월경(약 2주간), 추석 前: 매년 8월~9월경(약 3주간)
	점 검 자	· 시설물 담당자
	점검수준	· 주요시설물에 대한 육안점검 및 작동점검
	점검방법	· 각 부재별 점검사항표에 의한 점검
겨울철	점검대상	· 1,2,3종 도로시설물, 법정외 시설물
	점검시기	· 매년 10월~11월경(약 3주간)
	점 검 자	· 도로시설물: 시설물 담당자
	점검수준	· 주요시설물에 대한 육안점검 및 작동점검
	점검방법	· 각 부재별 점검사항표에 의한 점검

○ 유해‧위험요인 발견‧신고시 처리계획(절차)

	유해/위험요인 발견																											유해/위험요인 발견
															신고											발견
	(신고자 신고/제보)																											(직접발견)
															시설 담당자
				조치 결과 통보											유해·위험요인 확인(현장점검 등) 기관장 보고
									경미한 경우																				중대시민재해 발생우려
	자 체 개 선																									기관장 및 안전총괄
	(보수, 보강 등)																									유해/위험요인 확인 보완조치(보수·보강 등) 지시 조치결과 확인
																조치 결과 보고
																										시설 담당자
																										(필요시)긴급안전조치, 긴급안전진단 유해/위험요인에 대한 개선조치 조치결과 보고 및 통보

□ 대피훈련계획

○ 목 적 : ｢시설물안전법｣상 1종 시설물에서 비상상황이나 위급상황 발생에 대비한 대피훈련에 대한 업무처리 절차를 마련하여 이행

○ 대피훈련

훈련종류	훈련내용(현장훈련)	비 고
▻ 전파(신고)훈련	․전파훈련(119신고, 비상연락, 경찰서 등)	SNS 등 활용
▻ 대피 훈련	․대피유도, 교통차단 및 우회로, 안전표시 설치 등

○ 대피훈련 절차

- 대상시설 : 3개소 (터널 1개소, 지하차도 2개소)

․대상시설 : 위례터널, 위례중앙지하차도, 신원지하차도

- 연 1회 이상 유관기관 합동훈련을 통한 대시민 적극 홍보

- 인 원 : 서울시 직원 / 경찰서 및 소방서 등 유관기관(필요시)

- 비상 대피 훈련 세부 내용

상황발생 및 전파		재난 대응 체계 가동		현장 통제 실시
재난 대응방 보고 (SNS 활용)	□	총괄 조정관에 의한 재난 대응 체계 가동	□	유관기관(경찰서, 소방서) 현장 수습반 합동 실시
훈련 장소		훈련 장소		훈련 장소

	현장 대피 안내		유관 기관 합동 훈련		훈련 강평
□	현장 수습반 및 복구 지원반에 의한 현장 대피 안내	□	인명 구조 활동 및 화재 진압 등	□
	훈련 장소		훈련 장소		관 리 자 유 관 기 관

○ 시민재해 예방을 위한 재난대비 유관기관 합동훈련

훈련시기	훈련장소	참여범위	훈련방법	평가방법
2023. 04	신원 지하차도	소방진압·구조대(119) (강남, 성남, 송파, 서초소방서) 교통통제 경찰(112) (수서, 수정, 송파, 소초경찰서) 응급의료기관, 시민 등	재난유형별 매뉴얼에 의한 대응체계 가동 모의 화재진압, 피난 구조 시민 대피안내 등 전광판, 안내간판 등을 통한 대시민 홍보	훈련 종료 후 강평을 통한 시나리오 적절성 평가
2023. 06	위례중앙 지하차도
2023. 10	위례터널

○ 유관기관 합동훈련 계획

- 훈련목적: 유관기관과의 합동훈련을 통한 유기적인 헙업체계구축

및 유사 시 대응능력 강화

- 훈련대상: 위례터널, 위례중앙지하차도, 신원지하차도 총 3개소 (터널 연장 500m 이상)

- 훈련시기 및 유관기관 (시설별 연 1회 합동훈련 실시)

구 분		신원지하차도	위례중앙지하차도	위례터널
훈련시기		2023년 4월	2023년 6월	2023년 10월
유관 기관	소방서	서초소방서	송파소방서	강남,성남소방서
	경찰서	서초경찰서	송파경찰서	수서,수정경찰서

- 훈련내용

∘ 화재발생 등 사고상황을 가정하여 상황전파, 시민대피 안내 등 실제상황에 준하여 실시

∘ 비상방송설비, 진입차단막 등 방재설비 실제 조작

∘ 소방서, 경찰서 등 유관기관은 훈련상황을 가상하여 전파

○ 자체 대피훈련 계획

- 훈련목적: 자체훈련을 통한 유사 시 관리인력의 조치요령 반복 숙지

- 훈련대상: 위례터널, 위례중앙지하차도, 신원지하차도 총 3개소

- 훈련기간: 2023년 1월 ~ 12월

∘ 위례터널 및 위례중앙지하차도: 월 1회 이상

(유관기관 합동훈련 시 자체 방재훈련 생략 가능)

- 훈련내용

∘화재발생 등 사고상황을 가정하여 상황전파, 시민대피 안내 등 실제상황에 준하여 실시

∘터널 및 지하차도 별로 마련된 위기대응 행동매뉴얼 반복 숙지

□ 재해자 후송계획 체계도

‧ 상황접수 및 전달, 119 신고 ⇨ 상황파악 및 전파, SNS 대응방 운영 ⇨ 긴급구조 및 구급    활동 ⇨ 피해자 지원팀 운영 ⇨ 추가 피해방지조치 ⇨ 긴급안전점검 ⇨ 재발방지대책 마련

상황단계		조치내용
상황접수 및 전달, 119 신고		□ 센터로 신고, 근로자 등으로부터 재해 발생 접수 후 담당자에게 통보 ※ 접수 시 119 신고여부 확인 후 신고 ※ 정확한 사고원인 조사를 위해 현장 보존 안내 必
상황파악 및 전파		□ 현장출동 및 직후보고 □ 재난 상황 공유 및 게시(SNS 대응방) □ 시장 현장출동 여부 결정 ※ 재난유형, 피해규모 등을 감안 최대한 신속히 협의
긴급구조 및 구급활동		□ 관할 소방서에서 긴급구조 및 구급활동 실시 □ 긴급복구자원(인력,장비) 동원 및 지원 □ (대규모 재난 시) 재난안전대책본부 설치·운영
피해자 지원팀 운영		□ 피해자·유가족 지원팀 운영 ※ 다수의 사상자가 예상되는 경우, 초기단계부터 운영 □ 재난 피해자들에 대하여 긴급구호서비스 제공
추가 피해방지조치		□ 해당 시설물에 위험을 알리는 표지 설치 □ 방송·인터넷 등의 매체를 통하여 주민통보
긴급 안전점검		□ 정밀안전점검 수준의 안전점검 실시 □ 필요한 경우 안전성평가 실시
재발방지대책 마련		□ 동일한 사고가 발생하지 않도록 방지대책 마련 및 시행

※ 세부절차 : 중대재해 발생시 보고 및 대응 표준 매뉴얼(안전조사과-2180, ’22.3.8.)

○ 재해자 후송계획 : 관할소방서 신고후 후송계획에 따라 대응

구분	내용
피해자 구분	가) 화재, 폭발 등으로 발생한 화상환자
응급조치 사항	즉시 화재, 폭발 범위를 벗어나 정확한 상황 전파 및 119 신고, 주변 도움 요청, 화상전문 병원 이송 119 도착 전까지 화상 부위를 냉각(냉각 방법을 모를때 화상 부위가 오염되지 않도록 주의, 함부로 화상부 의복을 벗기지 말 것)
피해자 구분	나) 골절환자
응급조치 사항	경미할 경우 주변 사무실에 비치되어있는 구급함 사용하여 조치 후 병원 이송 중대한 사항인 경우 초기조치 및 119신고 병원이송
피해자 구분	다) 질식환자
응급조치 사항	1. 질식환자 발생 시 함부로 구출하지 말고 지급되어있는 복합가스측정기를 이용한 측정 후 구조방법 결정 – 즉시 비상연락가동 및 119 신고 2. 구조 시 구조자는 인근 및 본관 사무실에 비치되어있는 공기호흡기 착용 및 구조로프 등 필요한 보호구 사용 후 구조 3. 구조 후 의식이 없을 경우 119 도착 전 까지 인공호흡 및 심폐소생술 실시 - 주변인 및 본관 근무자에게 비치되어있는 자동심장충격기 요청
피해자 구분	라) 화학물질 접촉 환자
응급조치 사항	1. 비치되어있는 물질안전보건자료(MSDS) 응급조치요령 파악 2. 경미할 경우 주변 사무실에 비치되어있는 구급함 사용하여 조치 후 병원 이송 중대한 사항인 경우 초기조치 및 119신고 병원이송
	마) 공통사항
후송방법	1. 경미한 경우 사무실에 비치된 구급함을 이용하여 즉시 조치 후 병원 이송 결정 2. 중대한 재해인 경우 응급조치와 동시에 119 신고하여 전문기관 이송
의료기관	이동거리 (km)	소요시간 (분)	연락처	피해상태별 처리가능 여부
				화상	중독	골절	화학물질접촉
이대 서울병원	3.1	10	02)1522-7000	O	O	O	O
삼성 서울병원	1.5	8	1599-3114	O	O	O	O
강남 세브란스	4.6	20	1599-6114	O	O	O	O

○ 구조·응급조치 세부내용

4		그 외 의무사항 이행계획

□ 중앙행정기관 지차제 시정 요청사항 이행계획 ※법 제9조제2항제3호

시설물명	기관명	시정사항	조치계획	조치완료 예정일
		해당없음

□ 도급, 용역, 위탁기관 안전관리능력 평가 (‘붙임4’ 참고)

○ 중대시민재해 예방을 위한 조치능력 및 안전관리능력에 관한 평가기준ㆍ절차

○ 중대시민재해 예방을 위해 필요한 비용에 관한 기준

○ 수급․수탁기관 안전관리 능력 점검

- 대    상 : 각종 공사 및 용역

- 점검계획 : 2회 (착수시, 시행중)

- 점검내용 : 착수보고 및 시행 중 점검내용 확인 후 미비사항 보완 시행

[용   역]

구 분	점 검 내 용
착 수 시	-과업수행계획서 안전관리 확인 ․안전보건관리체계 및 시민재해관리체계 ․조직체계 및 인력, 측정․점검장비, 안전교육 운영계획, 교통계획 등
시 행 중	-착수시 과업수행계획서 이행여부 확인

[공   사]

구 분	점 검 내 용
착 공 시	-시공계획서 안전관리 확인 ․안전보건관리체계 및 시민재해관리체계 ․조직체계 및 인력, 측정․점검장비, 안전교육 운영계획, 교통계획 등
시 행 중	-착공시 시공계획서 이행여부 확인

○ 수급인의 유해․위험요소 신고 절차

위험요소 신고	⇨	안전조치 개선	⇨	개선 이행
현장점검 중 위험요소 발견 감독자에 즉시 신고		부서내 판단후 작업지시 및 실정보고를 통한 보완		위험요소 개선 및 장기계획수립

□ 그 외 관련 안전‧보건관계 법령상 의무사항

<정보시설>

▢ 정보시설 점검 개요

○ 점검대상 : 도로전광표지(VMS) 5대, CCTV 192대

○ 관리방법 : 직원 현장시스템 점검 및 정비용역 시행

○ 점검주기

- 일상점검[일일]      : 육안점검

- 정기점검[월간/분기] : 시스템 세부 점검

- 특별점검[필요시]    : 태풍, 호우, 제설 등 대비 안전 점검

- 긴급점검[긴급시]    : 사고, 재해 발생 시 시스템 점검

→ 일상점검 및 정기(월간)점검 시 볼트 체결상태 및 와이어 등 지지물 상태 점검

○ CCTV 유지관리 용역 세부추진계획

연번	시설물명	시행시기	실시방법	점검비용 (천원)	비고 (전차 완료일)
1	*****************	***********	**	**	‘22.12.

붙임  1. 대상 시설물 및 담당자 현황 1부.

2. 법정교육 이수대상자 명단 1부.

3. 유관기관 비상연락망 1부.

4. 수탁기관 안전관리능력 평가(서식) 1부.

5. 도로기전시설물 현황 1부.

6. 안전점검표 1부.  끝.

붙임 1		대상 시설물 및 담당자 현황

연번	구분	시설명	관리부서	담당자		연락처	E-mail(비상연락용)	비고
				직책	이름
1	한강교량	천호대교	동부도로 사업소 기전과	**	***	************	********************
2		올림픽대교
3		잠실철교
4		잠실대교
5		구리암사대교
6	도로교량	광평교		**	***	************	********************
7		대곡교
8		대치교
9		삼성교
10		성내교
11		영동2교
12		영동3교
13		영동5교
14		탄천교
15		탄천2교
16		고덕교
17		세곡3교
18		장지1교
19		상일2교
20		성내5교
21		오륜교
22		잠실호수교
23		서부교
24		복정2교
25		능곡교
26		강일육교
27	고가	방이고가		**	***	************	********************
28	복개	성내유수지교		**	***	************	********************
29	입체	수서IC교차로		**	***	************	********************
30	터널	매봉터널		**	***	************	********************
				**	***	************	***********************
31		위례터널		**	***	************	********************
				**	***	************	*******************
32		일원터널		**	***	************	********************
				**	***	************	***********************
33	지하 차도	위례중앙		**	***	************	*******************
				**	***	************	*******************
34		위례지하		**	***	************	*******************
				**	***	************	*******************
35		신원		**	***	************	********************
				**	***	************	*******************
36		내곡		**	***	************	********************
				**	***	************	*******************
37		청계		**	***	************	********************
				**	***	************	*******************
38		석촌		**	***	************	*****************
				**	***	************	******************
39		송파		**	***	************	*****************
				**	***	************	******************
40		가락		**	***	************	*****************
				**	***	************	******************
41		천호		**	***	************	*****************
				**	***	************	*******************
42		대치		**	***	************	********************
				**	***	************	******************
43		문정		**	***	************	********************
				**	***	************	******************
44		위례지하보		**	***	************	********************
				**	***	************	***********************
45		신원BOX		**	***	************	********************
				**	***	************	***********************
총 45개소 도로시설물			**********************************************

붙임 2		법정교육 이수대상자

순번	성명	직책	교육내용	교육일정 및 방법	비고
1	*****	주무관	전기안전관리자 선임교육	3년 1회 온라인 또는 집합교육
총 1명

※ 전 직원 산업안전보건교육 이수 예정

붙임 3		유관기관 비상연락망

○ 경찰서 및 소방서 관할 소방서, 경찰서, 병원

연번	시설물 명칭	유관기관	연락처	비고
1	상일2교, 강일육교, 고덕교, 성내유수지교, 천호지하차도	강동소방서	02-6981-7673,7710
		강동경찰서	02-3449-7610∼6
		강동성심병원	02-2224-2358
2	대곡교, 오륜교, 광평교, 탄천교, 성내교, 서부교, 삼성교, 탄천2교, 점실호수교, 버들2교, 복정2교, 장지1교, 성내5교, 방이고가,(석촌, 위례중앙, 위례)지하차도	송파소방서	02-6981-5464,5310
		송파경찰서	02-3402-6355
		경찰병원	02-3400-1300
3	세곡3교. 대치교, 영동2·3·5교, 여의천교, 매봉터널, 위례터널, 일원터널, (대치,청계산,신원)지하차도	강남소방서	02-6981-7575∼6
		수서경찰서	02-2155-9044
		삼성경찰병원	02-3410-0129

○ 관할 구청

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
서초구청(도로과)	2155-6975 2155-6981(포장관리팀)	강남구청(도로관리과)	3423-6550 3423-6561(도로관리팀)
송파구청(도로과)	2147-3303 2147-3313(도로운영팀)	강동구청(도로과)	3425-7154 3425-6351(도로관리팀)

○ 한국전력

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
남서울본부	787-8435 787-8435(배전운영부)	강동·송파지사	480-2189 480-2277(배전운영부)
강남지사	6445-5191 6445-5278(배전운영부)	서초지사	2015-8260 2105-8271(배전운영부)

○ 한국도로공사

부 서 명	전 화 번 호	부 서 명	전 화 번 호
수원지사	02-2084-1500	동서울지사	2084-1700

붙임 4		수탁기관 안전관리능력 평가

□ 평가항목 마련

평가항목	평가기준	평가결과
		상	중	하
안전 인력 및 예산 현황	∙ 안전전문인력(관련 자격증 보유자, 관련 학과 졸업자 등)보유 현황 ∙ 안전 예산 현황(안전 예산 편성항목, 매출액 대비 비중 등)
안전관리규정· 지침·매뉴얼 현황	∙ 법정 보유 안전관리규정/지침/매뉴얼 구비 여부
재해대응체계 현황	∙ 재해신고·보고절차도 유무 ∙ 재해대응 조직 및 업무분장 현황 ∙ 유관기관 비상연락망 유무
교육 및 훈련실적	∙ 교육 및 훈련 프로그램 유무 ∙ 최근 3년간 안전교육 및 훈련 실적
중대재해 발생에 따른 행정처분 등	∙ 최근 3년 내 중대재해 발생 횟수 ∙ 중대재해로 인한 행정처분 유무 및 처분정도

평가방법

「중대재해처벌법 시행령」 제10조제8호에 따라 공중이용시설 또는 공중교통수단의 운영･관리 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우 그 수탁기관이 해당 영업‧시설 등의 이용자나 그 밖의 사람의 안전을 확보할 수 있는지에 대한 평가기준과 절차를 마련한 것입니다. 해당 영업‧시설등의 규모‧형태 등에 맞는 자체 기준을 마련하여 평가해야 합니다.

* 예시) 안전관리 업무를 수행하기 위한 자격증 보유자 비중에 따라 상중하의 배점 구분

붙임 5		도로기전시설물 현황

< 지 하 차 도 - 13개소 >                「중대재해처벌법」관련도로시설물

구 분	석 촌	송 파	가 락	천 호	대 치	헌릉로연결도로 지하차도
						내 곡	신원	청계산	신 원 box
지하차도 조 명 등 (총: 4,331)	614	268	64	40	138	498	724	250	-
	LED30W *150등 LED50W *166등 LED100W *298등	LED50W *40등 LED150W *228등	LED150W *64등	LED50W *40등	LED100W*34등 LED150W*54등 LED200W*50등	MH100W *384등 MH250W *44등 MH400W *70등	MH100W*483등 MH250W*120등 MH400W*121등	MH100W*115등 MH250W*54등 MH400W*81등	-
연 장	490m	400m	300m	355m	470m	400m	341m	140m	-
박 스	190m (4차선)	80m (6차선)	60m (4차선)	100m (4차선)	150m (2차편도)	275m (폭 18.3m)	265m (폭 18.3m)	115m (폭 18.3m)	10m (3차선)
집 수 정	832㎥ (H3.8*36.5*6)	583㎥ (H3*24.3*8)	225㎥ (H2.5*15*6)	541㎥ (H3.85*10.5*13.39)	자연배수	-	772㎥ (H3.9*L22*B9)	-	자연배수
배수펌프	20HP*3대 ('04-2, '01-1)	50HP*3대 ('21)	20HP*2대, 20HP*1대 ('19) ('17)	40HP*3대 ('09)	-	-	200HP *5대 40HP *2대 ('13)	-	-
토 출 량	4.5㎥/min	8.2㎥/min	4.5㎥/min	6㎥/min	-	-	20.8㎥/분(200hp) 11,0㎥/분(40hp)	-	-
발 전 기	115Kw ('09)	200Kw ('13)	75Kw ('07)	90Kw('97)	-	-	1,250Kw('13)	-	-
변 압 기	-	-	-	-	-	-	1,500(동력)/250kva	-	-
계약전력 (조명/동력)	47/63Kw	61/110Kw	15/57Kw	3/84Kw	24/0Kw	85Kw	250/1,750Kw	89/15Kw	-
저 압 반	2면	2면	2면	2면	1면	1면	16면	1면	-
재 방 송	자연청취	자연청취	자연청취	자연청취	자연 청취	FM (20Ch)	FM (20Ch)	FM (20Ch)	자연청취
소화기(소화전)	8개(8개소)	4개(2개소)	4개 (2개소)	10개 (5개소)	6개 (3개소)	34개 (17개소)	36개 (18개소)	18개 (9개소)	투척용 12개 (3개소 *4개)
비상전화기									-
환기설비(제트팬)									-
CCTV	차도 4대 보도 8대 집수정 1대	차도 2대 집수정 1대	차도 2대 집수정 1대	차도 2대	차도 3대	차도 3대 전기실 1대	차도14, 집수정1, 전기실1, 기계실1	차도 6대 전기실 1대	-
비 상 벨	8 (2017년)	-	-	-	-	-	-	-	-
시공년도	90.7.30 (롯데)	98.12.15 (벽산)	86.9.30 (한양)	97.10.31 (삼환)	86.5.30 (벽산)	13.11 (롯데)	13.11 (롯데)	13.11 (롯데)	13.11 (롯데)
위 치	석촌동 248	가락동 95	가락동 488	천호2동 460~455	대치동27~일원동 517	서초 염곡동 189-6	서초 원지동 87-2	서초 양재동 산 78-9	서초 염곡동 249-10

구 분	위 례 중 앙	위 례 지 하 보 차 도	위 례	문 정
지하차도 조 명 등 (총: 4,331)	950	13	544	228
	LED75W*664등 LED150W*76등 LED200W*210등	CDM200*8등 LED50*5등	LED50W*96등 LED70W*171등 LED100W*20등 LED150W*35등 CDM150W*23등 CDM200W*65등 CDM350W*134등	LED80W*228등
연 장	1,275m	49.43m	628m	350m
박 스	930m (폭18~24m)	-	330m (4차선)	60m (4차선)
집 수 정	1,665㎥	자연배수	자연배수	1,430㎥ (H5.5*20*13)
배수펌프	30kw*3대(40HP) 19kw*6대(25HP) 37kw*3대(50HP)	-	-	30HP*3대('17)
토 출 량	3㎥/분(40HP) 1㎥/분(25HP) 4.5㎥/분(50HP)	-	-	3.5㎥/min
발 전 기	1,000Kw('17)	-	-	130Kw('17)
변 압 기	1,500(상용)/1500(예비)	-	-	-
계약전력 (조명/동력)	152/1,500Kw	3Kw	113Kw	114Kw
저 압 반	28면(저압 17면, MCC반 11면)	-	4면	4면
재 방 송	FM(18Ch)	자연청취	FM(21Ch)	자연청취
소화기(소화전)	110개(92개소) (수서46개소/위례46개소)	6개 (일반용 2개, 투척용 4개)	54개	8개(4개소)
비상전화기	14대 (수서7대/위례7대)
환기설비(제트팬)	14대(30Kw) (수서7대/위례7대)
CCTV	차도28, 집수정4, 전기실1, 발전기실1, 기계실2	차도 2대	차도 8대 전기실 2대	차도 6대 펌프실 1대, 전기실 1대 집수정 1대
비 상 벨	-	-	-	-
시공년도	2017.4.15(진흥기업)	2012.8.(유엔지건설)	1998.12.15(벽산)	2017.4.15(대보건설)
위 치	송파 장지동 ~ 성남시 창곡동	하남시 감일동 371-1	송파구 장지동~하남시 학암동	문정동 417-3 ~ 383-2

< 터   널 – 3개소 >                        「중대재해처벌법」관련도로시설물

구 분	매 봉	일 원	위례터널
조명등수 (총 3,282등)	520등	688등	2,074등
	LED100W*100등, LED150W*176등 LED200W*160등, LED40W*84등	LED200W*344등 100W*344등	LED75W*282등 LED80W*852등 LED120W*930등
연장(M)	250	260	2,362m
계약전력	가로등 72kw	가로등 82kw	조명용 200kw*2 동력용 950kw*2
수배전반	저압 2면 ('19년)	저압 1면 ('15년)	저압 12면('14년)
발전기(kw)	-	-	주변전실 750kw, 부변전실 660kw(2014년)
변압기(kw)	-	-	주변전실 950kw(동력750, 가로등200) 부변전실 950kw(동력750, 가로등200)
배수펌프			22kw*4(4.5㎥/m), 75kw*3(4.5㎥/m) 15kw*1(0.5㎥/m), 37kw*4(5.0㎥/m)
재 방 송	FM 20Ch	FM 20Ch	FM 20Ch
CCTV(대)	12대 (차도4, 보도8(4*2))	18대 (차도6, 보도12(6*2))	49대 (차도39, 전기실 4, 기계실 3, 집수정 3)
비상벨(개소)	8 (2017년)	8 (2017년)	-
인터폰(개소)	-	6	-
비상전화기	-	-	20개소
제연설비 (제트팬)	-	-	20대(33KW)
소화전	-	-	76개소
소화기(개)	22대 (상․하행 각 11개소)	24대 (상․하행 각 12개소)	158대
준 공	1992.7.31. [대호건설(주)]	1993.12.31. [동부건설(주)]	2014.9.18 [코오롱건설(주)]
위 치	강남구 도곡동 146~166(언주로)	강남구 개포동~일원동(광평로)	강남구 세곡동 ~ 성남시 수정구 복정동

< 도로조명시설 >                            「중대재해처벌법」관련도로시설물

연번	구별	시 설 명	교 량				경관 조명	터 널		지하차도			합계	비고
			가로등	보행등	기 타	계		차도등	계	차도등	보도등	계
합계	총계 (45개)		1,526	161	12	1,699	5,614	3,282	3,282	4,166	165	4,331	14,926
1	한강상 교 량	천호대교	118	11		129	1,500						1,629	1종
2		올림픽대교	208	8		216	217						433	“
3		잠실철교	101			101	1,738						1,839	“
4		잠실대교	144	16		160	281						441	“
5		구리암사대교	171			171	1,668						1,839	“
6	일반 교량	탄천1교	28			28							28	“
7		봉은교	22			22							22	“
8		영동6교	21	21		42							42	“
9		숯내교	16	12		28							28	“
10		대 곡 교	22			22							22	2종
11		광 평 교	42	14	12	68							68	“
12		탄 천 교	14			14							14	“
13		탄천 2교	19	4		23							23	“
14		삼 성 교	12			12							12	“
15		영동 2교	12	12		24							24	“
16		영동 3교	12	12		24							24	“
17		영동 5교	14	14		28							28	“
18		대 치 교	7			7							7	“
19		성 내 교	9			9							9	“
20		헌 릉 교	3			3							3	법정외
21		성내 5교	2			2							2	“
22		서 부 교	1			1							1	“
23		오 륜 교	4	2		6							6	“
24		잠실호수교					210						210	“
25		복 정2교	3			3							3	“
26		능 곡 교	3			3							3	“
27	복개구조	성내유수지교	36			36							36	2종
28	입체교차	수서IC교차로	94	8		102							102	법정외
29	고가차도	방이고가차도	10	10		20							20	“
계			1,148	144	12	1,304	5,614						6,918
30	터 널	일원터널						688	688				688	1종
31		매봉터널						520	520				520	“
32		위례터널						2,074	2,074				2,074	“
계								3,282	3,282				3,282
33	지하 차도	석촌지하차도	28			28				454	160	614	642	2종
34		천호지하차도								40		40	40	“
35		대치지하차도	7			7				138		138	145	“
36		청계산지하차도	134	12		146				250		250	396	“
37		신원지하차도	71	5		76				724		724	800	“
38		신원 BOX												법정외
39		내곡지하차도	55			55				498		498	553	“
40		가락지하차도	20			20				64		64	84	3종
41		송파지하차도	24			24				268		268	292	“
42		위례중앙지하차도	12			12				950		950	962	1종
43		위례지하차도								544		544	544	2종
44		위례 보‧차도								8	5	13	13	법정외
45		문정지하차도	27			27				228		228	255	“
계			378	17		395				4,166	165	4,331	4,726

붙임 6		안전점검표

(양식)

터널·지하차도 기전시설물 점검표

시설물명 :

구 분	항 목	점검결과	조치계획	비 고
수전설비	· 인입전선로 배관 및 케이블 상태 · 차단기, 개폐기 접촉부 상태 · 역율 및 피크치 관리 상태 · 각종 지시계기 동작 상태 · 단로기, 피뢰기, 계기류 접촉부 상태 · 외함 변형, 변색 등 관리상태
변전설비	· 변압기 온도계, 유면계 지시값 상태 · 변압기 애자(부싱) 상태 · 변압기 패킹부, 용접부, 예비자재 보관
조명시설	· 선로 절연저항 상태 · 램프의 점등상태(부점등 여부) · 등기구 유지(청소) 상태 · 외부 분전함 침수여부
배수설비	· 배수펌프 가동 시 소음 및 진동발생 상태 · 압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
소방설비	· 소화기 비치 및 충압상태 적정 여부 · 화재감지 및 경보설비 동작상태
재방송 설 비	· 송ㆍ수신기 동작상태 · 차도 내 방송청취 상태 · 안내표시판의 적정규격 설치
관 리 실 상 태	· 비상연락망 및 현황판 정비상태 · 관리실 내ㆍ외부 청소상태 · 각종일지 정리 및 근무상태
기타사항	· 비상발전기 정상 가동여부 · 예비자재 확보 및 공구류 비치 등

2023.     .     .

점검자          직        성명            (서명)

점검자           직         성명             (서명)

점검자          직          성명            (서명)

점검자          직          성명            (서명)

교량 및 고가차도 기전시설물 점검표

시설물명 :

구 분	항 목	점검결과	조치계획	비 고
분전함	· 누전 차단기 설치 및 동작상태 · 선로 절연·접지 저항 상태 · 분전함 외함 파손 여부 · 분전함 시건장치 관리상태 · 내부 습기, 분진 등 문제발생 여부 · 분전함 설치높이(침수위험 여부) · 분전함 청소상태 여부 등
조명시설	· 램프 점등상태(부점등 여부) · 선로 절연·접지 저항 상태 · 가로등 표찰 정상부착여부 · 등주 불법 부착물 설치 여부 · 가로등 경사주 여부 · 가로등기구 이탈 여부 · 안정기커버 고정상태 등
기타사항

2023.     .     .

점검자          직              성명            (서명)

점검자          직              성명            (서명)

점검자          직              성명            (서명)