문서번호	정수시설과-274
결재일자	2023. 1. 31.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이우헌		여인웅	01/31
			문인기
협 조
	행정관리과장			이혜진
	정수과장			정갑평
	주무관			배준호

2023년 구의아리수정수센터 소방계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 1.

구의아리수정수센터

2023년 구의아리수정수센터 소방계획

우리센터 소방안전관리업무 전반에 대하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써 화재예방 및 초기대응에 만전을 기하여 화재로부터 인명과 재산을 보호하기 위함.

Ⅰ		일반현황

□ 관련근거

❍ 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률」제24조

❍「공공기관의 소방안전관리에 관한규정」

□ 적용범위

❍ 청사,건축물, 기계, 전기, 가스, 소방시설 등

❍ 정수장내 속하는 공무원, 공무직 등 근무자

❍ 정수장내 공사현장 내 근무자

□ 소방안전관리자

❍ 소방안전관리자 선임 현황

구 분	직급(자격증)	이름	선임일자
*******	***** ********	***	*********

❍ 주요업무

- 소방계획 수립, 자위소방대 조직 편성

- 소화, 통보, 피난 등의 훈련 및 교육

- 소방시설 및 그 밖의 소방관련 시설 유지관리 및 문제점 도출시 시정요구

- 화기취급 지도 감독 등

□ 시설물 현황

시설명		규 모	연면적	용 도	주요소방시설
** *******		**********	*********	******	*************
				**	*************
*** ****	***	**********	******	***	*****
	****	**********	*******	***	*****
	*****	**********	*******	***	*****
********	**	**********	*********	****** ***	*************
**		****** ******	*********	***	******
**** *******		****	***	*******	******
*****		****	*******	*******	*****
*****	***	*****	******	***	******
	*****	****	****	*****	******
	*****	**********	****	*****	************
	******	*********	******	*******	*************
*****	**********	****	*********	***** *****	*************
	*****	****	*********	****** *****	************
	****	****	*********	*** ******	*************
	***	****	*******	******	*************
	*****	****	*******	*****
	*****	****	*******	*****	************
	****	****	*******	******	************

Ⅱ		세부추진계획

□ 화기책임자 지정운영

❍ 주요업무

- 해당지역 화재예방 및 안전점검

- 소방교육 및 훈련시 부서내 직원 참여토록 적극 협조

- 기타 소방안전관리자를 대행하여 해당지역 소방안전 전반에 관한 사항과 화기취급 지도 감독 등

❍ 대상 및 책임자(소방계획서 10.0 화기취급감독 참조)

□ 화재 진압 체계 및 방법

❍ 기본체계

화재발생시 비상연락체계(첨부) 가동 및 초기 진압

초기진압 실패시 기 평성된 자위소방대 조직에 따라 화재진압

자위소방대는 소방차 출동시 진입로 확보 및 소방시설 신속 지원

야간에는 당직(제어실,정문)책임자의 지휘아래 신속히 초기 진압

❍ 자위소방대 편성 및 운영(소방계획서 참조)

반별 임무

반 별	임 무
통보연락반	○ 119신고, 건물 내 화재발생 통보 ○ 관계기관 및 관계자에게 통보연락 ○ 휴일 및 야간 비상상황 발생시 직원 비상소집
소 화 반	○ 소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압
피난유도반	○ 건물 내 거주자를 대피유도 ○ 방화문 폐쇄, 가스 등 위험물질 제거 ○ 중요물품 안전한 장소로 이동
응급구조반	○ 부상자 응급조치 ○ 병원 긴급후송

Ⅲ		화재예방

□ 자체점검

❍ 점검방법

- 주간 : 공공안전관, 소방안전관리자, 청사담당 및 부서별 시설물담당, 보안당번(최종 퇴청직원)은 청사 및 시설물 내․외부 화재예방 순찰 철저

(특히  최종퇴청자는 전열기 및 전원코드 분리를 확인 철저)

- 야간 및 공휴일 : 당직근무자(제어실, 정문)는 보안 및 화재예방 점검후 보안당번 근무일지에 서명

❍ 점검내용

- 화재 발생 및 위험이 예상되는 구역 또는 화기 취급장소

- 소화기 정위치 확인 및 적정 충약여부 등 점검

- 비상대피로(계단, 복도, 옥상출입문 등)를 확인하여 유사시 대피에 지장이 없도록 조치

⇒ 순찰 중 특이사항 발생시 즉시 시정 후 보고(소방안전관리자)

□ 외부점검(소방시설물 점검)

❍ 점검방법 : 소방전문시설업체(용역대행업체)

❍ 점검내용

점검종류	점검횟수	점검시기	점 검 내 용
작동기능 점 검	***	***	소방시설을 인위적으로 조작하여 정상 작동 여부 점검
종합정밀 점 검	***	**	소방시설 등의 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품 화재안전기준에 적합한지 점검
외관점검	***	**	점검서식에 의거 외관 및 기능점검

❍ 점검결과 조치 및 사후관리

- 점검결과 지적사항 즉시 정비

- 소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 결과 유관기관(소방서) 통

- 소방점검결과 및 조치사항 2년간 기록보존

□ 소방훈련 및 교육실시

❍ 대   상 : 전 직원

- 연 2회 이상 소방훈련 및 교육 실시

❍ 시    기 : 상반기 전직원 교육(자체), 하반기 합동 소방훈련(종합)

❍ 주요내용 : 소화, 피난, 화재예방 준수사항 등

❍ 훈련방법 :

※ 자체훈련 : 소방설비에 인위적으로 화재상황을 조성하여 화재감지, 경보발생 등 기능 정상 여부 확인하고, 옥내소화전을 가동하여 소화펌프 작동 등, 설비 제기능 상태 점검과 병행하여 전직원 자체 피난훈련 실시

※ 합동훈련 : 염소가스누출사고 대비훈련시 유관기관과 합동실시

□ 화재예방을 위한 준수사항 이행

	【 준수사항 】
∘실내에서는 휴대용 가스렌즈와 전열기 등 화기 취급 금지 ∘최종 퇴청자 및 당일 생산책임자(당직책임자)는 소등과 전원을 차단하고, 특히 전기코드 제거여부 등을 확인하여 과열로 인한 화재발생 미연 방지 ∘화재 발생시 대피통로(비상통로)에 적재물이 없도록 조치 ∘실내에 가연성 및 발화성 물질(가스, 유류, 페인트, 신너 등)반입금지 ∘임의 전기배선 및 적정 전기 용량을 초과하는 제품 무단사용 금지 ∘공사장내 용접 등 의 작업시는 소화기 필히 비치(공사감독 철저) ∘비상사태 발생 대비 유관기관 및 직원 비상연락망 체계유지 ⇨ 순찰자 및 보안담당은 위반사항 적발시 즉시 시정토록 하고, 결과를 소방안전관리자에게 보고

Ⅴ		행정사항

❍ 본 계획은 우리센터의 소방안전관리 업무 전반에 관한 사항이므로 전직원은 본 내용을 숙지하고 필히 이행하여야 함.

❍ 부서별 화기책임자는 사무실(부속실포함)내에서 화기, 전열기 등의 사용제한에 대한 필요한 조치를 취하여야 함.

❍ 특히 소방안전관리자는 화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 일시폐쇄, 단전 등 화재를 미연에 방지할 수 있는 적절한 조치를 취하여야 함.

붙임  1. 2023년 구의아리수소방계획서. 1부

2. 자위소방대 편성 및 임무. 1부.

3. 유관기관 비상연락망. 1부.  끝.