아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	원인자부담공사 승인 통보 「영동대로 지하공간 복합개발(1공구) 중 교통신호제어기 연등분리 설치공사」

1. 서울강남경찰서 교통과-20661호(2022.10.25.), ************************************** 및 동부도로사업소 기전과-1363호(2023.02.01.)와 관련 입니다.

2. 우리 사업소 관내에서 시행하는「영동대로 지하공간 복합개발(1공구) 중 교통신호제어기 연등분리 설치공사」관련 승인 요청에 대하여 원인자 준수사항 및 승인조건 사항을 이행하는 조건으로 승인하오니 공사 시행 및 승인기한 준수에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 관련 유관기관에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 영동대로 지하공간 복합개발(1공구) 중 교통신호제어기 연등분리 설치공사

나. 공사위치 : 강남구 삼성동 111-8

다. 공사기간 : *****************

라. 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** ***********	**********		*******

마. 주요 공사내역

구 분	공사내역			비 고
	품 명	규 격	수 량
신 호	신호제어기	표준형	1대	신 설
	보행신호등	1면3색	1조	이 설
	신호맨홀	800mm*800mm*800mm	1식	신 설

사. 주요 준수사항 및 승인조건 사항

1) 설계·감리·시공에 따른 준수사항

가) 도로교통법 제3조(신호기 등의 설치 및 관리) 제1항, 제4항 및 경찰청 교통안전

시설 등 설치·관리에 관한 규칙 제4조(교통안전시설의 종류 및 설치기준)와 서울

특별시경찰청 교통안전시설 설치공사 표준시방서에서 규정하고 있는 자재 및 시공

방법에 의거 적합하게 시공하고 시공 전·중·후 사진을 첨부한 준공검사원을 제출

2) 원인자 준수사항

가) 교통의 소통과 작업자의 안전에 만전을 기하여야 하며, 승인일로부터 준공승인 후 인수 전까지 안전관리 및 시공 대한 민·형사상 책임은 원인자에게 있음

나) 준공검사 후(지적사항 보완기간 포함) 관리기관에 시설물 인수, 인계 기간(30일이내) 준수

3) 조건부 승인사항

가) 교통안전시설 설치공사 표준시방서 및 설계·감리·시공·원인자 준수사항 이행 철저

나) 지주의 기초판과 조립시설물은 지표 하에 시공하고, 매입부분은 부식방지 처리

다) 신호지주의 3m 이내 및 횡단보도 내의 CCTV, 가로등은 관리부서와 협의 후 통합

- 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등, 가로등) 설치 시, 지주 내 가로등안정기실과 신호점검구는 분리 설치

라) 공사기간 연장, 설계변경 등 중요사항은 비상주감리원의 실정보고서(감리사 자필 서명)를 첨부하여 서면 요청(공사기간 연장 및 준공승인요청은 반드시 승인기간 내 요청)

마) 배선시설(선로)은 지중화를 원칙으로 설계, 부득이한 경우 사유서 또는 실정 보고서 첨부

바) 보행신호등 설치, 교체 시 시각장애인용 음향신호기를 아래와 같이 설치

- 시각장애인용 음향신호기 구조 및 특성은 경찰청 규격으로 설계

- 음향신호기 버튼 설치위치는 시각장애인의 접근이 용이하도록 횡단보도 1m 내에  설치하고, 음향신호기 전면에 점형블록 설치

- 음향신호기 버튼 반경 30cm이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이없도록 설치

사) 교차로 및 단일로 횡단보도 상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형) 설치

- 보행신호등 보조장치는 경찰청「보행신호등 보조장치 표준지침」에 따라 설치

아) 교통신호등과 도로표지(교통안전표지 포함) 상호간 시인성에 영향이 없도록 설치

- 국토교통부「도로부문 지능형교통체계 설계편람」에 따라 설치

자) 준공승인 요청 후 준공검사를 시행하며, 준공검사 입회 요청 시 준공검사계획서 [일시(도로사업소와 협의), 검사자 기재], 예비준공검사 결과(예비준공검사표)를  첨부하여 도로사업소에 서면으로 요청하고 준공검사 시행 후 준공검사조서, 준공검사 체크리스트 등 공사 관련 서류 일체를 첨부하여 제출

- 준공검사 전 tgis.eseoul.go.kr에 시공사항 입력 후 준공검사 입회 요청

차) 사용자재에 대한 시험성적서(고효율인증서, 인증서 등) 및 보증협약서(신호등 6년, 제어기 5년, 매설배관 및 배선 3년) 제출

카) 신호지주 불법광고물 부착방지시설 설치(서울특별시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례)

- 설치위치는 바닥면에서 2m까지 설치하고, 색상은 기와진회색(NCS S 7502-Y)으로 시공

타) 한국전기설비규정(2021.07.01.)에 부합하는 전선식별 색상의 케이블 사용

파) 붙임6. 교통신호기 신설 및 교체 현황을 작성하여 준공승인 요청시 제출

붙임  1. 교통안전시설 설치공사 준수 및 조건사항 1부.

2. 감리사 서류 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 공사담당자 현황 1부.

6. 교통신호기 신설 및 교체 현황 양식 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(영동대로복합개발추진단장), 서 울 특 별 시 장(교통운영과장), 서울강남경찰서장(교통과장), (주)건호엔지니어링, (주)창희파워
주무관	이석희		기전과장	02/01
김은덕
협조자
시행	기전과-1389	(	2023. 2. 1.	)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-449-9044	/전송	02-2040-0365	/	helios@seoul.go.kr	/	부분공개(5)