문서번호	수처리연구과-898
결재일자	2023. 2. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장	서울물연구원장
이광제	이준호	안재찬	02/03
			손정수
협 조
	수질과장		박번수
	정수과장		하은경
	정수과장		이철재
	정수과장		정충구
	정수과장		代이금재
	정수과장		정갑평
	정수과장		조우현
	재료연구과장		박영복

정수장 활성탄지 STS 배관매립형 거름망 이물질 모니터링 연구계획

2023. 02.

서울물연구원

수처리연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

정수장 활성탄지 STS 배관매립형 거름망 이물질 모니터링 연구계획

활성탄흡착지 유출부에 설치한 STS 배관매립형 거름망 이물질에 대한 모니터링을 실시하여 수질 안전성 확보하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거 : 후여과 공정 연구 추진계획(수처리연구과-437, 2022.1.13)

□ 과 제 명 : 활성탄지 STS 배관매립형 거름망 이물질 모니터링 연구

□ 연구목적 : 활성탄지 유출부에 설치한 거름망 모니터링 실시로 최종 유출 공정에서 수질 안전성 확인

□ 연구기간 : 2023. 2. ~ 12.

□ 거름망 설치현황

- 현재 운영 : 광암(10), 구의(16), 영등포(22)

- '23년 설치예정 : 뚝도(22), 암사(11), 강북(12)

Ⅱ		세부추진계획

□ 주요내용

□ 거름망 이물질(소형생물, 유기물, 고형물질)에 대한 정량·정성 분석

- 거름망에 걸린 이물질(유충, 물지렁이, 요각류 등) 현미경 모니터링

- 유기물 및 총고형물에 대한 오염부하량 분석 및 전자현미경(SEM) 성분 분석

- 이물질(소형생물, 유기물, 고형물질) 제거율 평가

□ STS 배관매립형 거름망 운영에 따른 압력변화 검토

□ 거름망 시료채취

- 주기 : 월 1회 내외(세부 일정 협의)

- 시료수 : 각 정수센터별 1점

- 검사항목 : 소형생물, 고형물 성분 분석 등

□ 업무분장

□ 연구자 업무 및 구성

구 분		성 명	주 요 업 무
물연구원	수처리연구과	이광제	필터 및 소형생물 모니터링 분석
	재료연구과	변승헌	이물질 표면분석 협조
광암정수센터	정수과	정의선	거름망 이물질 채취 및 운영자료 협조
구의정수센터		권학선
뚝도정수센터		이준호
영등포정수센터		정일용
암사정수센터		경규선
강북정수센터		조완선

□ 물연구원

- 거름망 소형생물 모니터링

- 거름망 이물질 성분분석(전자현미경 분석)

- 보고서 작성

□ 정수센터

- 거름망 운영, 이물질 채취 협조

- 활성탄지 운영자료, 활성탄지 수위(밸브 개도율) 및 수질자료(탁도, 입자수, TOC) 협조

Ⅲ		추 진 일 정

□ 세부일정

월별 내용	2023년도
	1분기	2분기	3분기	4분기
거름망 운영 점검
활성탄지 운영에 따른 수두변화 모니터링
이물질 특성 분석
장기운영평가
자문 및 보고서 작성

□ 활용방안

□ 활성탄지 유출부 거름망 STS 배관매립형 거름망 최적운영방안 및 개선방안 도출.  끝.