아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중대재해 예방을 위한 사고사례 공유(2023.1.30.~2.5.)

1. *********************************

2. '23.1.30.~ 2.5.간 중대재해처벌법 적용대상 사업장에서 일어난 주요 사고사례(떨어짐, 질식, 맞음 등 3건)를 붙임과 같이 공유하오니,

3. 우리시 중대재해처벌법 적용 대상 유사 사업장에서는 사고유형별 안전수칙을 철저히 준수해 주시고, 사고사례를 모든 사업장에 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖도록 해 주시기 바랍니다.

가. (떨어짐 사고) 인력(중력)에 의하여 건축물, 구조물, 가설물, 수목, 사다리 등의 높은 장소에서 추락

1) 추락 방호망(안전망) 설치

2) 안전대 착용(안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전난간 설치)

3) 안전모 착용

4) 관리감독자 안전설비 등 사전점검(처짐, 풀림, 고정 등) 및 현장관리

5) 작업 전 안전미팅 실시 등

※ 市 유사 사업장 : 본청, 도시기반시설본부, 상수도사업본부, 한강사업본부, 물재생센터, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 공원여가센터 등

나. (질식 사고) 공사 중 콘크리트 양성 시 일산화탄소 질식, 작업 중 유해화학물질에 의한 중독 등

1) 작업공간 수시 환기실시

2) 작업전 유해가스 농도 측정(산소농도 18~23.5% 확인)

3) 외부에 감시인을 배치하고, 필요한 보호장비와 구조장비 확보

4) 안전이 확인되기 전까지 근로자 양생 작업장 출입 금지

5) 긴급상황 대비 무전기 등 통신장비 구비

6) 관계자외 출입금지 표지판 설치 등

※ 市 유사 사업장 : 도시기반시설본부(공공 공사장), 상수도사업본부, 한강사업본부, 물재생센터 등

다. (맞음 사고) 구조물, 기계 등에 고정되어 있던 물체가 중력, 원심력, 관성력 등에 의하여 고정부에서 이탈하여 사람을 가해하는 경우

1) 사전조사 및 작업계획서 작성

2) 중량물 철거시 위험 범위내 접근금지

3) 유도자 배치

4) 위험장소 경고표지 부착

5) 개인보호구(안전모 등) 착용 후 작업 실시

6) 안전한 작업방법 교육 등

※ 市 유사 사업장 : 도시기반시설본부(공공 공사장), 상수도사업본부, 한강사업본부 등

*******************.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-172, 서사01-43, 서상수1-37, 서울시출연기관, 서울시투자기관, 서울특별시의회의장(의 정 담 당 관)
주무관	정인선		중대시민재해예방팀장	한명수		중대재해예방과장	02/06
김경원
협조자	중대산업재해예방팀장	장수천
시행	중대재해예방과-2346	(	2023. 2. 6.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 10층(중대재해예방과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8221	/전송	02-2133-0766	/	jis0906@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)