문서번호	시설관리과-2937
결재일자	2023. 2. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
이동규	유세종	이동욱	02/07
			장청락
협 조
	급수운영과장		김상웅
	급수관리팀장		김종수
	주무관		정기성

특정제품 선정심사위원회 결과 보고 (밸브실고정형 원형철개 등 8종)

특정제품 선정심사위원회 결과 보고

(밸브실고정형 원형철개 등 8종)

2023.  02. 06.(월)

중부수도사업소

(시설관리과)

특정제품 선정심사위원회 결과 보고

시설관리과장 :이동욱☎3146-2190 시설관리팀장 :유세종☎2204 담당 :이동규☎2197

’23년도 상수도공사용 자재 중, 생산·납품사가 1개인 밸브실고정형 철개 등 8종 특정제품에 대한 투명성 제고를 위하여『특정제품 선정 심사위원회』를 개최하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		관련규정

□ 서울특별시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

ㅇ 특정제품: 공사 및 물품제조·구매 발주 시 업체명·모델명·규격·사양 등을 계약문서에 표기할 경우 다른 제품으로 대체할 수 없게 되는 제품

(생산·납품사가 1개인 경우)

ㅇ 심사대상(물품제조·구매 사업의 경우)

- 동일 특정제품의 제조·구매금액 합계가 2천만원(부가세 제외) 초과

ㅇ 심사 제외대상

- 관련 특정제품들 간에 제한경쟁이나 지명경쟁 방식의 공개입찰을 통해 선정한 특정제품

- 천재지변, 재해복구 등 긴급한 사정으로 선정심사가 불가능한 경우

- 그 밖에 서울특별시장이 선정심사가 불필요하다고 인정하는 경우

ㅇ 위원회 구성방법

- 위원장을 포함하여 5명 이상(제3조 제①항의 제1호와 제2호 중 어느 하나 금액이 10억원을 초과하는 경우 7명 이상)으로 구성하되, 공무원이 아닌 외부위원의 수를 과반으로 구성

Ⅱ		선정심사위원회 결과

□ 안 건 명 : 밸브실고정형 원형철개 등 8종 특정제품 선정

□ 심사일시 : 2023. 2. 3.(금) 서면심사

□ 심사위원 : 5명(위원장(1), 내부위원(1), 외부위원(3))

ㅇ 위 원 장 : 중부수도사업소장

ㅇ 내부위원 : 급수관리팀장

ㅇ 외부위원

*************************

*******************

*******************

□ 심사결과 : 원안의결

구분	내부위원	외부위원
	******	******** ***	***** ***	*** ***
심사의견	***	***	***	***

□ 주요 심사의견

ㅇ 밸브실고정형, 부식방지 철개

- 일체형으로 작업시간 단축 및 이탈방지 기능으로 맨홀 침하를 예방할 수 있어 유지관리 용이

- 일체형으로 기존 철개 설치 방식보다 시공시간이 단축되어 예산절감 효과 기대되므로 해당 제품의 선정은 적정함

ㅇ 가변슬로프형 원형·사각받침 철개

- 철개 잠금장치가 내장되어 있어 간선도로 및 공기밸브실 등 철개 이탈에 따른 안전사고 예방 가능

- 철개 개·폐시 손잡이가 돌출되어 있어 식별이 용이하고 편리하여 해당 제품의 선정은 적정함

ㅇ 수도계량기용 이중형 철개

- 일반 철개와 재질, 규격 등 동일한 제품이며, 검침용 이중 구조로 실용에 적합

- 이중철개 구조로 검침 및 속뚜껑이 경량으로 개·폐가 용이하여 해당 제품의 선정은 적정함

ㅇ 중형철개

- 지장물 등으로 설치공간이 없을 경우 지상식 소화전이나 분기밸브실 설치에 적합

- 보호통 내 토사유입이 없고 밸브의 캡보호와 침하 방지 안전성이 우수하므로 해당 제품의 선정은 적정함

ㅇ S-GATE밸브(셀프락부단수제수밸브)

- 부단수공법으로 현장 설치에 따른 단수 분기작업 시 수반되는 자재비 및 시공비가 필요없으므로 예산절감 효과

- 단수지역이 넓거나 밸브고장으로 신속한 정비, 교체가 필요한 경우 단수없이 설치가 가능하여 사용이 적합하므로 해당 제품의 선정은 적정함

ㅇ 다중실링, 금속시트 버터플라이밸브

- 구조물 설치가 간단하여 시공시간이 단축되고 사각변실 설치가 불가한 장소에 적합

- 시공시간 단축효과가 우수하고 양방향으로 흐르는 물을 차단 가능하여 사용에 적합하므로 해당 제품의 선정은 적정함

ㅇ 부단수 소프트실 제수밸브

- 협소 공간에 설치가 가능하고 유지관리가 용이하며 전면 고무라이닝 디스크로 역지수로 누수 방지

- 부단수공법으로 시공 시 수반되는 자재비 및 시공비가 필요없으므로 예산절감 효과로 제품의 선정은 적정함

ㅇ 다목적 소프트실 제수밸브

- 제수밸브의 제어기능과 수압측정, 퇴수 및 비상급수 등 다목적 용도로 녹물 등 유입확인 및 수질관리가 용이

- 다용도로 활용(차단, 퇴수, 수압측정, 수질검사 등)이 가능하므로 경제적이므로 제품의 선정은 적정함

Ⅲ		행정사항

□ 외부 심사위원 서면심사 수당지급 : ******************

********************************************

****************************

**************************************

******************

□ 『특정제품 선정심사위원회 심의결과』수도자재관리센터에 제출

붙임  1. 심사의결서 1부.

2. 특정제품 위원별 심사의견서 각 1부.

3. 청렴서약서 각 1부.  끝.