문서번호	행정관리과-1422
결재일자	2023. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
나도흠		정종철	02/07
			윤준성
협 조

"아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!"

배출수동 오수처리시설(정화조) 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2.

강북아리수정수센터

[행정관리과]

배출수동 오수처리시설(정화조) 교체 계획

기 설치 된 탈수기동 오수처리시설(정화조)의 수용량 저하에 따른 점검 실시 결과 토사유입이 확인되어 오수처리시설을 교체해 배출수동의 근무환경을 개선하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 하수관 역류로 '22년 10월, '23년 1월에 정화조 청소를 시행하였으나 역류 재발생

□ 이에 점검을 실시하였고 토사유입으로 인해 오수처리시설의 수용량이 저하됐음을 확인함

※ 관련법령

- 하수도법 제34조(개인하수처리시설의 설치)

- 환경부고시 제2021-59호 (건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상 인원 산정방법

Ⅱ		시설 현황

□ 현재 오수처리시설에 배출수동 및 고도처리시설 화장실을 같이 사용하는 실정임

※ 환경부고시 제2021-59호 <별표> 건축물의 용도별 오수발생량 및

정화조 처리대상인원 산정기준

분류번호	건축물용도			1일 오수 발생량	BOD농도(㎎/ℓ)
12	공공용시설	에너지 공급·통신 서비스 제공이나 급수·배수와 관련된 시설	발전소, 변전소, 도시가스배관시설, 통신용시설, 정수장, 양수장 등	5 L/㎡	100

□ 오수처리시설 용량 산정표

동	건축용도	면적	산정식	오수발생랑(㎥/일)	BOD(㎎/ℓ)	BOD부하(kg/일)
****	***** ******	********	****** *******	****	***	****
***	***** *****	********	********* *******	****	***	****
***			**********	****
**			*************************	*********		****

※ 현장 사진

Ⅲ		세부추진 계획

□ 배출수동 오수처리시설 교체 공사 시행

○ 장    소 : 배출수동

○ 소요예산 : **********

○ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

○ 사업기간 : 계약일로부터 60일 이내

○ 사업내용

- 기존 오수처리시설 폐쇄(폐기물처리)

- ****FRP 오수처리시설************* 설치

- 일체형 오수처리시설 보호 철판거푸집 설치

○ 예산과목 : 상수도사업비용(관),영업비용(항),정수비(세항),
일반운영비(목),공공운영비(세목)

Ⅳ		추진일정

□ 계약 ………………………………  2023. 2. (60일간)

□ 인허가 ……………………………  2023. 2. (업체시행)

□ 공사시행   ………………………  2023. 2.

□ 준공   ………………………………  2023. 3.

※ 교체공사시 관련 규정에 따라 집행 후 정산 추진

붙임 1. [별표] 건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정기준 1부.  끝.