문서번호	기전과-1197
결재일자	2023. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
김흥식		김병용	02/07
			이경우
협 조

2023년 건설장비 운영 관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 02.

강서도로사업소

(기전과)

순     서

1. 관련규정	3

2. 장비보유현황	3

3. 내구연한 경과 장비현황	4

4. 건설장비 보험관리	5

5. 장비 법정검사	5

6. 예방점검 및 정비	5

7. 조종원 교육	6

8. 장비배차 및 유류 수급관리	6

9. 물품관리	7

10. 가동률 관리	7

11. 장비분야 인원현황	9

12. 2023년 예산	9

13. 향후 관리계획	9

2023년 건설장비 운영 관리 계획

우리사업소 보유 차량 및 건설기계의 효율적인 유지관리와 도로유지 보수공사에 사용하는 건설장비의 사용계획을 수립하여 체계 있는 장비관리로 가동율 향상과 장비운용에 만전을 기하고자 함.

1		관련규정

□ 서울특별시 도로보수건설기계 운영·관리조례

□ 서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례

□ 서울특별시 공용차량 관리규칙

2		장비 보유현황

□ 건설기계 및 차량 : 13종 27대(건설기계 7대, 차량 20대)

장비명	규격	수량	장비명	규격	수량
마이티 더블캡	2.5톤	4대	굴삭기	0.58㎥	1대
포터∐ 더블캡	1톤	2대	로더(스키드)	0.45㎥	1대
메가트럭	5톤	1대	로울러	2.3톤	1대
순찰차 (행정차량)	5인승 밴	2대	도로보수트럭	3㎥	1대
			덤프트럭	15톤	2대
	11~12인 승합	2대
	전기자동차	4대	다목적트럭	10.1톤	1대
가로등보수차	16.6m	1대	고소작업차(교통)	12m	4대

□ 제설장비 및 기타장비 : 7종 47대

계	염화칼슘 살포기				제 설 삽 날	얼음 파쇄기	스노우 블로워	비 상 발전기	조 명 장 치	고압살수 장 치
	소 계	11㎥	10㎥	9㎥
47	21	19	1 (용액)	1	20	2	1	1	1	1

3		내구연한 경과 장비현황

□ 차량 및 건설기계 : 3대(차량 1대, 건설기계 2대)

장비명	등록번호 (등록일)	규격	내구 연한	①사용 기간	②운행거리 (km)	장비상태	비 고
로울러	서울09-9063 (2002-08-01)	2.3톤	10년	20년5월	1,324/h	양호
도로보수트럭	서울26거9015 (2011-07-08)	3톤	10년	11년6월	64,992	양호
스타렉스	97버4592 (2012-02-29)	5인승밴	10년	10년11월	164,067	양호

☞ 비고 : 교체기준 충족 여부 및 사용빈도 등을 고려하여 대·폐차 예산 반영 요구

※ 대·폐차(교체) 적용기준[서울특별시 공용차량 관리규칙 제8조(차량교체)_′15. 4.16.개정]

◦ 승용차량, 승합차량 및 화물차량 : 15만km 초과 또는 사용기간 10년 경과

◦ 특수차량(고소작업차, 트레일러 등) : 최단운행연한(「물품관리법」 제16조의2제1항에 따라 조달청장이 정하는 내용연수) 경과

☞ 고소작업차(교통시설물관리차) 교체기준 : 8년

◦ 제설차량(㉮) 대·폐차 검토기준 강화(도로관리과-15064, ‘12.8.27.)

- 사용기간(①) 12년 경과 및 주행거리(②) 120,000km 이상

◦ 건설기계 내구년한 : 8년~10년

□ 부속장비 : 3종 10대

장비명	규격	구입일	내구연한 (조달청기준)	내구연한 (도로관리과기준)	사용기간	장비상태	향 후 검토사항
제설기(No.1)	8~15톤용	2001-09-17	8년	15년	21년4월	양호
제설기(No.2)	〃	2001-09-17	8년	15년	21년4월	〃
제설기(No.5)	〃	2002-07-25	8년	15년	20년6월	〃
제설기(No.6)	〃	2003-10-01	8년	15년	19년3월	〃
제설기(No.3)	〃	2005-10-14	8년	15년	17년3월	〃
제설기(No.4)	〃	2005-10-14	8년	15년	17년3월	〃
제설기(No.7)	〃	2006-10-27	8년	15년	16년3월	〃
제설기(No.8)	5톤(2.4m)	2007-03-30	8년	15년	15년10월	〃
조명장치	100lux(30kw)	2002-07-29	9년	-	18년6월	〃
비상발전기	275kw(디젤)	2001-10-05	12년	-	21년3월	〃

4		건설장비 보험관리

□ 건설장비 및 공용차량 종합보험가입

○ 보험가입 조건

- 가입대상 : 27대(자동차 20대, 건설기계 7대)

- 가입기간 : 2023. 02. 10. 24:00 ~ 2024. 02. 10. 24:00

- 소요예산  : *********

· 계약일자 : 2023.01.30(월)

· 2022년도 증차1대(전기차 1), 신규차량 2대(15톤덤프트럭1, 스타리아1)

- 보험가입 담보 및 손해보장 내용

· 대인배상Ⅰ,Ⅱ(무한), 대물(1억), 무보험차상해 1인당 최고 2억원

· 자기신체사고 : 1인당 사망기준 1억원(사망·장애1억원, 부상 15백만원)

· 자기차량손해 : 자차가액(자기부담금 ⇒ 최소20만원, 최대50만원)

· 관용차량특약, 물적사고할증기준 200만원

- 최근3년간 보험가입액                                       (단위:천원)

년도별	2019년	2020년	2021년	2022년
보험가입금액	11,999	13,045	13,845	16,520

5		장비 법정검사

□ 검사장소

- 차량 정기·정밀검사 : 교통안전공단지정검사소[성산검사소, 성동검사소(MOU체결)]

- 건설기계 정기검사 : 서울건설기계검사소(강서구 발산동 소재)

6		예방점검 및 정비

□ 예방점검 : 27대(차량 20대, 건설기계 7대)

□ 점검일정

- 일일점검 : 출차 전·후 10분 이상 점검 실시

- 주간점검 : 주 1회 이상 정비담당 및 장비 담당자 합동 실시(정비계획 일정에 의함)

- 월간점검 : 매월 1회 장비점검 및 청소 실시

□ 정비 및 수리

- 서울특별시 건설기계 운영관리조례 시행규칙 제21조에 따라 실시

		건설기계 운영관리조례 시행규칙 제21조(정비의 구분 실시 등)
• 1단계 : 청소, 세척, 연료․윤활유 및 냉각수의 보충, 각부의 점검 및 조정 등의 작업으로서 작업전․작업중․작업후(대기중은 1일 1회) 공사현장에서 조종원이 실시하는 정비 • 2단계 : 1단계 정비를 제외한 모든 정비는 서울시차량정비센터 및 외부 전문정비업체에 의뢰

- 차량 정비 자격 보유자 및 정비시설 부재로 자체 정비 불가

- 자가정비범위 외 정비는 서울시차량정비센터에 입고하여 정비

- 서울시차량정비센터의 정비업무 범위가 아닌 순찰차(승용차, 스타렉스 등) 및 특수장비는 외부 전문업체에서 정비 시행

< 서울시차량정비센터 외 정비 >

서울시차량정비센터가 원거리(성동구 송정동)에 소재하고 있으므로 소요예산, 정비품질 및 긴급사항 등을 고려하여 인근 정비업체에서 정비(수리)

7		교육관리

□ 운전자 및 정비원 교육(서울시 건설기계 운영관리조례 시행규칙 제25조)

- 교    육 : 매월 1회

- 교 육 자 : 장비담당 주무관

- 교육장소 : 조종원 대기실

- 교육내용

• 근무지침(근태, 일반 법 규정 등)

• 중기관리이론 및 검사·정비 및 수리에 관한 교육

• 조종수칙 등 안전교육, 기타사항(기타 필요한 전달사항 등)

8		장비배차 및 유류 수급관리

□ 장비 배차

- 관련규정 : 서울특별시 공용차량 관리규칙 제16조(차량의 사용)

- 대상장비 : 총 27대(차량 20대, 건설기계 7대)

- 장비의 배차신청

☞ 장비를 사용코자 하는 부서는 사용전(정기 및 수시) 기전과에 사용신청서(메모보고) 제출

· 야간 및 휴일작업 등 사전 작업계획이 있는 경우 : 1일전 신청

· 평일 주간작업 : 전일 또는 업무시작시간(09:00) 15분전까지 신청

· 천재지변 및 민원처리 등 : 수시 신청 ※ 긴급의 경우 사용 후 신청서 제출

- 장비의 사용승인

· 각 부서의 배차신청 내용을 검토하고 장비고장, 정비, 사용부서 중복소요 등을 고려하여 배차 및 승인 시행

☞ 배차승인 없는 장비는 운행할 수 없다.(단, 천재지변 등 특별한 사항 발생 시는 예외로 인정하며, 운행 후 반드시 사용내용을 정리하여 기전과에 통보)

□ 장비의 유류(경유), LPG 수급  및 전기충전

○ 경유 : 19대( 차량 12대, 건설기계 7대)

• 유류수급 방법 : 조달청의 ‘차량용 유류 조달청 공동구매’에 의함

• 계약기간 : 2022. 5. 01. ~ 2024. 4. 30.

• 계약업체 : S-OIL(주) ※ 조달청에 등록된 주유소 이용

• 납품단가 : 주유일 현재 납품주유소 판매가격의 3.04% 할인가격

• 결제방법 : 공공조달 유류구매카드로 결제 및 월2회 유류대금 지출

‣1회차 :  1일 ~ 15일→ 18일조회☞   22일까지 납부

‣2회차 : 16일 ~ 31일→ 익월3일조회☞ 7일까지 납부

○ LPG 충전 : 4대(공용 순찰차량 4대)

• LPG를 연료로 하는 차량 4대는 인근 가스충전소에서 주유

○ 전기 충전 : 4대(공용 순찰차량 4대)

□ 장비주차 : 청사내 주차를 원칙으로 함(단, 외부 주차 시는 사전 허락을 득한 후 시행)

9		물품관리

□ 정기구매

- 정기적인 교환 및 고장 빈도가 높은 소모부품 ※ 불요불급한 소모부품 사전 구입 지양

- 서울시 차량정비센터에서 일괄 구매(단, 정비센터에 없는 부품은 인근 부품상사에서 구매)

□ 즉시구매

- 장비 운행 중 고장으로 긴급 수리를 요할 때

- 일일·주간·월간 점검 시 긴급 수리를 요하는 소모부품

10		가동율 관리

□ 년도별 가동율 현황(최근 7년간)                     (2022.12.31. 기준)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
가동율(%)	***	***	***	***	***	***	***

□ ****************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*****************************************************

*******************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 2023년 가동율 저하 대책

① 도로 포장용 필수 장비 및 제설 · 수방등의 비상상황 발생시 지원 할 수 있도록 최대한 성능을 갖출 수 있도록 지속적으로 유지관리 함

② 건설장비에 대하여 주기적으로 주간 및 월간점검을 실시하고 고장발생즉시 차량정비센터 및 관내 정비업체 의뢰하여 즉시 수리 완료 시행하여 고장으로 인한 가동율 저하를 최소화하도록 유지관리 함

③ 주간점검, 월간점검, 분기점검 철저시행하여 가동율 향상에 만전을 기함

11		장비분야 인원현황

□ 인원 일반현황

합 계	사 무실		조종원실
	소계	인 원	소계	인 원
6명 (장비분야)	2명	․공업6급(기계) 1명 ․기계운영6급 1명 ․유지관리·정비업무	4명	․기계운영6급 1명 ․기계운영7급 1명 ․운전6급 1명,운전7급 1명 ․건설장비 조종업무

□ 조종·정비원 자격증 보유현황

연번	**	**	****	비 고
1	***	******	*********
2	***	******	**************
3	***	****	****
4	***	****	****

□ **************************

**************************************************

□ 장비 조종원 부족 대책

- 도로소파 보수용 차량 공무직원 운전 허용 계획(기전과-15169호, ′15.11.30.)          ☞ 제설근무 등으로 조종원이 부족한 경우 공무직원이 소파보수용 차량 운전

- 퇴직 등으로 건설장비 조종원 자연감소에따른 최소한의 인력보충 요청

(안전총괄과, 도로관리과, 인사과 요청)

※ 비고 : 제설차량 운전자 부족에 대해서는 도급(용역) 실시 필요

12		2023년 예산

□ 총사업비 : 108,000천원

- 보험료 및 제세공과금   :  22백만원

- 유류 및 수리비 등      :  86백만원

13		향후 관리계획

□ 안전사고예방을 위해 철저한 교육 , 점검 및 정비추진

- 일일, 주간, 월간 점검

□ 노후차량 및 장비 신속한 교체로 장비 현대화 추진

□ 향후 주요일정

- 2023. 2월 : 건설장비 및 차량 보험가입

- 2023. 4월, 10월 : 건설기계 기술검사

- 2023. 7월 ~ 12월 : 제설장비 대책 장비점검 및 수리

붙임  1. 2023년 장비투입(투입)계획 1부

2. 건설장비 및 제설장비 보유현황 1부.  끝.