문서번호	먹는물분석과-1031
결재일자	2023. 2. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
장신요		정상호	02/09
			조석주
협조

2023년 수돗물 급수과정

수질검사 및 현안과제 계획

2023. 2.

수질분석부

먹는물분석과

2023년 수돗물 급수과정 수질검사 및 현안과제 계획

정수센터에서 말단 수도꼭지까지 2023년 급수과정의 수돗물 수질검사 및 현안과제 계획을 보고

Ⅰ		개 요

□ 목적

- 급수과정별 시설에서 안전한 수돗물 관리를 위한 정기적인 모니터링

- 실시간 수질 감시 취약 지점의 수질 모니터링으로 수질사고 예방

□ 검사근거

- 「수도법시행규칙」제8조 및 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제4조

□ 검사기간 및 주기 : 2023년 1월 ~ 12월, 분기 1회

□ 검사지점 : 총 24지점

- 수돗물 공급시설 흐름도

정수센터 (8지점)		□□	지역배수지		□□	1차배수지 (8지점)		□□	수도꼭지 (8지점)
		□□			□□			□□
	채수시설

- 정수센터, 1차배수지, 수도꼭지: 각 8지점

- 급수시설 및 구역별 수질검사 지점(붙임 참조)

· 수도꼭지 2지점(강북 및 구의 수계) 변경

· 나머지 22지점은 2022년 지점과 동일 : 계측기 미설치된 지역 우선 선정

정수센터(8)	광암	강북	암사1	암사2	구의	뚝도	영등포1	영등포2
지역배수지 (미채수)	광암 (정수장)	북악	수서	삼성	용마	보광	신정	금천
1차 배수지(8)	오금	평창1	일원본동	삼성	용마소	남산소	온수2	선우
수도꼭지(8)	송파 세무서	평창동 주민센터	일원장미 공원	삼성동 주민센터	성동노인 종합복지관	후암동 주민센터	서울교통 온수영업소	미성동 주민센터

□ 검사항목 : 17개 항목

- 미생물(3): 일반세균, 총대장균군, 대장균

- 건강상 유해영향 무기물질(1): 암모니아성질소(NH3-N)

- 심미적 영향물질(5): pH, 탁도, 철, 구리, 아연

- 소독제 및 소독부산물질(6): 잔류염소, 총트리할로메탄(THMs), 디브로모클로로메탄, 브로모디클로로메탄, 브로모포름, 클로로포름

- 기타항목(2): 총유기탄소(TOC), 수온

□ 채수방법 : 정수 채수시기에 급수과정 채수

- 동일 채수지점인 정수센터 6지점은 동일 시료로 검사

Ⅱ		검사결과 분석방법

□ 전체 급수과정 분석

- 정수장부터 수도꼭지까지 24지점 평균, 최대, 최소로 급수과정 분석

□ 개별 급수과정 분석

- 정수센터 8지점: 개별, 평균, 최대, 최소로 분석

- 배수지 8지점: 개별, 평균, 최대, 최소로 분석

- 수도꼭지 8지점: 개별, 평균, 최대, 최소로 분석

□ 급수과정에 따른 수질변화 분석

- 정수센터 수질 분석: 평균 자료로 분석

Ⅲ		현안과제 추진

□ 과제명: 2023년 서울시 수돗물 급수과정 수질특성 분석

□ 연구내용

- 수돗물 급수과정 수질분석 및 결과정리

- 급수과정 실시간 계측기 자료분석

- 서울시 수돗물 급수과정 수질 모니터링 최적화 방안 마련

□ 기간: 2023년 1월 ~ 2023년 12월 (1년)

□ 과제 참여자: 먹는물분석과 직원 8명

Ⅳ		행정 사항

□ 본부, 정수센터 및 사업소에 수질검사 결과 공유

□ 수돗물 안전성 확보를 위한 지속적인 급수과정별 수질모니터링 실시

□ 환경부 국가상수도정보시스템 분기별 검사 결과 입력.

붙임 2023년 급수과정 검사지점 1부.  끝.