아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상수관로 이설 착공계 제출(등촌1구역재건축사업구역)에 대한 회신

1. 등촌1재 제23-01-251호('23.02.14.)호 관련입니다.

2. 등촌1구역재건축사업구역 내 상수관로 이설(부설)공사 착공계 제출에 대하여 아래와 같이 이설관련 규정(지침) 등 ***************************************************************

가. 공 사 명: 등촌1주택재건축정비사업 중 상수관로 이설공사

나. 내    용: 순환관망 구축을 위한 배수관 부설

다. 공사개요: **************

***********************************

************************************************

***********************************

********************************************

라. 이설승인 조건(세부사항 별첨)

1) 「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」에 의거 원인자부담금(관퇴수·세척비용·GIS측량비·직원출동비 등)은 공사착공 전 선납부하여야 합니다.

※ 고재처리비: 사업시행자로 하여금 "폐지되는 정비기반시설(상수도)의 감정평가서", "새로 설치할 정비기반시설(상수도)의 비용계산서"를 제출토록 하여 이를 근거로 정산코자 하며, 서류제출 후 별도 부과 예정

2) 이설(부설)공사는 상하수도(상수도전문) 건설사업관리기술자를 선정하여 반드시 입회하에 공사시행(소요비용 원인자 부담) 하며, 기타 세부사항은 현장지도감독을 통해 시행토록 합니다.

3) 이설공사용 자재는 기존관로와 동일한 자재로 시공하는 것을 원칙으로 하고 착공 전 우리 수도사업소의 검사 및 사전승인을 득한 후 이설공사 진행

5) 이설공사구간 내 유관기관의 타기관 지장물에 대하여 사전협의 완료 후 공사시행

6) 상수도관 이설(부설)로 발생되는 기존 관로는 철거를 원칙으로 한다.

7) 단수가 수반될 때 단수계획서를 수립·제출하여 검토 및 승인을 득한 후, 5일전 사전 단수홍보를 원인자 책임으로 시행하여야 한다.

8) 공사로 인한 수돗물 단수 및 적수 민원 등이 발생하지 않도록 시행하여야 하며, 상기와 같은 민원사항은 원인자측에서 책임져야 한다.

9) 상수도시설물(각종 밸브 등)을 임의 조작할 수 없으며, 조작하고자 할 때 우리사업소 담당직원 입회하에 실시하여야 한다. 만일, 임의 조작등으로 시설물 손괴 및 단수 등 민원이 발생할 시 손해에 대한 책임은 원인자에게 있다.

10) 공사 완료 후 10일 이내 준공계(준공 상세도면, 공사사진, GIS속성자료 등) 제출하여야 한다.

3. 또한, 이설공사 중 각종 안전사고(누수, 도로침하 등)가 발생치 않도록 사고 예방에 철저를 기해주시기 바랍니다.

붙임  1. 원인자부담금 고지서 1부.

2. 이설 승인조건 1부.

2. 상수도관 보호 및 순찰 입회업무 지침 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	등촌1주택재건축정비사업조합(07665 서울특별시 강서구 등촌로 219 (등촌동)), 도경종합건설(주)(03978 서울특별시 마포구 월드컵북로12길 13 (성산동))
주무관	지예솔		시설관리팀장	정수용		시설관리과장	02/20
유명은
협조자
시행	시설관리과-3143	(	2023. 2. 20.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4017	/전송	02-3146-4039	/	jys7039@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)