문서번호	생산관리과-1666
결재일자	2023. 2. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장
백창진	김형준	02/20
		어용선
협 조
	기전설비과장		윤양호
	수질과장		박번수

’23년도 1분기  취·정수 시설물 통합안전점검 계획

’23년도 1분기 취·정수장 통합 안전점검계획

2023.  2.

생   산   부

(생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 1분기 취·정수장 통합 안전점검계획

생산부장 : 어용선☎3146-1301 생산관리과장 : 김형준☎1310 담당 : 백창진☎1316

취, 정수센터에 대한 통합 안전점검을 실시하여 안정적인 아리수 생산 및 공급에 기여하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 근거

ㅇ ’23년도 취·정수 시설물 통합안전점검 계획[생산관리과-820(23. 1. 27.)호]

ㅇ ’23년 해빙기 대비 상수도시설물 및 공사장 안전관리 추진계획
[안전조사과-1637(23. 2. 14.)호]

ㅇ 안전분야 실·본부·국장 차담회 시 행정2부시장 지시사항(23. 2. 16.)

※ 해빙기·봄맞이 안전점검 철저

□ 점검 개요

ㅇ 점검대상: 4개 취수장, 6개 정수센터

ㅇ 추진기간: 2023. 2. 22.(수)~3. 17.(금)

- (1차점검)2. 22.(수)~3. 3.(금) / (2차점검)3. 8.(수)~3. 15.(수)

ㅇ 점검방법: 정수센터 자체점검(1차) + 통합점검(2차)

ㅇ 주요점검사항: 해빙기(중점), 고압가스(중점), 중대재해, 소형생물 등

- (해 빙 기)기초지반 침하, 사면 상태, 옹벽 등 구조물 균열 여부

- (수질분야)약품탱크 및 고압가스시설, 유충방지시설 등 관리상태

- (기전분야)취·송수펌프 상태, 주요 밸브류 가동상태 등

※ 밸브류 분야는 “기전설비과-1479(2023. 2. 17.)호”에 의거 점검시행

Ⅱ		점검 방법

□ 1차 점검(정수센터 자체 점검)

ㅇ 기    간: 2023. 2. 22.(수)~3. 3.(금)

ㅇ 점검분야: 해빙기 대비 시설물 안전점검

ㅇ 점 검 반: 정수센터 자체 점검계획 수립 후 실시

□ 2차 점검(본부합동 점검)

ㅇ 기    간: 2023. 3. 8.(수)~3. 15.(수)

ㅇ 점검분야: 안전분야, 해빙기, 고압가스, 소형생물 등

ㅇ 점검방법: 본부 합동점검반(6명) + 외부전문가(2명)

구분		광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
점검일자		********	********	*********	*********	*********	*********
점검대상		***	***	*****	*****	*****	*****
본부	시설	***	***	***	***	***	***
	조경	***	***	***	***	***	***
	수질	***	***	***	***	***	***
	고압	***	***	***	***	***	***
	전기	***	***	***	***	***	***
	기계	***	***	***	***	***	***
외부전문가		*******************************************

※ 암사 점검 시 본부장님(안전조사과 동행) 참여 예정(일정·대상 조정될 수 있음)

Ⅲ		주요 점검 내용

□ 해빙기 대비 점검(중점)

ㅇ (시설분야)기초지반, 절토부, 굴착사면, 옹벽, 석축, 건축물 등

- 기초지반 연약화로 붕괴 침하 발생 유무

- 비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부

- 콘크리트, 보강토, 석축 옹벽 파손 및 균열 발생여부

- 건축물 부재의 기욺, 외벽 경사, 균열 발생 여부 등

ㅇ (수질분야)수처리제 저장·투입시설, 관련법규 준수 여부 등

- 수처리제 저장·보관시설, 접합부, 밸브 등 관련 설비 상태

- 수처리제 누출감지장치, 긴급 차단 밸브 등 관리 상태

ㅇ (기전분야)전기설비 및 밸브류 가동상태 이상 유무 등

- 특, 고압 패널 상태 및 인입전선로 배관, 케이블 상태 이상 여부 등

- 주요 밸브류 가동상태 이상 유무

- 취·송수펌프 소음 및 진동 발생 여부 등

□ 고압가스 분야 점검(중점)

ㅇ 염소투입설비 정상 가동 여부

- 옥외 염소 이송배관 이상 유무 및 염소기화기, 진공조절기 관리 상태

ㅇ 염소 누출 시 가스검지기 및 긴급차단밸브 정상작동 여부

ㅇ 염소중화설비 적정 가동 여부(가스 누출 시 정상작동 여부 등)

ㅇ 고압가스안전관리자 지정관리 여부 및 비상연락망 정비 현황

□ 기타 점검 사항

ㅇ (안전분야)안전난간, 작업통로, 가설구조물 상태 등 확인

ㅇ (소형생물, ISO22000)소형생물체 유입 차단 시설 및 위생관리 상태

Ⅳ		행정 사항

□ 지적사항 조치 및 결과 제출(정수센터→생산관리과)

ㅇ (1차점검)점검표 및 결과서 작성하여 3. 17.(금)까지 제출

- 즉시 보수가 필요한 사항은 단가계약업체를 활용하여 조치

- 시간 소요되는 지적사항은 안전사고 등 피해가 발생하지 않도록
응급 조치 후 향후계획 수립하여 제출

ㅇ (2차점검)조치결과 및 향후계획 작성하여 3. 31.(금)까지 제출

ㅇ 구조적 문제 등으로 인한 중대한 결함 발견 시 긴급안전점검 시행

□ 협조 요청사항(정수센터)

ㅇ 해빙기를 포함한 각종 재해예방 위한 자체 안전 점검 강화

- 정수장 상시 안전순찰 강화로 재해 사전예방

- 특히 일교차가 큰 경우 사면, 지반 등의 용출 배부름 등 집중 점검

ㅇ 자문위원 점검수당 → 각 정수센터에서 지급

- (해빙기분야)정수시설과 / (고압가스분야)정수과

붙임  해빙기 안전점검표 및 결과서 각 1부.