문서번호	시설관리과-2820
결재일자	2023. 2. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설운영팀장		시설관리과장
양재덕		02/20
		윤복철
협 조
	주무관			박기련

2022년 하반기

원인자 누수 제로화 추진결과 보고

2023. 2.

강동수도사업소

(시설관리과)

2022년 하반기

원인자 누수 제로화 추진 결과 보고

각종 공사 현장에서 발생할 수 있는 상수도관 손괴를 최소화하여 주민의 불편을 예방하고 유수율 향상에 기여하고자함.

1		원인자 누수 발생

□ 원인자 누수발생 현황

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년
누수건수	498	566	476	424
원인자누수건수	38	49	33	29
비 율(%)	7.6	8.6	6.9	7.8

□ 2020년도 원인자 누수발생이 일시적 증가 추세를 보였으나,

2021년과 2022년도 발생 건은 비슷한 추위를 나타내고 있음

※ 원인자 중 80mm 이상 발생 현황

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년
원인자 누수건수	38	49	33	29
원인자 중 80mm이상건수	7	8	8	3
비 율(%)	18%	16%	24%	10%

□  원인자 누수발생 분석                                      (단위:건)

구 분	계	도시기반시설본부		구 청		도시 가스	통신	전기	재개발재건축	신축	기타
		지하철	도로등	하수도	도로 등
2022년	29	2		3						22	2
2021년	33	5		12	1				3	12
2020년	49	4		3	3	1		1	5	32
2019년	38	3		2	2		1		3	25	2

□ 2022년 손괴 원인자 누수발생의 대부분이 하수도공사 현장 및 신축 공사현장에서 발생(75% 이상)

□ 대부분 80mm 이상 손괴는 유관공사에서 발생

2		2022년 원인자 누수 제로화 추진실적

□  평가방법(배점 5점)

□ 원인자 누수발생을 선제적으로 예방하기 위한『상수도 원인자 누수 제로화를 위한 누수 예방활동 추진계획』(2019.4.2.본부장방침)이행실적 평가

- 원인자 이설공사 협의 시 건설사업관리기술자 의무배치에 대한 이설승인조건

부여 및 대형공사장 상수도관 손괴예방을 위한 협조공문 발송여부

□ 원인자 누수발생건수(구경80mm 이상) 증감률에 따른 평가

□  세부 평가점수 적용

□ 이설승인조건 부여 및 협조공문 발송여부(3점)

- 이설승인 조건에 건설사업관리기술자 의무배치에 대한 내용누락 시

마다 0.1점씩 감점

- 사업구역 당 분기1회 손괴예방 협조공문발송 누락 시 마다 0.1점씩 감점

□ 원인자 누수발생건수(구경80㎜ 이상) 증감률에 따른 평가(2점)

- 최근 3년 평균실적 동기 대비 원인자 누수발생건수 증감

구 분	증 감 률(%)
	감 100	감 100미만	감 50미만	0	증 50미만	증 100미만~50이상	증 100이상
배 점	2.0점	1.9점	1.8점	1.7점	1.6점	1.5점	1.4점

□ 가점사항 :『상수도 원인자 누수 제로화를 위한 누수 예방활동 추진』

계획서 수립 시 가점 0.1점, 추진결과 보고서 가점 0.1점

□  추진실적(5점)

□ 이설승인조건 부여 및 협조공문 발송여부(3점)

- 건설사업관리기술자 의무 배치에 대한 이설승인조건 부여

• 실적 : 2건/2건 (조건부여/협의건)

- 대형공사장 상수도관 손괴 예방 협조공문

• 실적 : 2회/2회 (분기 1회 발송)

□ 원인자 누수발생건수(구경80mm 이상) 증감률에 따른 평가 : 1.9점

구 분	증 감 률(%)
	감 100	감 100미만	감 50미만	0	증 50미만	증 100미만~50이상	증 100이상
배 점	2.0점	1.9점	1.8점	1.7점	1.6점	1.5점	1.4점

- 최근 3년 평균 실적 동기 대비 원인자 누수발생 건수 증감

• 19년 7건, 20년 8건, 21년 8건 → 평균 8건

※ 22년 3건 발생 → 감 100%미만 : 1.9점

□ 가점사항 :『원인자 누수 제로화를 위한 추진결과 보고서』작성 0.1점

□ 추진실적 결과 분석

□ 전반적으로 추진실적이 양호하나 대형공사장 상수도관 손괴예방에 대한 협조공문 지속 발송 필요

□ 80mm이상 원인자 누수발생 건수 증감률 평가의 배점 2점은 누수발생 제로시 가능한 점수로서 달성에 어려움이 있음

□ 행정 사항

□ 원인자 누수제로화를 위한 현장 순찰 활동 강화

□ 유관기관 상수도관 손괴예방 협조 요청 강화

□ 협조공문 발송에 대한 직원 교육 실시

붙임 추진실적 관련 서류 각 1부. 끝.