문서번호	환경녹지과-1343
결재일자	2023. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리팀장	환경녹지과장
신민영	윤희권	03/02
		강병기

유아숲체험원 안전점검 결과 보고

(2023년 2월)

2023. 2.

서부공원여가센터

(환경녹지과)

유아숲체험원 안전점검 결과 보고 (2023년 2월)

어린이놀이시설 안전관리법에 따라 유아숲체험원 내 어린이놀이시설에 대한 안전점검을 실시하고 다음과 같이 결과 보고합니다.

□ 점검근거: 어린이놀이시설 안전관리법 제15조 및 시행령 제11조(안전점검 실시)

□ 점검일시: 2023. 2. 24.(금) 10:00 ~ 11:00

□ 점 검 자: ********

□ 점검대상: 월드컵공원 유아숲체험원 어린이 놀이시설(밧줄건너기 등 8종 9점)

시설명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고 (바닥포장)
********************	************	******	밧줄건너기 등 8종 9점	***** *******

□ 점검항목

○ 어린이 놀이시설물의 접합부 연결 상태 및 노후 파손 여부

○ 어린이 놀이시설 및 모래놀이터의 청결 상태

○ 바닥 포장 박리 및 포장의 파손 여부

○ 어린이 놀이시설의 노후 및 파손 여부

○ 기타 놀이시설내 안전 위해요소 여부 점검

□ 점검결과

- 난지천공원 유아숲체험원 어린이놀이시설 (8종 9점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
그물·밧줄놀이대 (5종 5점) · 그물건너기 · 그물놀이대 · 밧줄오르기 · 밧줄다리 · 출렁다리	- 로프 연결상태, 손잡이 표면 상태 점검 및 파손여부 점검 - 로프 및 연결부 조임상태 점검 - 지지대 및 기초부 안전상태 점검 - 시설물 노후, 파손여부 점검 - 접지시 안전 위해요소 점검	양호	-
통나무 놀이대 (2종 2점) · 통나무건너기 · 통나무오르기	- 통나무 표면상태 점검 및 미끄 러짐 등 안전 위해요소 점검 - 신체 접촉면의 파손, 통나무 설치 상태 및 견고성 등 점검 - 시설물 노후, 파손여부 점검 - 접지시 안전 위해요소 점검	양호	-
모래놀이대 (1종 2점)	- 모래 답압, 유실, 청결상태 점검 - 시설물 노후, 파손여부 점검 - 모래장내 안전 위해요소 점검	양호	-

□ 보고자의견

**********************************************************

*****************************************************************

붙임  현황사진 1부.  끝.