문서번호	급수운영과-3558
결재일자	2023. 3. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
한국권		김영환	03/02
			성기선
협조

2023년 하수관내 상수도관 정비계획

2023. 03.

강서수도사업소

(급수운영과)

2023년 하수관내 상수도관 정비계획

하수관내 유수흐름에 지장을 주는 상수도관을 이설하여 침수로 인한 사고를 예방하고 생활하수 등으로부터 상수도관의 부식을 방지하고자함.

※ 누수대응과–858(23.1.26.)호 관련

Ⅰ		관련근거

□ 하수도법 제19조 제5항(공공하수도 운영·관리), 하수도법 제24조(점용허가)

Ⅱ		2022년 정비실적

□ 정비실적

(단위: 개소)

구분	정비실적				비고
	계	강서구	양천구	구로구
개소	4(1)	3(1)	-	1	강서구 내발산동 727-3번지는 강서구청에서 지속적 관리 협의

□ 예산집행

- 예산액 : 30,000천원

- 집행액 : 29,726천원(집행률 : 99.1%)

Ⅲ		2023년 추진계획

□ 정비대상

구분	정비목표				비고
	계	강서구	양천구	구로구
개소	6	2	2	2

※추후 대상 발생시, 검토 후 정비대상에 추가

□ 예산배정액 : 25,000천원

□ 정비방안

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12월 말까지 정비 완료

○ 추진방향

- 정비대상에 대하여 자치구 및 유관기관 등과 합동조사를 실시하여 계획 수립 후 정비시행

○ 정비방법

[조치전]	[조치후]

- 하수도내 유수흐름에 지장이 없도록 이설하되 불용관은 분기점 폐쇄 및 철거

- 귀책사유가 하수도인 경우 원인자 부담금 징수 후 상수도관 이설

- 복개구조물 내 상수도관은 슬래브 상부에 최대한 밀착 시공하여 유수장애 최소화 유도 후 하수도관리 부서에 유수장애 제외요청

- 추가로 통보되는 시설은 예산범위 내에서 정비하고 예산 부족 시 ‘24년 정비’

○ 조치불가 건 관리방안

- 복개구조물 하부는 암반, 상부는 도로 등으로 이설이 불가하므로 관리카드 작성하여 정비완료 시 까지 장기지속관리

- 향후 복개구조물 정비 시 병행공사 시행하여 정비

- 별도 관망형성 등 정비방안 재검토

Ⅳ		행정사항

□ 추진실적 보고

○ 본부 누수대응과로 매월 10일까지 보고

○ 정비완료 후 해당 자치구에 통보하고 대장 및 관리카드를 정리하여 제출

○ 자치구에서 추가 통보되는 대상이 있을 경우 월보에 포함하여 제출

○ 관리카드는 최신 내용(추가 협의사항 등 변동사항)을 현행화하여 유지관리

○ 시설관리과에서는 매월 5일까지 급수운영과로 정비실적 통보

붙임 : 1. 2023년 하수관내 상수도관 정비실적(월보). 1부.

2. 2023년 장기지속관리 하수관내 상수도관 관리카드. 1부.  끝.