아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(중대재해 사고사례 알림 및 유사사고 예방 철저)

1.업무지시현장 : 노들로 구조개선공사(장기1차) (주)평산포장건설외 9개 현장

2.작 성 일 자 : 2023-03-03 16:03:11

3.지 시 내 용

1) 중대재해예방과-3894(2023. 2.27.)호와 관련입니다.

2)***********************************************************      *** *******************를 붙임과 같이 알려드리오니, 시공사 및        책임건설사업관리단에서는 유사사고가 발생하지 않도록 현장 안전수칙 준수 및 근로자        안전교육 등을 통하여 중대재해사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 조치사항

(떨어짐사고)

- 작업발판 사전 점검 및 불량품 교체, 작업계획 단계에서 위험성평가 실시

- 추락 방호망(안전망) 설치, 안전모 착용, 작업 전 안전미팅(TBM) 실시

- 안전대 착용(안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전난간 설치)

- 안전통로 확보 및 사용상태 확인, 비계 및 작업발판의 구조와 설치상태 수시 점검 등

(맞음사고)

- 사전조사 및 작업계획서 작성, 중량물 철거시 위험 범위내 접근금지

- 유도자 배치, 위험장소 경고표지 부착, 개인보호구(안전모 등) 착용 후 작업 실시

- 안전한 작업방법 교육 등

- 신호수 위험 경감을 위한 통행 차단 장비 설치 병행 등 조치 시행

(깔림사고)

- 지게차 사용 전 전조등, 후미등 및 브레이크 램프 정상적 작동여부 확인

- 지게차 화물하역 시 허용할 수 있는 무게로 적재, 개인보호구(안전모 등) 착용

- 차량계 하역 운반기계 사용에 따른 작업계획서 작성 및 준수

- 화물이 화물이 운전자의 시야를 방해하지 않도록 유의

- 크레인 작업 반경내 작업자 접근 통제 및 작업자 머리 위로 크레인 작동 금지

- 물체가 쓰러지는 것을 방지하기 위해 고정창치 설치

- 최근 공사현장 등에 신호수가 사망하는 사고가 다수 발생하고 있음. 신호수 위험  경감을 위해 보행자 통행이나 현장 통제 가능한 장비(펜스 등) 활용 검토 필요

붙임 : 관련 공문 및 사업장 사고사례 1부. 끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정 시 텍스트는 One-PMIS에 반영되지만, 이미지, 표, 첨부물은 One-PMIS에 반영되지 않습니다.

첨부물 수정 시 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 첨부물을 재작성해 주시기 바랍니다.

주무관	박웅교		터널건설과장	03/03
한병찬
협조자	주무관	이승훈
시행	토목부-3866	(	2023. 3. 3.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2132	/전송	02-6438-2199	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	부분공개(5)