문서번호	교량안전과-3614
결재일자	2023. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
김병주		오재영	03/03
			조현석
협 조
	교량기획팀장			민형일
	교량관리팀장			김성권
	특수교량팀장			김귀용
	강구조교량팀장			강천수
	강남일반교량팀장			윤옥광
	기술점검팀장			代배종우

2023년 1/4분기 하자검사 시행 계획

2023년 1/4분기 하자검사 시행 계획

2023. 03.

안전총괄실

(교량안전과)

2023년 1/4분기 하자검사 시행 계획

Ⅰ

관련근거

□ 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및 규칙 제69조

□ 『준공시설물 하자관리 개선방안 보고』 (행정2부시장 방침-제188호,2013.6.4.)

- 주요시설물 등의 하자검사 실시 : 반기별(년 2회) ⇒ 분기별 (년 4회)

- 최종 하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시 (도급비 10억 이상)

□ 교량시설물 하자검사 개선방안(교량안전과-21730호, 2018.12.11.)

- 하자검사 1일 1개 공사 시행원칙(단, 장소 인접시 2-3개 공사 시행)

- 체계적이고 세분하된 Check List 순차적 검사 시행

Ⅱ

하자검사 개요

□ 하자검사기간 : 2023. 03. 02. ~ 2023. 03. 31.

□ 하자검사대상 : 최근 3년간(2020.1~2022.12) 시행 일상유지, 단일공사

► 총 67건(연간단가 15건, 단일공사 52건) ※세부목록 붙임

□ 검 사 자 : 시설물 담당자 외 1명(2인 1조 시행)

□ 최종검사 : 만료일전 14일이내 정기 하자검사와 별도 실시

► 금회(1/4분기) 포함 최종 하자검사 미포함

ⅢⅢ

하자검사방법 및 조치개요

□ 정기 하자검사(교량안전과-21730호, 2018.12.11.)

◦ 도보 및 육안점검에 의한 시설물 하자 유무 판단

- 육안검사의 정확도를 높이기 위해 원거리는 필드스코프 활용

◦ 각 팀별 책임하에 시설물 담당자 외 1명(2인 1조 시행)

- 각 팀별 공사내용에 따라 필요시 접근장비(고소차 등)을 동원하여 검사

◦ 심각한 하자로 인해 교량의 안정성 우려가 있을 경우 외부전문가 합동검사

◦ 검사전 준공도면 및 시방기준 숙지, 검사시 도면과 현장을 비교

◦ 체계적이고 세분화된 Check List에 의거 순차적 검사 시행

□ 최종 하자검사

◦ 하자 만료기간전 14일 이내 실시 : 건별로 별도계획 수립 시행

- 도급비 10억이상 단일공사일 경우 외부전문가와 합동검사

- 검사기간내 정기 하자검사와 중복될 경우, 최종 하자검사로 갈음

□ 하자발생 조치사항

◦ 시공사에 즉시 보수요구 조치(※불응할 경우 건설공제조합에 통보하여 조치)

Ⅳ

전회 하자검사 조치결과

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅴ

행 정 사 항

□ 하자검사 완료후 각 팀별 하자검사 관리부 작성

□ 하자검사 지적사항 발견시 후속조치 시행 및 관련 도면 작성

⇒ 도면 파일(CAD,PDF)을 Data Bank에 저장관리

□ 최종 하자검사에 참여한 외부전문가 수당지급(200,000원/일)

붙임  1. 하자검사 주요 Check List 1부.

2. 하자검사 조서(보완 양식) 1부.

3. 2023년 1분기 하자검사 대상 1부.

4. 2022년 하자검사 결과 세부현황 1부.

5. 하자검사 도면작성 및 보관방법 세부요령 1부.  끝.