문서번호	현장민원과-3199
결재일자	2023. 3. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
현장민원팀장	현장민원과장	중부수도사업소장
이강욱	양해선	03/03
		장청락

『약자와의 동행』

해빙기 저소득 취약가구 누수진단 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3. 3.

중부수도사업소

(현장민원과)

『약자와의 동행』

해빙기 저소득 취약가구 누수진단 점검결과 보고

월동기간 수도 사용량이 급증한 저소득 가구에 대하여 선제적 누수     진단을 실시하고 그 결과를 보고 드림

※ 8개 수도사업소에 점검계획 및 점검취지(약자와의 동행) 전파 공유

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2023. 2. 20.(월) ~ 3. 3.(금),(10일 간)

○ 점검대상 : 61세대

- 성북구 장위1동 저소득 가구 중 직전 검침 대비 10톤 이상 증가 가구

○ 점검방법 : 3개반 운영(현장민원팀,계량기교체반,옥내배관지원반)

○ 점검내용

- 건물 인입 급수장치(배관, 앵글밸브)누수여부

- 건물 인입 수돗물 정상출수(적정수압 2.0~2.5kgf/㎠) 여부

- 옥내 급수배관 누수 여부

□ 추진경위

○ '23.2.13 : 해빙기 저소득 취약가구 누수진단 점검계획 수립(현장민원과-2199호)

- 월동기간 수도사용량이 급증한 저소득 가구 선제적 누수진단

- 누수 가구에 대하여는 누수감면 안내 등을 통한 서민생활 안정화에 기여

○ '23. 2. 8. ~ 9. : 관내 저소득 가구 및 전회대비 10톤 이상 증가 가구 조사

- 조사방법 : 아리수 인포시스템 활용

○ '23. 2.14. ~ 17. : 점검자 사전 현장 교육

○ '23. 2.24. : 점검계획 본부장 보고(2월 정례사업소장 회의)

※ 본부장 요청사항 : 따로붙임

- 중부수도사업소 수범사례 타 사업소에 전파 공유 요청

□ 점검결과

○ 건물 인입 급수장치(배관, 앵글밸브) 누수여부 : 누수발생 없음

○ 건물 인입 수돗물 정상출수(적정수압 2.0~2.5kgf/㎠) 여부 : 정상 출수

○ 대상 가구 점검결과

합 계	누수발생 가구			누수발생 없음(사용량 증가)
	소계	양변기 누수	마당 매립배관	소계	동파 출수	세대원 증가	재개발
61	13	10	3	48	43	4	1

- 누수진단 현장 응대 전경

○ 누수발생 가구 원인분석

- 양변기 누수 등 자가 누수진단 요령 인식 부족

▶ 관할 자치구 홈페이지 등에 지속적으로 홍보물 게재

- 옥내 급수배관의 노후화에 의한 누수발생 추정

□ 현장 조치사항

○ 누수가구(13가구)에 대하여는 누수원인 및 조치방법 설명

- 양변기 누수 가구에 대하여는 부품 교체 안내(누수감면 없음)

- 마당 매립배관 누수 가구는 공사 후 증빙자료 첨부하여 누수감면 신청 및              '94 .4. 1. 준공건물과 비내식성 배관의 경우 공사비 지원 안내

□ 향후계획

○ 관내 전체 저소득 취약가구 누수진단 점검계획 수립 : '23. 3. 6.(월)

- 추진근거 : 본부장 요청사항('23년 2월 정례사업소장 회의)

▶ 수돗물 사용량 과다 저소득 취약가구 누수진단 실시요청(급수설비과-1849('23.3.1))

- 점검대상 : 관내 직전 검침 대비 10톤 이상 증가 가구(약 1,000여 가구)

- 점검방법 : 점검반 편성운영(사업소 내 각 과 협조요청)

- 점검결과 보고 : '23. 3. 28.(사업소 → 본부 급수부)

□ 행정사항

○ 8개 수도사업소 전파·공유 : 2023. 3. 3.(금)

- 전파·공유 방법 : 현황자료 생성 방법

붙임 : 본부장 요청사항 사본 1부.  끝.