아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	성능위주설계대상 내부 검토회의 개최 계획(전농동 494번지 일원)

1. 관련근거

가.『소방시설공사업법』제11조 제2항 및 소방시설 등의 성능위주 설계방법 및 기준 고시 제4조

나. 본부예방과-5128(2023. 3 .7.) 『2023년 제8회 성능위주설계 확인·평가 심의회개최 계획 알림』

다. 예방과-2898(2023. 3. 2.)호 『성능위주설계 사전검토 신청서 접수보고』

2. 우리서 관내 성능위주설계 대상의 재난안전 성능확보를 위한 내부 검토회의를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

가. 일     시: 2023. 3. 14.(화) 09:30~11:30

나. 사전검토 대상 현황

1) 대 상 명: ***********

2) 위    치: *********************

3) 건 축 주: ************

4) 규    모: 지하8층, 지상48층, 연면적 227,332.7381㎡(4개동)

5) 용    도: 복합건축물(공동주택,판매시설,문화및집회시설,공공업무시설,아동복지시설)

다. 사전검토장소: 동대문소방서 3층 소회의실

라. 사전검토 위원 구성

1) 위 원 장: 예방과장

2) 검토위원

- 예방과: 예방팀장(간사), 검사지도팀장, 위험물안전팀장, 시설지도(서기), 화재안전조사

- 재난대응과: 대응총괄팀장, 구조팀장, 대응계획, 구조운영

- 현장대응단: 현장안전팀장, 진압대장(전농), 차량주임, 구조대장(구조대)

3) 외부위원: ********

※외부전문가 수당지급(예방업무 추진향상/사무관리비[201-01])

4) 설계업체: *****************

마. 검토사항

1) 성능위주설계 심의 가이드라인 반영사항

2) 소방차량 진입동선 및 옥외 소방차량 접근성 확보

3) 종합방재실의 운영 및 설치계획

4) 부지 내 공설 소화용수시설 현황 파악

5) 소방설비 및 소방활동 설비분야, 그 외 소방활동에 필요한 사항 등

3. 행정사항

가. 검토위원 및 의견이 있는 직원은 성능위주설계 가이드라인 반영 사항 등을 확인하여 문제점 및 보완사항을 도출할 수 있도록 사전검토하여 회의에 참석하여  주시기 바랍니다.

나. 해당자료는 목적 범위 내에서만 이용하시고 권한없는 자의 열람이나 외부 유출이  되지 않도록 해당자료는 개인정보보호법 제19조(개인정보를 제공받은 자의 이용·제공 제한)에 의거 관리하여 주시기 바라며, 붙임 5. 검토자료(건축 평면도 등)는  용량상 첨부가 어려워 메일 발송할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 사전예비 검토의견서 양식 1부.

2. 서울시 성능위주설계 가이드라인(2022.1.28.시행) 1부.

3. 성능위주설계 사전검토 신청서 1부.

4. 회의실 좌석 배치도 1부.

5. 검토자료(건축 평면도 등) 1부(메일발송).  끝.

	예 방 과 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 현장대응단장, 청량리119안전센터장, 전농119안전센터장, 용두119안전센터장, 휘경119안전센터장
지도관	신혜수		예방팀장	고헌		예방과장	전결 03/08
강상욱
협조자
시행	예방과-3219	(	2023. 3. 8.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2187-8182	/	hero0901@seoul.go.kr	/	부분공개(6)