문서번호	시설관리과-1472
결재일자	2023. 3. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장		한강사업본부장
임무환	라철흠	김종호		03/15
				주용태
협 조
	치수과장		김수영

'22 / '23년 한강공원 제설대책 종료 보고

2023. 03.15

한강사업본부

[시설부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

＇22/＇23년 한강공원 제설대책 종료 보고

'22/ '23년 겨울철 제설대책 종료에 따라 그 간의 제설대책 추진결과를  보고 드림.

Ⅰ. 제설대책 개요

□ 제설기간 : 2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15.(4개월)

□ 제설대상 : 11개 안내센터(총연장 78km)

시설구분	도로 (자전거·차량)	진·출입로	경사로	진입계단	보행육교	승강기
규 모	102km	60개소	21개소	48개소	14개소	39대

Ⅱ. 제설작업 현황

□ 비상근무 현황 : 총20회(보강12회, 1단계5회, 2단계3회)

□ 총 적설량 : 19.4cm(일 최대적설량 4.5cm, '23. 1.26.)

□ 최근 5년간 제설 현황 비교

년도별	’18/’19	’19/’20	’20/’21	’21/’22	’22/’23
년 적설량(cm)	17.1	10.2	36.0	16.5	19.4
일 최대적설량(cm)	8.8	5.5	13.7	4.8	4.5
강설일수(일)	7	4	11	13	10
비상근무(회)	4	5	10	6	8 (1단계이상)

□ 인력투입 : 총 480명 (안내센터: 429명, 도급업체 51명)

□ 자재 및 장비투입

자재				장비			비고
친환경 제설제	제설함 (모래주머니)	회전솔제설기	넉가래 빗자루 등	살포기	제설삽 날	스키로더
4,300포	206개 (1,630포)	7대	1,325개	55	15개	51대

□ 제설작업 현장사진

자전거도로(스키로더)	보행로 및 자전거도로 (경운기 삽날 부착)	나들목 앞 제설 (친환경 제설제 살포)	보행육교 제설 (송풍기 사용)

Ⅲ. 제설대책 평가

□ 총 평

○ 금년도 총적설량은 19.4cm로 예년에 비해 다소 적었으며, 3cm 이상 강설 횟수는 3회로써 원활한 제설작업이 이루어 짐.

○ 민간 제설(스키로더) 장비는 주로 자전거도로, 산책로 등에 강설 종료 시 현장투입하여 신속한 제설작업으로 시민불편 최소화 하였음.

□ 제설작업 결과 및 개선할 사항

○ 관할 구역이 넓은 센터 제설장비 추가투입 필요.

- 관할 구역이 넓은 안내센터(광나루, 뚝섬, 이촌, 여의도)는 신속한 작업을 위해 제설장비(스키로더) 2대 이상 투입조기 제설

○ 강설예보시 제설장비(스키로다) 사전 현장대기 필요.

- 강설 당일, 민간장비 확보 수급에 어려움이 있어, 원활한 제설을 위해 1단계 비상발령(강설 3cm 이상) 예보시 제설장비(스키로더) 사전 작업대기가  필요함.

Ⅳ. 향후계획

□ 2023. 9. : '23/24 제설 사전준비(제설장비수리 및 자재구매 등).  끝.