문서번호	누수대응과-2736
결재일자	2023. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
제영도		代강정구	03/17
			전태호
협 조

「올림픽로(선사사거리~암사역간」

장기사용 송배수관 정비계획 검토 보고

2023. 3.

상수도사업본부

(시설부)

「올림픽로(선사사거리~암사역간」

장기사용 송배수관 정비계획 검토 보고

지하철(별내선) 공사구간의 장기사용 송배수관에 대한 효율적인 정비계획을 도출하여 시민들에게 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급코자함.

※ 강동수도사업소 정비요청에 대한 검토 보고임(강동 시설관리과-4423, 2023.03.16.)

1		현 황

□ 관로 현황

○ 위    치 : 강동구 선사사거리 ~ 암사역(별내선 공사구간)

○ 관로현황 : D=800㎜, L=106m(1981/SP)

- 별내선 1공구의 노출 상수도관(복공판 매달기구간)

○ 수    계 : 길동배수지(암사정수센터)수계

○ 위 치 도

2		검토내용

□ 강동수도사업소 정비 요청 ('23.3.16.)

******************

*******************************

*************************************

****************************

********************

□ 관계자 검토회의 개최

○ 송배수관 정비를 위한 관계자 회의 결과

- 일    시 : 2023. 3. 16.(목) 16:00

- 장    소 : 본부 4층 소회의실

- 참 석 자 : 본부 누수대응과 제영도, 배수과 조성균외 1명

- 회의내용 : 별내선 복공구간의 노출 송배수관 정비 검토

- 검토 결과

• 2021년 정비구간의 잔여구간으로 송배수관에 대한 정비가 필요

• 지하철 별내선 되메우기(’23. 5월)전 송배수관 교체로 공사비 절감

➡ 굴착 및 복구(되메우기, 포장복구) 공사비 절감

• 금회 정비구간은 계속공사 구간으로 당초 계획 구경(D800㎜)으로 정비

3		행정 사항

○ 사업소 자체 예산 활용하여 우선 정비 실시

- 사업소 예산 부족시 재배정 요청

○ 공사시행에 따른 수계전환 필요시 수계전환 계획 수립 후 시행

붙임 : 사업계획서 1부.  끝.