문서번호	급수운영과-5206
결재일자	2023. 3. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김태규		이훈재	03/22
			김상웅
협조	주무관		김윤빈
	주무관		김규리

「2022년-1 석관동등 10개동 급수공사(1차기성)」관련

상수도 GIS시설자료 샘플조사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3.

중부수도사업소

(급수운영과)

「2022년-1 석관동등 10개동 급수공사(준공)」관련

상수도 GIS시설자료 샘플조사 결과보고

명에 의하여 상수도 GIS자료 정확도를 확인하기 위하여 시공업체 공사후 제출한 현장조사서에 대하여 샘플조사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		조 사 개 요

□ 공 사 명 : 2022년-1 석관동등 10개동 급수공사(1차기성)

○ ********************************

○ 제공건수 : 40건

○ 조사대상 : 2건(제공건수의 5% 표본조사)

○ 조사내용 : 현장확인하여 시공사에서 제출한 측량결과의 허용오차 범위(±30㎝) 이내인지 확인

○ 조 사 자 : 공사담당자, GIS담당, 시공업체

Ⅱ		조 사 결 과

□ 실측결과

*****	****	****	****
			****	******	******
**************************	*	*	*	*	*

○ 샘플조사 건의 측점대상 모두 허용오차 범위 이내로 적정함

○ 시공업체가 현장조사서 작성시 경계기준을 정확히 파악하지 못하여 측량시 다소 오차가 있었으나, 허용오차 범위 이내이므로 이상없음.

Ⅲ		조 치 사 항

○ 상기와 같이 측점대상 모두 허용오차 범위 이내로 적정하나, GIS의 정확도를 높이기 위하여 지거측량 요령 및 지침 등을 시공업체와 감리자에게 별도 교육하고자 함.

붙임  샘플조사내역(22년-1 석관동등 10개동 급수공사, 3차) 1부.  끝.