문서번호	시설과-876
결재일자	2023. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원여가센터소장
김성득	박경희	이정환	03/24
			하재호
협 조
	주무관		김민주

남산 실개천 장충지구 운영 검토보고

2023. 3.

중부공원여가센터

(시설과)

남산 실개천 "장충지구" 운영 검토보고

최근 갈수기가 지속되어 남산 실개천에 용수로 사용 중인 지하철(명동역, 충무로 3,4가역) 유출지하수 물량이 부족에 대하여 "장충지구" 구간 운영방안에 대한 검토보고 드림.

1		남산 및 장충단공원 실개천 현황

구 분	계	북측 실개천 (한옥지구, 장충지구)	장충단 공원	남측 실개천
실개천 길이	2.71km	2.20km	0.28km	0.23km
가압장 및 펌프	9개소 76대	7개소 54대	1개소 10대	1개소 12대
지하철 집수정(지하수)	6개소	3개소(명동,충무로3,4)	1개소(동대입구)	2개소(지하수)
운영 기간	4. 1 ~ 11. 15(7개월15일) → 24시간 연속 가동

2		북측 실개천 운영 현황

ㅇ 북측 실개천(한옥, 장충지구)은 명동역, 충무로3,4가역 유출지하수를 펌핑하여 운영하고 있으며, 현재 약300톤/일 미만의 물이 펌핑되고 있음.

ㅇ 북측 실개천(한옥, 장충지구) 운영에 필요한 물량은 최소 약450톤/일 이상의 물이 필요하며, 현재 물량 부족으로 북측 실개천의 정상적인 운영이 불가함.

- 한옥지구에 필요한 물량 : 약300톤/일 이상

- 장충지구에 필요한 물량 : 약150톤/일 이상

※ 장충단공원, 남측 실개천은 정상운영 가능한 상태임.

3		운영방안 검토

ㅇ (제1안) 현재 펌핑 가능한 물량(약300톤/일)으로 북측 실개천 “한옥지구” 구간은 정상가동하고, “장충지구” 실개천 구간은 당초 4월 1일에서 해갈시까지 운영 연기.

ㅇ (제2안) 부족한 물량(약100톤/일)은 상수도(한옥마을 수전) 보충하여 “장충지구” 구간도 운영 가능하며 월 상수도 요금 약600만원 소요됨.

***********************************************

※ 필요시 물차 용차하여 순환조에 담수 조치

4		검토안

ㅇ 제2안 : 해갈시까지 상수도 보충하여 정상 운영.

5		행정사항

ㅇ 공공요금(상수도) 예산 부족시 하반기 추경 또는 예비비 사용

***********************

***************************************************************************************

붙임 : 1. 2023년 실개천 통수 일정 1부.

2. 남산 북측실개천 물흐름도 1부.  끝.