문서번호	시설과-928
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원여가센터소장
김성득	박경희	이정환	03/29
			하재호
협 조

남산 북측실개천 운영 조정(변경) 보고

2023. 3.

중부공원여가센터

(시설과)

- 남산 북측순환로 -

실개천 운영 조정(변경) 보고

최근 갈수기 지속으로 남산 북측실개천 용수로 사용 중인 지하철(명동역, 충무로 3, 4가역) 유출지하수가 부족하여 실개천 운영시간 및 유량을 조정(변경) 운영코자 함.

1		남산 및 장충단공원 실개천 현황

구 분	계	북측 실개천 (한옥지구, 장충지구)	장충단 공원	남측 실개천
실개천 길이	2.71km	2.20km	0.28km	0.23km
가압장 및 펌프	9개소 76대	7개소 54대	1개소 10대	1개소 12대
지하철 집수정(지하수)	6개소	3개소(명동,충무로3,4)	1개소(동대입구)	2개소(지하수)
운영 기간	4. 1 ~ 11. 15(7개월15일) → 24시간 연속 가동

2		북측 실개천 운영 현황

ㅇ 북측 실개천(한옥, 장충지구)은 명동역, 충무로3, 4가역 유출지하수를 송수하여 운영하고 있으며, 최근 갈수기가 지속되어 약300톤/일 미만의 용수가 송수되고 있음.

ㅇ 북측 실개천(한옥, 장충지구) 운영에 필요한 유량은 약 450톤/일 이상이나,  갈수기로 인해 유량이 부족하여 정상 운영(24시간)이 어려운 실정임.

- 한옥지구에 필요한 유량 : 약300톤/일 이상

- 장충지구에 필요한 유량 : 약150톤/일 이상

▶ 현재 상수도(한옥마을 수전) 및 급수차량을 활용하여 보충하고 있으나 가압장 설비 용량상 유량을 충분하게 공급하지 못하는 실정임.

※ 장충단공원, 남측 실개천은 정상운영 가능.

3		운영조정(변경) 방안

ㅇ 운영시간 조정

- 당초 북측순환로 실개천(한옥지구, 장충지구)은 24시간 운영하였으나 갈수기로   유량이 부족하여 이용객이 적은 야간에는 용수 확보를 위하여 운영을 중단하고

- 이용객이 많는 주간은 정상 운영(갈수 해소시에 주,야간 상시 운영)

▶ 24시간 운영 => 주간(08 : 00 ~ 20 :00) 축소 운영

ㅇ 유량 조정 : 18㎥/h  => 16㎥/h  감소 운영

※ 신약수 폭포는 유량이 부족하여 갈수기 동안 운영을 일시중단

4		행정사항

ㅇ ***********************************

***********************

*********************************************

**************************************************************************************

붙임   1. 2023년 실개천 통수 일정 1부.

2. 남산 북측실개천 물흐름도 1부.  끝.