아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중대재해 예방을 위한 사고사례 공유(2023.3.25.~4.2.)

1. *********************************

2. '23.03.25.~ 04.02.간 중대재해처벌법 적용대상 사업장에서 일어난 주요 사고사례(떨어짐, 깔림, 끼임, 찔림 등 6건)를 붙임과 같이 공유하오니,

3. 우리시 중대재해처벌법 적용 대상 유사 사업장에서는 사고유형별 안전수칙 철저 준수는 물론 사고사례를 모든 사업장 근로자 1인까지 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖도록 해 주시기 바랍니다.

※ 근로자들의 가독성을 높이기 위하여 사고사례를 카드뉴스 형태로 배포하오니 근로자 게시판 등에 게시 및 전 근로자에 배포조치

가. 떨어짐 사고

1) 안전대 부착설비를 설치하고 근로자에게 안전대를 지급하고 체결하도록 조치

2) 안전난간, 울타리 등 방호 조치 후 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 시 본청(총무과), 도시기반시설본부, 도로사업소, 상수도사업본부, 물재생센터, 차량정비센터, 한강사업본부, 공원여가센터 등

나.지게차 깔림 사고

1) 경사로, 좁은 통로 등에서 급주행, 급브레이크, 급선회 등 금지 및 관련 내용 교육

2) 중량물 운반 중에는 반드시 제한속도 유지

※ 市 유사 사업장 : 상수도사업본부, 물재생센터, 차량정비센터, 한강사업본부, 서울대공원 서울식물원 등

다.중장비 깔림 사고

1) 작업 위험 구간에 근로자 출입 통제 및 작업 유도자 배치

1) 유도자 신호에 따른 작업 시행

※ 市 유사 사업장 : 도시기반시설본부, 도로사업소 등

라.끼임 사고

1) 정비·수리 등의 작업 시, 반드시 기계 정지한 후 작업 실시

2) 조작부에는 잠금장치 및 표지판 설치

※ 市 유사 사업장 : 도로사업소(염화칼슘파쇄기 사용) 등

마.찔림 사고

1) 기계 운전 시작 시, 근로자가 위험해 빠질 우려가 있으면 근로자 배치, 작업 방법 등 필요 사항을 미리 확인하여 조치

2) 작업 전, 근로자 교육실시

※ 市 유사 사업장 : 상수도사업본부, 물재생센터, 차량정비센터, 공원여가센터, 체육시설 등

*******************.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-172, 서사01-43, 서상수1-37, 서울시출연기관, 서울시투자기관, 서울특별시의회의장(의 정 담 당 관)
주무관	정인선		중대시민재해예방팀장	한명수		중대재해예방과장	04/03
김경원
협조자
시행	중대재해예방과-6575	(	2023. 4. 3.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 10층(중대재해예방과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8221	/전송	02-2133-0766	/	jis0906@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)