문서번호	시설관리과-6260
결재일자	2023. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장	남부수도사업소장
차승환		조임남	04/07
			김분숙
협 조
	행정지원과장			홍기관
	요금과장			조기동
	현장민원과장			임인택
	급수운영과장			이용구
	주무관			이어진

`23년도 남부수도사업소 정기 위험성 평가 추진 계획

2023. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

`23년 남부수도사업소 정기 위험성 평가 추진 계획

시설관리과장 :조임남 ☎ 3146-4590  안전관리팀장 :차승환 ☎ 4605

사업장 안전 확보 및 안전보건 법령 준수를 위해 위험성 평가를 실시하고 시설물 유해·위험요인을 확인하고 개선하기 위한「'23년도 정기 위험성평가」를 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

□ 중대재해처벌법 시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제3호

□‘23년 중대산업재해 예방 안전계획(남부 시설관리과-2417, '23.2.10.)

Ⅱ		추진개요

□ 위험성평가

○ 사업장의 사업장의 유해･위험요인을 파악하고 발생 가능성(빈도)과 중대성

(강도)을 추정･결정하여 감소대책을 수립하며 실행하는 일련의 과정.

□ 추진절차

	[1단계]	위험성평가 실시규정 작성, 평가대상 선정, 평가에 필요한 각종 자료 수집
	[2단계]	사업장 순회점검 및 안전보건 체크리스트 등을 활용하여 유해·위험요인 파악
	[3단계]	유해·위험요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정
	[4단계]	유해·위험요인별 위험성 추정 결과와 허용 가능한 위험성의 기준을 비교하여 추정된 위험성의 크기가 허용 가능한지 여부를 판단
	[5단계]	허용 불가능한 위험성을 합리적으로 실천 가능한 범위에서 가능한 낮은 수준으로 감소시키기 위한 대책을 수립하고 실행

Ⅲ		추진결과

□ 전년도 추진결과

○ 평가대상: 사업장(청사등 44개소)

○ 평가기간: '22. 4. ~ 7.

○ 평가결과: 100.0% 조치 완료

- 총 184 건 유해·위험성 중 184건 개선완료

구분	안전난간대 설치	점검통로 구획선 표시	안내 표지판 설치
개선전
개선후

Ⅳ		‘23년 추진계획

□ 추진방향

○『아리수 위험성평가 스마트 표준안』활용 → 상수도 특성 반영

○ 본부 안전(보건)관리자의 현장 방문 컨설팅 → 직원 위험성평가 역량 강화

○ 각 업무(작업) 담당자 참여 확대 → 위험성평가 사각지대 해소

□ 대 상

○ 청사 및 시설물

구 분	계	배수지	가압장	증압장	청사
시설 수(개소)	44	21	9	13	1
주관부서		급수운영과, 시설관리과			행정지원과

□ 평가주체 : 안전보건관리책임자 주관

○ 위험성평가 총괄 담당 위험성 평가 추진

○ 각 시설별 담당자(배수지, 아리수 올림터, 청사 등)함께 참여

※ 담당자별 역활

구분	역 할 내 용	비 고
안전보건관리책임자	․ 위험성평가 총괄관리 및 인원배치	·사업소장
관리감독자	․ 위험성평가 실시 ․ 위험성 감소대책 수립·실행 등	·각 과장
안전·보건 관리자	․ 실시 관리업무, 위험성평가 기법 숙지 ․ 단계별 추진사항 교육 등	·전문기관 위탁
위험성평가 담당자	․ 위험성평가 실시계획 수립시행 ․ 안전보건정보 수집, 재해조사 자료기록	·안전관리팀
작업자	․ 사고사례, 위험작업 등 의견제시 ․ 업무와 관련된 위험성평가 활동에 참여	·전직원

□ 주요 평가 대상

○ 주로 작업을 대상으로 하되 설비 등을 포함

○ 과거에 산업재해가 발생한 작업, 위험한 일이 발생한 작업 등

근로자의 근로에 관계되는 유해·위험요인에 의한 부상 또는

질병의 발생이 예상 가능한 것은 모두 위험성평가의 대상

○ 정상작업 외에 비정상작업을 포함

□ 평가방법

○ 안전관리 전문기관 위탁용역 시행

- 대    상 : 청사 및 배수지, 가압장, 계량기 검침 및 교체(1개소)

- 평가기간 : '23. 4월 ~ 7월

- 소요예산 : 6,000천원

- 계약방법 : 1인 견적 수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제5항 나목)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 지급수수료

○ 각 부서 시설물 담당 자체시행

- 대    상 : 청사 및 배수지, 가압장 및 계량기 점검 및 맨홀작업

- 평가기간 : '23. 4월 ~ 7월

※ 위험성 평가규정 및 아리수 위험평가 SMART 표준지침에 준하여 실시(별첨)

□ 과업내용

○ 위험성평가 실시 규정 작성

○ 안전보건정보 사전 조사 및 준비

○ 근로자의 작업과 관계되는 유해·위험 요인 파악

○ 파악된 유해·위험 요인별 위험성 추정 및 허용 여부 결정

○ 위험성 감소대책 수립 및 제시

○ 위험성평가 실시내용 및 결과에 관한 기록 등

○ 과년도 위험성 평과결과 비교 및 조치 사항 점검

Ⅴ		추진일정

□ '23. 4 : 위험성평가 실시규정 개정 및 실시공고 게시

□ '23. 4 : 위험성평가 안전관리 전문기관 계약 발주

□ '23. 5 : 위험성평가 회의개최 및 평가실시

□ '23. 6 : 위험성평가 결과에 따른 감소대책 수립및 시행

Ⅵ		행 정 사 항

□ 위험성 평가 현장 컨설팅 실시

○ 대상 : 컨설팅이 필요한 사업소(사업소 요청)

○ 방법 : 현장방문 컨설팅(안전조사과 안전·보건관리자) 실시

○ 기간 :‘23. 4.17. ~ 5.04.

□ 결과조치 및 보고

○ '23. 6.15. 안전조사과 보고

- 위험성이 큰 것 부터 개선 시행하되 중대한 문제가 있는 것은 즉시 개선

- 예산이 필요한 사항은 예산 반영하여 개선

- 위험성평가 결과는 스마트 표준안 양식(엑셀)으로 작성하여 제출

붙임 : 1. 아리수 위험성평가 스마트 표준안 1부.

2. '23년 상수도사업본부 위험성평가(서식) 1부.  끝.