문서번호	시설과-1113
결재일자	2023. 4. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		박경희	04/11
			이정환
협조

남산 오르미 도어 스크린센서 교체 계획

2023. 04.

시  설  과

남산 오르미 도어 스크린센서 교체 계획

2023년 남산 오르미 운영 중 도어 스크린센서 오작동으로 문이 닫히지 않는 현상이 지속적으로 발생하여 해당 부품을 신품으로 신속히 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 추진근거

□ "남산오르미 도어 스크린센서 교체 요청의 건"

: (주)금호엘리베이터 2023-0017호(2023.04.07)

ⅱ. 시설 개요 및 현황

□ 위    치 : 중구 회현동 1가 산1-19(남산3호터널 옆)

□ 운영길이 : 63m(경사 25°), 교각 3개소

□ 운영시간 : 09:00 ~23:00(14시간/일)

□ 주요설비 : 경사형 엘리베이트 20인승(1.9m×2.2m) 1대

□ 설치년도 : 2009. 06.

□ 현     황 : 도어 스크린센서의 노후로 인하여 고장발생하여 문이 닫히지 않음.

※ 도어 스크린센서는 승강장 및 카 출입시 도어 또는 카도어에 탑승객이 부딪히거나 끼임으로 인한 사고를 방지하고자 하는 광학 센서로 고장시 문이 닫히지 않는 현상 발생

ⅲ. 교체 조치 계획

□ 조치방법 : 유지관리 업체에 긴급 고장 수리 의뢰하여 선조치 후 정산 조치

□ 세부 교체 사항

□ 스크린센서 : Panachrome 2D Detector C2510

□ 교체일자 : 2023년 04월 07일 14:00 경

□ 교체업체 : ************************************

*************************************

□ 소요예산 : ******************

□ 지급방법 : 채주의 청구에 의해 계좌 입금 조치

□ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세               계화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리               공공운영비(201-02)

붙임 : 1. 교체요청 공문 1부.

2. 견적서 1부.

3. 교체 사진첩 1부.  끝.