염소분산투입시설 가동일지(2023. 04. 11.)

행정지원과-8775	결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
		강민우	최성호	04/13
				홍기관

▢ 운 영 일 : 2023. 04. 11.(목)

▢ 점 검 자 : 공업7급 강민우

구 분	유 입 량( m3/일)	염소 분산투입시설 가동시간
노량진	160,341	24hr
낙성대	156,028	24hr

▢ 차염 투입농도 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	차염 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			비 고
				유입	유출	수온
노량진	설정방법	수동	원격자동	0.42	0.39	13.1℃
	투입농도	*
낙성대	설정방법	수동	원격자동	0.41	0.37	13.4℃
	투입농도	*

▢ 소금 및 차아염소산나트륨 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			차아염소산나트륨 투입량(L/day)
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
노량진	3,053	-	3,053	*
낙성대	2,317	*	2,317	*

▢ 특이사항

노량진 : 시스템 이상으로 가동 중지

낙성대 : 주입 펌프 고장으로 가동 중지

붙  임   1. 염소분산투입시설 가동일보

2. 공급계통별 잔류염소 측정결과

3. 염소분산투입시설 안전 점검표  끝.