문서번호	시설관리과-6813
결재일자	2023. 4. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
김철수	김용섭	권승계	04/17
			김정일
협 조
	행정지원과장		박달경
	요금과장		代김정규
	현장민원과장		이재학
	급수운영과장		채재일

2023년도 정기 위험성평가 실시 계획

2022. 4

서부수도사업소

'23년도 서부수도사업소 정기 위험성평가 추진계획

***************************************************

우리 사업소 안전보건관리를 위해 모든 사업장의 유해·위험요인을 확인하고 개선하기 위한「'23년도 정기 위험성평가」를 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

○ 중대재해처벌법 시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제3호

○‘23년 서부수도사업소 중대산업재해 예방 안전계획(시설관리과-2496, '23.2.10.)

◆ 위험성평가 : 사업장의 사업장의 유해･위험요인을 파악하고 해당 유해･위험요인에                   의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정･                   결정하여 감소대책을 수립하며 실행하는 일련의 과정을 말함

	[1단계] 위험성평가 실시규정 작성, 평가대상 선정, 평가에 필요한 각종 자료 수집
	[2단계] 사업장 순회점검 및 안전보건 체크리스트 등을 활용하여 유해·위험요인 파악
	[3단계] 유해·위험요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정
	[4단계] 유해·위험요인별 위험성 추정 결과와 허용 가능한 위험성의 기준을 비교하여 추정된 위험성의 크기가 허용 가능한지 여부를 판단
	[5단계] 허용 불가능한 위험성을 합리적으로 실천 가능한 범위에서 가능한 낮은 수준으로 감소시키기 위한 대책을 수립하고 실행

Ⅱ		전년도 추진결과

□ 전년도 추진결과

○ 평가대상 : 65개 사업장(청사, 배수지, 올림터, 증압장)

○ 평가기간 : '22. 4. 29. ~ 5. 12.

○ 평가결과 : 100% 개선

- 총 115건 위험성 중 115건 개선완료

구분	안전난간 미설치	통신 중계기 미설치	노후그레이팅 교체
개선전
개선후

Ⅲ		‘23년 추진계획

□ 추진방향

○『아리수 위험성평가 스마트 표준안』활용 → 상수도 특성 반영

○ *************************

○ 각 업무(작업) 담당자 합동점검 → 직원 위험성평가 역량 강화

□ 대 상 : 사업장 전체(65개소)

연번	대상	개 소(65개소)	세 부 장 소	평 가 자
*	***	*	**********	********* * *******
*	***	**	**********
*	***	**	***********
*	***	*	***********
*	***	**	********	*******

□ 추진기간 : 2023. 4월 ~ 5월

□ 평가주체 : 안전보건관리책임자 주관

○ 사업소(위험성평가 총괄 담당)

- 사업소 총괄 담당하에 위험성 평가를 추진하되 각 시설별 담당자(배수지, 아리수 올림터, 청사 등)가 함께 참여

※ 담당자별 역활

****	*******	****
*********	*************************	****
*****	**************** ************************	*********
******	**************************** *********************	******************
*********	*********************** ****************************	*******
***	************************* ****************************	*****

□ 주요 평가 대상

○ 주로 작업을 대상으로 하되 설비 등을 포함

○ 과거에 산업재해가 발생한 작업, 위험한 일이 발생한 작업 등 근로자의 근로에 관계되는 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생이 예상 가능한 것은 모두 위험성평가의 대상

○ 정상작업 외에 비정상작업을 포함

정상작업 : 매일 같은 장소에서 같은 작업을 반복하는 작업이며, 작업조건, 작업방법, 순서, 작업관리 등이 표준화되어 있음

○ 동일한 작업(동일한 작업설비를 사용하거나 작업을 수행하는 방법 등이 같다고 객관적으로 인정되는 작업)인 경우 묶어서 위험성평가 대상으로 선정하여 평가할 수 있음

□ 평가방법 : 자체(표준안 활용) + 외부 전문업체(부분적 필요시)

○ 안건보건관리책임자가 중심이 되어 표준안 등을 활용하여 자체 수행

***	***	***	****	*******
*		**	*****
*	**	*	***	**********
*	****	**	***	*******************
*	*****	*	***	******************
*	****	**	***	***************
*	******	*	***	****************
*	**** **********	*	***	*******************

- 사전준비를 통해 평가대상을 확정하고 실무에 필요한 자료를 입수

○ 외부 전문업체 활용 및 해당 작업에 종사하는 근로자 참여

- 해당 작업의 유해·위험요인 파악, 위험성 감소대책 수립, 위험성 감소대책 이행 여부를 확인하는 경우

○ 위험성 감소대책 수립 및 실행

- 위험성의 크기가 큰 것부터 위험성 감소대책 대상으로 함

- 안전보건 상 중대한 문제가 있는 것은 위험성 감소 조치를 즉시 실시

- 감소대책 수립 시 ①본질적 대책, ②공학적 대책, ③관리적 대책, ④개인보호구 사용 순서로 적용을 고려

- 감소대책 수립 실행 후 남아있는 유해·위험요인에 대해서는 교육, 게시 등의 방법으로 근로자에게 알려야 함

Ⅳ		행정사항

□ 위험성평가 실시

○ 추진기간 :‘23. 4월 ~ 5월

○ 평가기록 보존

- 위험성평가가 종료되면 그 결과를 기록하여 문서로 3년간 보존

※ 산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가 실시내용 및 결과의 기록‧보존)

○ 결과조치

- 위험성이 큰 것 부터 개선 시행하되 중대한 문제가 있는 것은 즉시 개선

- 예산이 필요한 사항은 예산 반영하여 개선

○ 결과보고 :‘23. 6.15까지(사업소→안전조사과)

- 위험성평가 결과는 스마트 표준안 양식(엑셀)으로 작성하여 제출

□ 위험성 평가 현장 컨설팅 실시(본부 주관)

○ 대상 : 컨설팅이 필요한 사업소(사업소 요청시)

○ 방법 : 현장방문 컨설팅(안전조사과 안전·보건관리자) 실시

○ 기간 :‘23. 4.10. ~ 5.12.

연번	기 관	방문일정
1	정수센터	4.10 ~ 4.21
2	수도사업소	4.17 ~ 5.04
3	본부 및 물연구원, 수도자재센터	5.08 ~ 5.12

□ 도급, 용역, 위탁 등의 위험성 평가

○ 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우 위험성평가

- 해당부서에서 계약체결 시 작업착수 전에 위험성평가 제출 의무화

(반기 1회 이상 점검)

○ 계량기 검침 및 교체업무 대행 위험성평가

- 요금제도과에 총괄(대행기관의 위험성평가 지도·감독)

□ 23년 위험성평가 실시 경진대회 실시(예정) : 23.11월

○ 위험성 평가결과 우수사례 등에 대한 발표 및 평가 실시

- 직원의 위험성 평가에 대한 관심 증대 및 역량강화

⇒ 중대재해 예방에 기여

붙임 : 1. 위험성평가 서식 1부.

2. 아리수 위험성평가 스마트 표준안 1부.

3. 위험성평가 실시공고 1부.

4. 점검자 및 일정 1부.

5. 유해.위험요소 개선결과(2022년 위험성평가) 1부. 끝.